###4.16.22 (03.10.18)

**Новые функции:**

- Добавлена прошивка 19.5 для терминалов Galileosky 7 и Galileosky Base Block.

**Список изменений прошивки 19.5:**

	Исправления:
	1) Исправлена ошибка в процессе загрузки алгоритмов.

###4.16.21 (24.09.18)

**Новые функции:**

- Добавлена прошивка 19.4 для терминалов Galileosky 7 и Galileosky Base Block.

**Список изменений прошивки 19.4:**

	Новые возможности:
	1) Определение глушения GSM.

###4.16.20 (28.08.18)

**Новые функции:**

- Добавлены стабильные прошивки 231.27 и 229.22 для терминалов GALILEOSKY ГЛОНАСС/GPS.
- Добавлена бета-прошивка 19.3 для терминалов Galileosky 7 и Galileosky Base Block.

**Список изменений прошивок 231.27 и 229.22:**
	Исправления:
	1) Исправлена ошибка разбора сообщений от CAN-LOG.

**Список изменений прошивки 19.3:**

	Исправления:
	1) Исправлена ошибка разбора сообщений от CAN-LOG.
	2) Исправлена ошибка передачи данных после потери GSM связи.

###4.16.19 (09.08.18)

**Новые функции:**

- Добавлена стабильная прошивка 231.26 для терминалов GALILEOSKY ГЛОНАСС/GPS.
- Добавлена бета-прошивка 19.2 для терминалов Galileosky 7 и Galileosky Base Block.

**Список изменений прошивки 231.26:**
	Исправления:
	1) Исправлена ошибка приёма СМС.

**Список изменений прошивки 19.2:**

	Исправления:
	1) Исправлена ошибка передачи данных.

###4.16.18 (07.08.18)

**Новые функции:**

- Добавлена переменная состояния нажатия кнопки тангенты в EasyLogic. Для корректной работы необходима прошивка 19.1.
- Добавлена бета-прошивка 19.1 для терминалов Galileosky 7 и Galileosky Base Block.

**Список изменений прошивки 19.1:**

	Новые возможности:
	1) Определение координат по вышкам GSM сети (LBS) для Galileosky 7.
	2) Уменьшено время переключения между SIM-картами.
	Исправления:
	1) Оптимизирована работа фильтров.

###4.16.17 (16.07.18)

**Новые функции:**

- Добавлена стабильная прошивка 18.9 для терминалов Galileosky 7 и Galileosky Base Block.
- Добавлена стабильная прошивка 231.25 для терминалов GALILEOSKY ГЛОНАСС/GPS.

**Список изменений прошивки 231.25:**
	Исправления:
	1) Исправлена ошибка разбора данных навигационного модуля.
	2) Исправлена ошибка переключения между SIM-картами согласно списку колов операторов.

**Список изменений прошивки 18.9:**

	Исправления:
	1) Исправлена ошибка сохранения параметров команды FRIDGE.
	2) Исправлена ошибка в процессе выгрузки архива с посекундной детализацией.

###4.16.16 (26.06.18)

**Новые функции:**

- Добавлена стабильная прошивка 18.8 для терминалов Galileosky 7 и Galileosky Base Block.
- Добавлена стабильная прошивка 231.23 для терминалов GALILEOSKY ГЛОНАСС/GPS.

**Список изменений прошивки 18.8:**

	Исправления:
	1) Исправлена ошибка в процессе синхронизации файлов с WebDAV.
	2) Исправлена ошибка разбора параметров команд в Easy Logic.
	3) Исправлена ошибка переключения между SIM-картами согласно заданных кодов операторов.
	
**Список изменений прошивки 231.23:**
	Исправления:
	1) Исправлена ошибка разбора данных навигационного модуля.

﻿###4.16.13 (14.06.18)

**Новые функции:**

- Добавлена стабильная прошивка 18.7 для терминалов Galileosky Base Block.

**Список изменений прошивки 18.7:**

	Исправления:
	1) Исправлена ошибка отправки данных на сервер.

﻿###4.16.12 (13.06.18)

**Новые функции:**

- Добавлена стабильная прошивка 18.6 для терминалов Galileosky 7 и Galileosky Base Block.

**Список изменений прошивки 18.6:**

	Новые возможности:
	1) Настройка GSM сетей, в которых запрещено регистрироваться и передавать данные.
	Исправления:
	1) Исправлена ошибка создания каталогов при синхронизации с WebDAV.

###4.16.11 (16.03.18)

**Новые функции:**

- Добавлена стабильная прошивка 231.22 для терминалов GALILEOSKY ГЛОНАСС/GPS.
- Добавлена бета-прошивка 18.4 для терминалов Galileosky 7 и Galileosky Base Block.

**Список изменений прошивки 18.4:**
	Новые возможности:
	1) Ретрансляция архива, полученного от других приборов, через GSM.
	2) Улучшена поддержка WebDAV.
	Исправления:
	1) Исправлена ошибка разбора входящих СМС.
	2) Исправлена ошибка шифрования пакетов протокола Galileosky.
	
**Список изменений прошивки 231.22:**
	Исправления:
	1) Исправлена ошибка разбора входящих SMS.

###4.16.10 (20.02.18)

**Новые функции:**

- Добавлена бета-прошивка 18.3 для терминалов Galileosky 7 и Galileosky Base Block.

**Список изменений прошивки 18.3:**
	Исправления:
	1) Исправлена ошибка обнуления импульсов через Easy Logic.

###4.16.9 (07.02.18)

**Новые функции:**

- Добавлена бета-прошивка 18.2 для терминалов Galileosky 7 и Galileosky Base Block.

**Исправления:**

- Исправлена ошибка загрузки алгоритмов, содержащих точку в своём имени.

**Список изменений прошивки 18.2:**
    Новые возможности:
    1) Возможность переключать режим работы Wi-Fi модуля через Easy Logic.

###4.16.8 (02.02.18)

**Новые функции:**

- Добавлена бета-прошивка 18.1 для терминалов Galileosky 7.

**Список изменений прошивки 18.1:**
    Исправления:
    1) Исправлена ошибка отправки на сервер данных ДУТ.

###4.16.7 (11.10.18)

**Новые функции:**

- Добавлена стабильная прошивка 231.21 для терминалов GALILEOSKY ГЛОНАСС/GPS.
- Добавлена бета-прошивка 17.5 для терминалов Galileosky 7 и Galileosky Base Block.
- Добавлена бета-прошивка 18.0 для терминалов Galileosky 7 и Galileosky Base Block.

**Список изменений прошивки 231.21:**
    Исправления:
    1) Исправлена ошибка разбора файлов описания маршрутов автоинформатора.

**Список изменений прошивки 17.5:**
    Новые возможности:
    1) Добавлена команда GSMINFO.
    Исправления:
    1) Обнуление показаний ДУТ после отключения.
    2) Исправлена загрузка нескольких алгоритмов Easy Logic через GRPS.

**Список изменений прошивки 18.0:**
    Новые возможности:
    1) Изменён алгоритм определения продольных и боковых ускорений автомобиля по данным акселерометра. При использовании функций определения удара и наклона требуется повторная калибровка.
    2) Поддержка сбора архива через Wi-Fi c других терминалов. (Для терминалов Galileosky Base Block)

###4.16.6 (21.11.17)

**Новые функции:**

- Добавлена бета-прошивка 17.4 для терминалов Galileosky 7 и Galileosky Base Block.
- Добавлена стабильная прошивка 231.20 для терминалов GALILEOSKY ГЛОНАСС/GPS.

**Список изменений прошивки 17.4:**
    Исправления:
    1) Исправлена ошибка запуска алгоритмов Easy Logic.

**Список изменений прошивки 231.20:**
    Исправления:
    1) Исправлена ошибка определения режима разморозки для терморегистраторов EuroScan.

###4.16.5 (14.11.17)

**Новые функции:**

- Добавлена бета-прошивка 17.3 для терминалов Galileosky 7 и Galileosky Base Block.

**Список изменений прошивки 17.3:**
    Исправления:
    1) Исправлена ошибка инициализиции CAN.

###4.16.4 (03.11.17)

**Новые функции:**

- Добавлена бета-прошивка 17.2 для терминалов Galileosky 7 и Galileosky Base Block.

**Исправления:**

- Исправлена ошибка, приводившая к аварийному завершению работы программы на некоторых компьютерах. Временно отключено окно отображения ориентации терминала в пространстве.

**Список изменений прошивки 17.2:**
    Новые возможности:
    1) Возможность посылать команды терминалу из Easy Logic. Поддерживаются только команды, не модифицирующие настройки терминала.
    Исправления:
    1) Исправлена ошибка инициализиции SD карты.
    2) Более полная поддержка WebDAV.
    3) Исправлена ошибка определения удара и переворота.

###4.16.3 (30.10.17)

**Новые функции:**

- Добавлена бета-прошивка 17.1 для терминалов Galileosky 7 и Galileosky Base Block.

**Список изменений прошивки 17.1:**
    Новые возможности:
    1) Выбор приоритета SIM-карт при включении.
    2) Получение состояния входов в Easy Logic.
    3) Передача данных ДУТ в протоколе ЕГТС. Структура архива изменена, все сохранённые данные будут удалены.
    Исправления:
    1) Исправлена ошибка инициализиции CAN из Easy Logic.
    2) Улучшена совместимость с некоторыми WebDAV серверами.

###4.16.2 (30.10.17)

**Новые функции:**

- Добавлена стабильная прошивка 16.7 для терминалов Galileosky 7.
- Отправка на сервер данных ДУТ с адресами 3-15 из файла архива внутренней памяти.
- Одновременное редактирование нескольких тарировочных таблиц в фильтрах.

**Список изменений прошивки 16.7:**
    Исправления:
    1) Исправлена ошибка при включении GSM модуля.

###4.16.1 (24.10.17)

**Исправления:**

- Исправлена ошибка в применении настроек основного пакета для терминалов Galileosky 7.

###4.16.0 (25.09.17)

**Новые функции:**

- Добавлена стабильная прошивка 16.6 для терминалов Galileosky 7 и Galileosky Base Block.
- Добавлена бета-прошивка 17.0 для терминалов Galileosky 7 и Galileosky Base Block.
- Добавлена стабильная прошивка 231.18 для терминалов GALILEOSKY ГЛОНАСС/GPS.
- Отображение списка загруженных алгоритомв EasyLogic на вкладке "Устройство".

**Список изменений прошивки 16.6:**
    Новые возможности:
    1) Индикация отсутствия данных от навигационного модуля.
    Исправления:
    1) Исправлена ошибка регистрации в GSM сети при переключении между SIM-картами по коду оператора.
    2) Исправлена ошибка разбора Wiegand26.
    3) Реализована подстановка параметров в ответе на команду из EasyLogic.

**Список изменений прошивки 17.0:**
    Новые возможности:
    1) Синхронизация данных на SD карте с WebDAV сервером.
    2) Механизм фильтрации и преобразования измеренных данных. 
    3) Команда установки пробега.
    4) Работа нескольких алгоритмов EasyLogic одновременно.

**Список изменений прошивки 231.18:**
    Новые возможности:
    1) Отправка PDOP в протоколе EGTS.
    Исправления:
    1) Исправлена ошибка внеочередного вызова обработчика CAN-LOG, подключенного к RS485.

###4.15.3 (13.09.17)

**Новые функции:**

- Добавлена бета-прошивка 16.4 для терминалов Galileosky 7 и Galileosky Base Block.

**Список изменений прошивки 16.4:**
    Исправления:
    1) Восстановлена работа функции отключения GSM модуля в EasyLogic.

###4.15.2 (31.08.17)

**Новые функции:**

- Добавлена стабильная прошивка 231.17 для терминалов GALILEOSKY ГЛОНАСС/GPS.
- Добавлена бета-прошивка 16.3 для терминалов Galileosky 7 и Galileosky Base Block.

**Список изменений прошивки 231.17:**

    Исправления:
    1) Исправлена ошибка в ответах на команды настройки фильтров CAN сообщений.

**Список изменений прошивки 16.3:**
    Исправления:
    1) Исправлена ошибка отсылки первого пакета после разрыва соединения с сервером.
    2) Увеличена громкость звонка при входящем вызове.

###4.15.1 (26.08.17)

**Новые функции:**

- Добавлены стабильные прошивки 229.18 и 231.16 для терминалов GALILEOSKY ГЛОНАСС/GPS.
- Добавлена бета-прошивка 16.2 для терминалов Galileosky 7 и Galileosky Base Block.

**Список изменений прошивки 229.18:**

    Исправления:
    1) Установка внутреннего времени после разряда аккумулятора в 01.01.2000.

**Список изменений прошивки 231.16:**

    Исправления:
    1) Исправлена ошибка сохранения через EasyLogic температуры ДУТ RS485.
    2) Исправлена ошибка определения включения зоны по данным DataCOLD600.

**Список изменений прошивки 16.2:**
    Исправления:
    1) Исправлена ошибка обнуления данных CAN.

###4.15.0 (25.08.17)

**Новые функции:**

- Перевод на португальский язык.

###4.14.8 (24.08.17)

**Новые функции:**

- Добавлена бета-прошивка 16.1 для терминалов Galileosky 7

**Список изменений прошивки 16.1:**

    Исправления:
    1) Исправлена ошибка, приводившая к частым разрывам соединения с сервером при подключении через Wi-Fi.

###4.14.7 (18.08.17)

**Новые функции:**

- Перевод на испанский язык.
- Добавлена бета-прошивка 16.0 для терминалов Galileosky 7

**Список изменений прошивки 16.0:**

    Исправления:
    1) Исправлена ошибка отправки данных рефрижераторных установок.

###4.14.6 (09.08.17)

**Новые функции:**

- Добавлена бета-прошивка 15.7 для терминалов Galileosky Base Block.

**Список изменений прошивки 15.7:**

    Исправления:
    1) Улучшена обработка ошибок чтения фотоснимков.

###4.14.4 (03.08.17)

**Новые функции:**

- Добавлена стабильная прошивка 231.15 для терминалов GALILEOSKY ГЛОНАСС/GPS.

**Список изменений прошивки 231.15:**

    Новые возможности:
    1) Ответ на некорректно сформированные СМС, начинающиеся с русских символов, не отсылается.
    Исправления:
    1) Исправлена ошибка записи геозон.

###4.14.3 (31.07.17)

**Новые функции:**

- Добавлена бета-прошивка 15.6 для терминалов Galileosky Base Block.

**Список изменений прошивки 15.6:**

    Новые возможности:
    1) Добавлена настройка фильтрации по максимальной скорости аналогично терминалам Galileosky ГЛОНАСС/GPS 5.0. Команда gps.correct не совместима с ранее выпущенными прошивками.
    Исправления:
    1) Корректное отображение статуса внешнего питания.
    2) Исправлена ошибка очистки SD карты от старых фотоснимков.

###4.14.2 (31.07.17)

**Новые функции:**

- Добавлена бета-прошивка 2.0 для терминалов Galileosky 7.

**Список изменений прошивки 2.0 для терминалов Galileosky 7:**

    Новые возможности:
    1) Режим сигнализации.
    2) Анализ произвольных сообщений CAN в EasyLogic.
    3) Отправка сообщений CAN из EasyLogic.
    4) Управление доверенными ключами, сохранёнными на SD карте.
    5) Функция удалённого управления включена по умолчанию.
    6) Добавлена настройка фильтрации по максимальной скорости аналогично терминалам Galileosky ГЛОНАСС/GPS 5.0. Команда gps.correct не совместима с прошивками 1.x.
    Исправления:
    1) Увеличена точность измерения частоты.

###4.14.1 (26.07.17)

**Новые функции:**

- Добавлена бета-прошивка 15.5 для терминалов Galileosky Base Block.
- Добавлены стабильные прошивки 229.17 и  231.14 для терминалов GALILEOSKY ГЛОНАСС/GPS.

**Список изменений прошивки 15.5:**

    Новые возможности:
    1) Поддержка DataCOLD600 и Carrier Gateway.
    2) Передача оборотов двигателя от DataCOLD500. Структура архива изменена, все сохранённые данные будут удалены.

**Список изменений прошивок 229.17 и 231.14:**

    Исправления:
    1) Исправлено обнуление данных CAN при работе с OBDII.

###4.14.0 (24.07.17)

**Новые функции:**

- Добавлена бета-прошивка 15.4 для терминалов Galileosky Base Block.

**Список изменений прошивки 15.4 для терминалов Galileosky Base Block:**

    Исправления:
    1) Исправлена ошибка передачи данных PressurePro.
    2) Исправлена ошибка передачи данных рефрижераторных установок.
    3) Исправлена ошибка передачи фотоснимков.
    4) Получение данных пробега в EasyLogic.

###4.13.10 (17.07.17)

**Новые функции:**

- Добавлена бета-прошивка 1.6 для терминалов Galileosky 7.

**Список изменений прошивки 1.6 для терминалов Galileosky 7:**

    Исправления:
    1) Исправлена ошибка во время включения GSM модуля.

###4.13.9 (14.07.17)

**Новые функции:**

- Добавлена бета-прошивка 1.5 для терминалов Galileosky 7.
- Настройка входов IN4 и IN5 как датчиков зажигания для терминалов Galileosky 7.

**Список изменений прошивки 1.5 для терминалов Galileosky 7:**

    Исправления:
    1) Исправлена ошибка в передачи данных от входов IN4 и IN5.
    2) Команды настройки передачи данных через вторую симкарту.

###4.13.8 (29.06.17)

**Новые функции:**

- Отображение показаний 16 ДУТ, подключенных к RS485.

###4.13.6 (19.06.17)

**Новые функции:**

- Добавлена бета-прошивка 15.1 для терминалов Galileosky Base Block.

**Список изменений прошивки 15.1 для терминалов Galileosky Base Block:**

    Новые возможности:
    1) Режим сигнализации.
    2) Управление доверенными ключами, сохранёнными на SD карте.
    Исправления:
    1) Уменьшено время переключения на SIM-чип при настроенных предпочитаемых GSM-сетях.

###4.13.5 (16.06.17)

**Новые функции:**

- Добавлена стабильная прошивка 231.13 для терминалов GALILEOSKY ГЛОНАСС/GPS v5.1, v5.0, v4.0, v2.5, v2.5 lite.


**Список изменений прошивки 231.13:**

    Исправления:
    1) Исправлена ошибка настройки усиления микрофона на терминалах с модулями SIM900.
    2) Исправлена ошибка, приводившая в некоторых случаях к перезагрузке терминала во время изменения настроек.
    3) Для терминалов GalileoSky ГЛОНАСС/GPS v4.0 внеочередное сообщение по тревожной кнопке отправляется через модем Iridium в случае отсутствия соединения с сервером. В предыдущих версиях прошивок сообщение отправлялось, если не был отправлен основной пакет.

###4.13.3 (23.05.17)

**Новые функции:**

- Добавлена бета-прошивка 14.5 для терминалов Galileosky Base Block.

**Список изменений прошивки 14.5 для терминалов Galileosky Base Block:**

    Исправления:
    1) Исправлена ошибка работы с архивом при настройке хронологического порядка отсылки точек.
    2) Исправлена ошибка настройки параметров соединения для SIM-чипа.

###4.13.2 (22.05.17)

**Новые функции:**

- Добавлена стабильная прошивка 10 для терминалов Galileosky Boxfinder.

**Список изменений прошивки 10 для терминалов Galileosky Boxfinder:**

    Исправления:
    1)  Исправлена ошибка при работе с архивом.

###4.13.0 (05.05.17)

**Новые функции:**

- Изменён логотип и цветовая схема приложения.
- Добавлена бета-прошивка 1.1 для терминалов Galileosky 7.
- Добавлена стабильная прошивка 9 для терминалов Galileosky Boxfinder.
- Добавлена стабильная прошивка 231.9 для терминалов GALILEOSKY ГЛОНАСС/GPS v5.1, v5.0, v4.0, v2.5, v2.5 lite.

**Список изменений прошивки 1.1 для терминалов Galileosky 7:**

    Исправления:
    1) Исправлена ошибка отправки данных ДУТ, подключенных к RS485.

**Список изменений прошивки 9 для терминалов Galileosky Boxfinder:**

    Новые возможности:
    1)  Установка статуса тревоги при пробуждении по срабатыванию тревожной кнопки.

**Список изменений прошивки 231.9 для терминалов GALILEOSKY ГЛОНАСС/GPS v5.1, v5.0, v4.0, v2.5, v2.5 lite:**

    Исправления:
    1) Исправлена ошибка вывода диагностки для DataCOLD600, подключенного к порту RS232[0].
    2) Исправлена ошибка во время регистрации в GSM сети в роуминге с симкартами с установленным PIN-кодом для терминалов с модемами SIM800.

###4.12.33 (07.04.17)

**Новые функции:**

- Добавлена стабильная прошивка 12.10 для терминалова GALILEOSKY Base Block.
- Добавлена бета-прошивка 14.1 для терминалова GALILEOSKY Base Block.

**Список изменений прошивки 12.10:**

    Исправления:
    1) Исправлена ошибка определения подключения ГЛОНАСС антенны.

**Список изменений прошивки 14.1:**

    Новые возможности:
    1) Синхронизация времени через GSM сеть.
    2) Реализованы блоки установки значений входов и отключения подсчёта импульсов в EasyLogic.
    Исправления:
    1) Исправлена ошибка передачи фотоснимков.
    2) Исправлена ошибка записи точек при поднесении iButton.
    3) Исправлена ошибка фильтрации координат по напряжению питания.

###4.12.32 (03.04.17)

**Новые функции:**

- Добавлена бета-прошивка 231.8 для терминалова GALILEOSKY ГЛОНАСС/GPS v5.1, v5.0, v4.0, v2.5, v2.5 lite. 

**Список изменений прошивки:**

    Новые возможности:
    1) Поддержка терморегистраторов DataCOLD600.
    Исправления:
    1) Установка внутреннего времени после разряда аккумулятора в 01.01.2000.

###4.12.31 (10.03.17)

**Новые функции:**

- Добавлена бета-прошивка 231.7 для терминалова GALILEOSKY ГЛОНАСС/GPS v5.1, v5.0, v4.0, v2.5, v2.5 lite. 

**Список изменений прошивки:**

    Исправления:
    1) Исправлена ошибка при подключении к GSM-сети в роуминге для терминалов с модемами SIM800.
    2) Исправлена ошибка получения моточасов от терморегистратора EuroScan.

###4.12.30 (03.03.17)

**Новые функции:**

- Добавлена стабильная прошивка 229.15 и бета-прошивка 231.6 для терминалова GALILEOSKY ГЛОНАСС/GPS v5.1, v5.0, v4.0, v2.5, v2.5 lite. 

**Список изменений прошивок:**

    Исправления:
    1) Исправлена ошибка фильтрации координат.

###4.12.29 (02.03.17)

**Новые функции:**

- Добавлены функции управления Wi-Fi в EasyLogic.

###4.12.28 (16.02.17)

**Новые функции:**

- Добавлена бета-прошивка 14 для терминалова GALILEOSKY Base Block.
- Добавлена бета-прошивка 231.5 для терминалова GALILEOSKY ГЛОНАСС/GPS v5.1, v5.0, v4.0, v2.5, v2.5 lite. 

**Список изменений прошивки 231.5:**

    Исправления:
    1) Исправлен разбор кодов ошибок OBD.
    2) Исправлена ошибка обработки алгоритмов с неподдерживаемыми функциями.

**Список изменений прошивки 14:**

    Новые возможности:
    1) Архив на SD карте.
    2) Выгрузка архива с SD карты по запросу с ежесекундной детализацией.
    3) Возможность управлять настройками WiFi модуля из EasyLogic.
    4) Настройка выгрузки архива из внутренней памяти в хронологическом порядке.
    5) Поддержка Wiegand26.
    Исправления:
    1) Исправлена ошибка, приводившая к перезагрузкам терминалов с модулем WiFi.

###4.12.26 (19.01.17)

**Новые функции:**

- Добавлена стабильная прошивка 229.14
- Добавлена бета-прошивка 230.14

**Список изменений прошивок 229.14 и 230.14 терминалов GALILEOSKY:**

    Исправления:
    1) Исправлен разбор кодов ошибок OBD.
    2) Исправлена ошибка обработки алгоритмов с неподдерживаемыми функциями.


###4.12.25 (17.01.17)

**Исправления:**

- Исправлено удалённое подключение к устройствам GALILEOSKY


###4.12.24 (29.12.16)

**Новые функции:**

- Добавлена стабильная прошивка 12.7 для устройств GALILEOSKY Base Block

**Список изменений прошивки 12.7 терминалов GALILEOSKY Base Block:**

    Исправления:
    1) Исправлена ошибка, приводившая в некоторых случаях к перезагрузкам терминалов.

###4.12.23 (27.12.16)

**Исправления:**

- Исправлено удалённое подключение к устройствам GALILEOSKY v2.5


###4.12.22 (26.12.16)

**Новые функции:**

- Добавлена стабильная прошивка 12.6 для устройств GALILEOSKY Base Block

**Список изменений прошивки 12.6 терминалов GALILEOSKY Base Block:**

    Исправления:
    1) Исправлена ошибка передачи данных в местах плохого покрытия GSM.


###4.12.21 (20.12.16)

**Новые функции:**

- Добавлена возможность активировать пользовательский фильтр OBD2 CAN для прошивки 13 устройств GALILEOSKY Base Block.
- Добавлены значения ускорений встроенного акселерометра в алгоритмы.


###4.12.20 (15.12.16) - Installer

**Исправления:**

- Оптимизирована скорость выгрузки внутреннего архива.
- Исправлено отображение состояния для устройства GALILEOSKY Base Block.


###4.12.19 (08.12.16)

**Исправления:**

- Для терминалов Galileosky Base Block исправлено отображение значений аналоговых входов.


###4.12.18 (06.12.16)

**Новые функции:**

- Добавлена стабильная прошивка 229.13
- Добавлена бета-прошивка 13 для устройств GALILEOSKY Base Block

**Список изменений прошивки 229.13 терминалов GALILEOSKY:**

    Новые возможности:
    1) Добавилена команда DELALLKEYS для удаления всех доверенных ключей с SD карты.

**Список изменений бета-прошивки 13 GALILEOSKY Base Block:**

    Новые возможности:
    1) Поддержка фотокамер GalileoSky.


###4.12.17 (28.11.16)

**Новые функции:**

- Добавлена прошивка 1 для устройств GALILEOSKY BOXFINDER GSM с Iridium модулем


###4.12.16 (25.11.16)

**Новые функции:**

- Добавлена бета-прошивка 12.4 для устройств GALILEOSKY Base Block

**Список изменений бета-прошивки 12.4 GALILEOSKY Base Block:**

    Исправления:
    1) Исправлена ошибка передачи типа прибора при работе с сервером удалённого управления.


###4.12.15 (21.11.16)

**Исправления:**

- Для терминалов Galileosky v 4.0 и Base Block исправлено отображение вкладки "настройка протокола".


###4.12.14 (17.11.16)

**Исправления:**

- Для терминала Galileosky v 4.0 исправлено отображение параметров, полученных по RS485.
- Исправлена ошибка отображения настроек для прошивок с ревизией больше 9.
- Добавлены недостающие режимы настройки работы порта RS485 для терминалов Galileosky v 4.0 и Base Block.


###4.12.13 (08.11.16)

**Новые функции:**

- Добавлена стабильная прошивка 229.12
- Добавлена бета-прошивка 230.13

**Список изменений прошивки 229.12 терминалов GALILEOSKY:**

    Исправления:
    1) Исправлено получение данных от внешних термометров на DataCOLD500.

**Список изменений прошивки 230.13 терминалов GALILEOSKY:**

    Исправления:
    1) Исправлена ошибка при подключении к GSM-сети в роуминге для терминалов с модемами SIM800.
    2) Исправлено получение данных от внешних термометров на DataCOLD500.


###4.12.12 (28.10.16)

**Исправления:**

- Исправлены проблемы с настройкой протокола для устройства GALILEOSKY Base Block lite


###4.12.11 (25.10.16)

**Новые функции:**

- Добавлена поддержка устройств GALILEOSKY Base Block 1.0.50
- Добавлена бета-прошивка 12 для устройств GALILEOSKY Base Block

**Изменения:**

- Easy Logic: удалены неактуальные действия и события, связанные с GALILEOSKY Button

**Исправления:**

- Для устройства GALILEOSKY Base Block lite в протокол добавлены теги, связанные с iButton(RS485)

**Список изменений бета-прошивки 12 GALILEOSKY Base Block:**

    Новые возможности:
    1) Поддержка терминалов BaseBlock v1.0.5
    2) Поддержка длинных имён в названиях файлов для автоинформатора.
	
    Исправления:
    1) Исправлена некорректная фильтрация координат при подключении входа зажигания.
    2) Исправлена ошибка передачи данных по протоколу ЕГТС.


###4.12.10 (19.09.16)

**Новые функции:**

- Расширена поддержка устройств GALILEOSKY BOXFINDER GSM
- Easy Logic: добавлена возможность удаления и перезаписи алгоритмов с сервера
- Добавлена стабильная прошивка 299.11
- Добавлена бета-прошивка 230.11

**Список изменений прошивок 229.11 и 230.11 терминалов GALILEOSKY:**

    Исправления:
    1) Исправлена ошибка получения данных от CAN-LOG.
    2) Исправлено получение температуры возвратного воздуха на DataCOLD500.


###4.12.8 (08.09.16)

**Исправления:**

- Убрана бета-прошивка 7, приводящая в исключительных случаях к нарушению работы терминала


###4.12.7 (18.08.16)

**Новые функции:**

- Добавлена бета-прошивка 10 для устройств GALILEOSKY Base Block

**Список изменений бета-прошивки 10 GALILEOSKY Base Block:**

    Новые возможности:
    1) Поддержка терминалов BaseBlock Optimum, BaseBlock Hard, BaseBlock WiFi.
    2) Возможность запрашивать произвольные PID по протоколу J1979.
    3) Поддержка CAN-LOG, подключенного к RS485.

    Исправления:
    1) Исправлена ошибка обработчика входящего SMS для алгоритмов

**Исправления:**

- Исправлена выгрузка внутренней памяти за определённый период
- Исправлена ошибка невозможности принять SMS, отправленного с любого номера, для блока "Входящее SMS" в алгоритмах


###4.12.6 (29.07.16)

**Исправления:**

- Исправлена работа через прокси-сервер


###4.12.5 (11.07.16)

**Новые функции:**

- Добавлена загрузка данных из внутренного архива за указываемый период


###4.12.4 (07.07.16)

**Исправления:**

- Исправлена поддержка устройств GALILEOSKY BOXFINDER SAT


###4.12.3 (06.07.16)

**Новые функции:**

- Добавлена бета-прошивка 230.9
- Добавлена бета-прошивка 7 для устройств GALILEOSKY Base Block

**Список изменений бета-прошивки 230.9 терминалов GALILEOSKY:**

    Исправления:
    1) Исправлена ошибка получения координат от Trimble EzGuide.
    2) Исправлена ошибка в последовательности отправки фотоснимков.
	
**Список изменений бета-прошивки 7 GALILEOSKY Base Block:**

    Исправления:
    1) Исправлена ошибка, приводившая к некорректной фильтрации координат.


###4.12.2 (24.06.16)

**Новые функции:**

- Добавлена бета-прошивка 6 для устройств GALILEOSKY Base Block

**Список изменений бета-прошивки 6 GALILEOSKY Base Block:**

    Исправления:
    1) Исправлена ошибка, приводившая к некорректной фильтрации координат.


###4.12.1 (16.06.16)

**Новые функции:**

- Добавлена поддержка устройств GALILEOSKY BOXFINDER SAT

**Исправления:**

- Исправлены файлы настроек для GALILEOSKY Base Block HARD WI-FI, HARD 3G и OPTIMUM


###4.12.0 (10.06.16)

**Новые функции:**

- Добавлена бета-прошивка 5 для устройств GALILEOSKY Base Block

**Список изменений бета-прошивки 5 GALILEOSKY Base Block:**

    Исправления:
    1) Исправлена ошибка, приводившая к некорректному измерению напряжения на входах (появилась в прошивке 4).
    2) СМС с русскими символами отправляются в корректной кодировке.


###4.11.1 (09.06.16)

**Новые функции:**

- Незначительные изменения GUI для Windows 10 Touch Screen


###4.11.0 (08.06.16)

**Новые функции:**

- Добавлена поддержка терминалов GALILEOSKY GPS v2.5
- Добавлена стабильная прошивка 299.9
- Добавлена бета-прошивка 230.7
- Добавлена бета-прошивка 4 для устройств GALILEOSKY Base Block
- Добавлено отображение размера пакета Iridium для GALILEOSKY GPS/ГЛОНАСС Satellite v4.0

**Улучшения:**

- Установка настроек по умолчанию производится постранично. Для сброса всех настроек нужно нажать и удерживать кнопку _Сбросить страницу_
- Увеличена скорость загрузки приложения

**Исправления:**

- Исправлено подключение к удалённому серверу
- Исправлено восстановление онлайн статуса удалённого устройства

**Список изменений стабильной прошивки 229.9 терминалов GALILEOSKY:**

    Новые возможности:
    1) Поддержка GALILEOSKY ГЛОНАСС/GPS v2.5.

**Список изменений бета-прошивки 230.7 терминалов GALILEOSKY:**

    Новые возможности:
    1) Поддержка GALILEOSKY ГЛОНАСС/GPS v2.5.
    2) Поддержка подключения CAN-LOG по интерфейсу RS485.

**Список изменений бета-прошивки 4 GALILEOSKY Base Block:**

    Исправления:
    1) Исправлена ошибка, приводившая к обнулению насчитанных импульсов после разряда внутреннего аккумулятора.


###4.10.0 (25.05.16)

**Новые функции:**

- Добавлена бета-прошивка 3 для устройств GALILEOSKY Base Block

**Исправления:**

- Исправлена выгрузка внутреннего архива вместо внешнего после переподключения устройства

###4.9.4 (06.05.16)

**Новые функции:**

- Добавлены всплывающие подсказки для параметров на странице Настройки

**Исправления:**

- Исправлено отображение флажков на вкладке Протокол для Base Block LITE

###4.9.3 (27.04.16)

**Исправления:**

- Отображение команды GPS.CORRECT - фильтрация координат

###4.9.2 (19.04.16)

**Исправления:**

- Добавлен выбор прошивки устройства, если не найден файл прошивки, которую запрашивает устройство

###4.9.1 (08.04.16)

**Исправления:**

- Незначительные улучшения

###4.9.0 (01.04.16)

**Новые функции:**

- Добавлена поддержка терминалов GALILEOSKY GPS v2.4 lite
- Добавлена стабильная прошивка 229.8
- Добавлена бета-прошивка 230.6

**Новые функции прошивок 229.8 и 230.6:**

- Добавлена поддержка терминалов GALILEOSKY GPS v2.4 lite

###4.8.1 (01.03.16)

**Исправления:**

- Добавлена возможность использовать несколько запущенных Конфигураторов на одном ПК

###4.8.0 (17.02.16)

**Новые функции:**

- Добавлена бета-прошивка 230.5

###4.7.0 (25.01.16)

**Новые функции:**

- Добавлена поддержка устройств GALILEOSKY BOXFINDER
- Добавлена бета-прошивка 4 для устройств GALILEOSKY BOXFINDER

**Исправления:**

- Обновлён журнал изменения прошивок до версии 230.4

**Список изменений прошивок устройств GALILEOSKY BOXFINDER:**

    [4_T_0000][22.01.2016]
        Исправления:
        1) Исправлена ошибка некорректного определения напряжения на батарее в терминалах GALILEOSKY BOXFINDER GSM v1.0 без разъёма.
        2) Исправлена ошибка установки статуса датчика вскрытия.

    [3_T_0000][26.10.2015]
        Новые возможности:
        1) Поддержка терминалов GALILEOSKY BOXFINDER GSM v1.0 без разъёма.

    [1_T_0000][24.06.2015]
        Новые возможности:
        1) Первый выпуск.

###4.6.1 (21.01.16)

**Исправления:**

- Обновлена стабильная прошивка 229.7

###4.6.0 (19.01.16)

**Новые функции:**

- Добавлена стабильная прошивка 229.7

###4.5.0 (25.12.15)

**Исправления:**

- Исправлена установка тегов на вкладке CAN страницы Настройки

**Новые функции:**

- В диалог О программе добавлен список изменений прошивок

###4.4.4 (19.12.15)

- Исправлено минимальное значение по умолчанию команды DFILTER

###4.4.3 (15.12.15)

- Исправлена бета-прошивка 230.4

###4.4.2 (14.12.15)

**Исправления:**

- Исправлено значение максимальной скорости по умолчанию в команде GPS.CORRECT
- Исправлена загрузка новостей и документации с официального сайта
- Исправлено отображение 3D-модели устройства, когда устройство перевёрнуто
- Исправлено название пунктов на вкладке Настройки

**Новые функции:**

- Добавлена иконка выбора языка

###4.4.1 (03.12.15)

**Исправления:**

- Исправление отображения настроек устройств

###4.4.0 (26.11.15)

**Новые функции:**

- Добавлена поддержка устройства GALILEOSKY GPS/ГЛОНАСС v2.4

**Изменения:**

- Конфигуратор содержит следующие прошивки:
    - 230.4 - бета версия;
    - 229.6 - стабильная;
    - 199 - стабильная;
    - 30 - стабильная (для старых устройств).

**Исправления:**

- Исправлена перепрошивка старых устройств на прошивку 30

**Новые функции прошивки 229.6:**

- Поддержка терминалов GALILEOSKY ГЛОНАСС/GPS v2.4

**Исправления прошивки 229.6:**

- Восстановлена работа команды CleanPhotoQueue
- Исправлена ошибка, приводившая к формированию некорректных точек в 00:00 при использовании архива на SD карте
- Исправлена ошибка, приводившая к разрыву GPRS сессии при разрыве соединения с сервером на терминалах GALILEOSKY ГЛОНАСС/GPS v5.1


###4.3.0 (20.11.15)

**Новые функции:**

- Добавлена поддержка прошивки 230

**Исправления:**

- исправлена обработка команды STATUS
- исправлена обработка команды DFILTER для устройства GALILEOSKY GPS/ГЛОНАСС v5.1 (3G)

**Новые функции прошивки 230:**

- В протоколе EGTS реализована передача следующих параметров:
    - внешнего питания;
    - внутреннего аккумулятора;
    - входов;
    - выходов;
    - на аналоговых входах;
    - цифровых ДУТ.
- Команда получения CCID активной SIM-карты
- Подключение курсоуказателей Trimble на всех терминалах, оснащённых портом RS232
- Настройка максимальной длительности голосового вызова
- Команда установки показаний пробега
- Настройка параметров фильтрации показаний ДУТ, подключенных по интерфейсу RS485
- Максимальное число геозон увеличено до 300
- Команда для получения индекса активной SIM-карты и кодов MCC,MNC сети, в которой зарегистрирован терминал
- Настройка таймаута перезагрузки терминала из-за отсутствия связи с сервером мониторинга

###4.2.5 (15.10.15) - Installer

- Исправлено перепрошивка устройств GALILEOSKY GPS/ГЛОНАСС v2.2.x на прошивку 199 (сломано в версии 4.2.1)

###4.2.4 (28.09.15)

- Обновлён файл прошивки 229.4

###4.2.3 (09.09.15)

- Исправлены интервалы по умолчанию для команды powincfg для устройств GALILEOSKY GPS/ГЛОНАСС v5.0

###4.2.2 (02.09.15)

- Исправлены интервалы по умолчанию для команды powincfg

###4.2.1 (31.08.15)

- Обновлена прошивка 229

###4.2.0 (21.08.15)

- Исправлена настройка параметров на вкладке Протокол для прошивок 192-204
- Исправлен выбор файла при сохранении архива

###4.1.1 (31.07.15)

- Исправлены настройки устройства GALILEOSKY GPS/ГЛОНАСС Satellite v4.0

###4.1.0 (16.07.15)

- Улучшена работа с сервером удалённого мониторинга
- Обновление прошивки для всех приборов производится единообразно

###4.0.5 (03.07.15)

Изменена работа с настройками:

- добавлена цветовая индикация параметров:

    Список в порядке приоритета:
    1) _красный_ - незагруженный параметр. Неизвестно значение параметра, которое хранится в устройстве;
    2) _жёлтый_ - изменённый параметр. Значение было изменено пользователем;
    3) _зелёный_ - загруженный параметр. Значение параметра загружено из устройства;

> Цвет вкладки соответствует наиболее приоритетному цвету

- загрузка настроек удалённого устройства производится постранично:

    - при переключении на вкладку настройки этой вкладки начинают загружаются
        автоматически, если они ещё не загружены;
    - для загрузки всех настроек, необходимо долгим нажатием на кнопке
        `Загрузить вкладку` открыть всплывающее меню и выбрать `Загрузить всё`;

- применяются только изменённые параметры:

    - при нажатии кнопки `Применить` в устройство загружаются только параметры
        _желтого_ цвета

###4.0.4 (23.06.15)

- Изменён e-mail-адрес для регистрации пользователей (support@7gis.ru)

###4.0.3 (01.06.15)

- Обновлён файл прошивки 229-beta

###4.0.2 (29.05.15)

- Добавлен файл прошивки 229-beta
- Исправлено обновление прошивки устройства

###4.0.1 (25.05.15) - Installer

- Исправлено обновление прошивки устройства

###4.0.0 (12.05.15) - Installer

Новые функции:

- Возможность работы программы без драйверов OpenGL

Изменения:

- Драйвер устанавливается отдельным инсталлятором с правами администратора
- Запуск установки драйвера производится из обычного инсталлятора;
- Конфигуратор версии 4 устанавливается параллельно Конфигуратору версии 3

----------------------------------------------------------------------

###3.5.5 (27.04.15)

- Добавлена возможность выбора протокола передачи данных "GALILEOSKY со сжатием" начиная с прошивки 229
- Исправлено отображение таблицы на вкладке Протокол страницы Настроек для устройства GPS/ГЛОНАСС Satellite v4.0
- Исправлена посылка множественных сетевых запросов при неудачной авторизации на прокси-сервере

###3.5.4 (14.04.15)

- Добавлена возможность поиска удалённого устройства по IMEI
- Добавлена поддержка прошивки 229

###3.5.3 (01.04.15)

- Исправлено отсутствие опции "использовать только SIM 1" команды "SIMSwitch" для устройств GALILEOSKY GPS/ГЛОНАСС v5.0
- Исправлено отображение состояния выходов на вкладке Входы/Выходы
- Убрано ограничение максимальной скорости, выше которой координаты будут отфильтрованы, начиная с прошивки 228

###3.5.2 (18.03.15)

- Добавлен запрос подтверждения теста OBD-II
- Исправлено скачивание внутреннего архива (пропуск точки и дублирование следующей)
- Увеличено максимально возможное значение параметра команды SPUTNIK до 2147483647
- Увеличено значение первого параметра команды GPS.CORRECT2 до 3600

###3.5.1 (13.02.15)

- Добавлена поддержка прошивки 228

###3.5.0 (29.12.14) - Installer

- Обновлен драйвер для устройств GALILEOSKY

###3.4.12 (11.12.14)

- Добавлена поддержка прошивки 227
- Исправлены файлы настроек прошивок
- Исправлена установка Конфигуратора, если в Windows используется контроль учетных записей

###3.4.11 (01.12.14)

- Исправлено подключение к устройству
- Исправлено отображение долготы на странице Маршруты

###3.4.10 (14.11.14)

- Добавлена поддержка исправлений прошивки 226
- Исправлена возможность выбора всех регистров на вкладке CAN страницы Настройки
- Исправлено сканирование CAN для удалённого устройствами
- Исправлено сохранение геозон в локальное устройство
- Исправлена регистрация устройства на удалённом сервере, если в начале номера IMEI содержатся нули

###3.4.9 (03.10.14)

- Исправлена поддержка устройства GALILEOSKY GPS/ГЛОНАСС v5.1 (3G, SIM-chip)

###3.4.8 (09.09.14)

- Добавлена поддержка устройства GALILEOSKY GPS/ГЛОНАСС v5.1 (3G, SIM-chip)
- Добавлена поддержка прошивки 226

###3.4.7 (01.09.14)

- Исправлена установка геозон при конфигурировании удалённого устройства
- Исправлено настройка цифровых входов для устройства GALILEOSKY v2.3 lite
- Исправлено отображение данных CAN на вкладке Устройство для устройства GALILEOSKY v2.3 lite

###3.4.6 (01.08.14) - Installer

- Исправлено загрузка Геозон из прибора и из файла настроек
- Исправление описания параметров протокола Галилео
- Переименование пунктов диагностики

###3.4.5 (21.07.14)

- Добавлена диагностика для акселерометра в устройства GALILEOSKY v1.8.5 lite и GALILEOSKY v2.3 lite
- Исправлено подключение к приборам через USB

###3.4.4 (02.07.14)

- Добавлена поддержка прошивки 224
- Исправлена отправка данных на сервер из CSV-файла
- Исправлено формирование команд списка кодов сотовых операторов и тарировочных таблиц ДУТ

###3.4.3 (25.06.14)

- Исправлено скачивание архива для устройств GALILEOSKY v1.8.5 lite
- Исправлено обновление прошивки для устаревших устройств

###3.4.2 (18.06.14) - Installer

- Добавлена возможность обновления прошивки устройства GALILEOSKY GPS/ГЛОНАСС Satellite v4.0

- Исправлено сохранение директории, из которой открывается файл настроек прибора
- Исправлено сохранение журналов и настроек программы при обновлении Конфигуратора

###3.4.1 (06.06.14)

- Добавлена функция порта RS-232 "Весовой индикатор AWT640"
- Добавлена функция порта RS-232 "Тест RS232"
- Добавлено поле Высота на вкладку Устройство
- Добавлена прошивка 223 для устройства GALILEOSKY GPS v2.3 lite

- Исправлено скачивание внутреннего архива для прошивок 205 и новее

###3.4.0 (19.05.14) - Installer

- Добавлена поддержка прошивки 223 (Протокол EGTS)
- Добавлены опции структурой архива для устройств GALILEOSKY GPS vX.X lite

- Исправлен загрузчик. Производилось обновление Конфигуратора даже если установлена последняя версия
- Исправлена отправка данных на сервер
- Исправлен размер структуры холодильника при вычислении размера точки, отправляемой на сервер
- Исправлен размер структуры холодильника при выгрузке из внутреннего архива

###3.3.2 (13.03.14)

- Поддержка обновления прошивки для устройств "GPS/ГЛОНАСС v5.1 (3G)" и "GPS/ГЛОНАСС Satellite v4.0"

###3.3.1 (19.02.14) - Installer

- Добавлено уточнение для некоторых параметров на вкладке "Протокол", что они могут храниться только в динамическом архиве
- Добавлен параметр "Рефрижератор" на вкладку "Протокол"
- Кнопка "Обновить прошивку" не отображается для устройства "GPS/ГЛОНАСС Satellite v4.0"

###3.3.0 (05.02.14) - Installer

- Реализовано автоматическое обновление Конфигуратора
- Добавлена поддержка устройства 21 (v5.1), начиная с прошивки 207
- Добавлено отображение размера точки, отправляемой на сервер, при выборе расположения архива на microSD
- Добавлена поддержка команды REMOTECONFIG для устройств lite
- Добавлено поле "Движение" в группе "Навигационные данные" на вкладке "Устройство". Удалены поля "Ускорение по ..." из группы "Аналоговые входы"
- Добавлена опция "Спутниковый модем" на вкладку "Диагностика"
- Исправлена обработка отрицательной температуры в ответе команды RS485
- Исправлено вычисление количества точек в статическом архиве
- Исправлено вычисление размера точек. Размер точки рассчитывается для передачи данных через спутник
- Исправлена работа с прокси-сервером


###3.2.10

- Исправлено отображение трека из CSV-файла
- Исправлено сохранение данных из внутренней памяти устройства

###3.2.9

- Улучшено редактирование списка кодов для сотовых операторов
- Добавлена поддержка прошивки 221

###3.2.8

- Исправлена поддержка устройств 1.9-lite

###3.2.7

- Добавлено отображения типа устройства на вкладке "Устройство"
- Улучшена работа с секцией диагностики CAN
- Поддержка прошивки 206: дозиметр ДБГ-С11Д, опция "не стирать данные после отключения от CAN-шины"
- Поддержка прошивки 199: опция "не стирать данные после отключения от CAN-шины"

###3.2.6

- Максимальная длина номер авторизированного телефона 14 символов
- Исправлено отображение новостей с сайта
- Добавлена поддержка прошивки 220
- Исправлена поддержка технологической прошивки устройствами 1.9, 1.9-lite, 2.3

###3.2.5

- Существенно увеличена скорость загрузки списка устройств при удалённом конфигурировании

###3.2.4

- Добавлена поддержка прошивки 204

###3.2.3

- Исправлено определение таймаута из команды CANREGIME
- Исправлен подсчет размера записей, хранящейся в архиве и отсылаемых на сервера
- Исправлено: в устройстве 16 нет RS232, только RS485

###3.2.2

- Добавлено отображение размера записи одной точки, отправляемой на сервер
- Исправлена потеря некоторых диагностических сообщений
- Исправлена поддержка прошивки 199

###3.2.1

- Добавлена поддержка прошивки 210

###3.2.0

- Добавлена поддержка устройств 2.3, 1.9, 1.9 lite
- Добавлена поддержка прошивок 201, 202

###3.1.9

- Исправлена выгрузка архива с SD-карты
- Вкладка Маршруты по умолчанию центрируется на координатах подключенного устройства

###3.1.8

- Исправление прошивки 200
- Исправлено подключение через прокси-сервер

###3.1.7

- Добавлена поддержка прошивки 200
- Исправлена ошибка обновления прошивки из zip-файла с диска
- Исправление подключения к прокси-серверу
- Уменьшена загрузка интернет канала при подключении к удаленному серверу

###3.1.5

- Добавлена возможность указать прокси-сервер через параметр командной строки:

        -proxy <host>:<port>:<user>:<password>

- Исправлена поддержка старых устройств

###3.1.4

- Добавлена возможность регистрировать список устройств
- Добавлен индикатор обработки команд удалённым сервером в диалог выбора устройства
- Исправлена обработка команд, посылаемых удаленному серверу
- Уменьшена загрузка интернет канала в момент подключения к удаленному серверу

###3.1.3

- Исправлена поддержка старых устройств

###3.1.2

- Исправлено отключение Конфигуратора от сервера при большом количестве устройств пользователя
- Удаление группы устройств производится после подтверждения действия
- Увеличена скорость загрузки списка команд
- Уточнены описания действий iButton: доверенный ключ или любой ключ

###3.1.1

- Исправлена ошибка чтения настроек конфигурации архива

###3.1.0

- ...
- Добавлена поддержка отправки параметров RS485[0..2] на сервер из CSV-файла
- Усовершенствован диалог регистрации пользователя

###3.0.7

- Добавлена поддержка прошивки 193
- Добавлена поддержка команд headpack2, mainpack2 в прошивку 186
- Добавлено скачивание английской документации с сайта

###3.0.6

- Обновлено руководство пользователя терминалов GalileoSky GPS/ГЛОНАСС v5.0 (прошивка 0192)
- Добавлена возможность скачивания недостающей документации с сайта (GalileoSky GPS/ГЛОНАСС, GalileoSky GPS Lite)
- Добавлена поддержка прошивок 191 и 192
- Добавлена возможность в командном режиме посылать команды для удаленного устройства в очередь
- Добавлена поддержка команд headpack2, mainpack2 (начиная с прошивки 190)
- Добавлена поддержка команды remoteconfig (начиная с прошивки 186)
- Исправлено сканирование CAN для удаленного устройства
- Исправлено использование системного прокси

###3.0.5

- Добавлена возможность сохранения результатов прослушивания CAN в файл и чтение их из файла
- Добавлены команды управления структурой внутреннего архива
- Добавлено отображение количества точек при динамической структуре внутреннего архива

###3.0.4

- Исправлена выгрузка архива из устройств с бета-прошивками
- Исправлена диагностика для всех прошивок всех устройств

###3.0.3

- Поддержка прошивки 184

###3.0.2

- Исправлена ошибка отображения 3D-модели устройства

###3.0.1

- Добавлены в журнал отладочные сообщения работы с удаленным устройством
- Добавлено отображение процесса опроса состояния удаленного устройства
- Исправлено отображение удаленных устройств в списке неактивными при выборе переключателя "удаленное устройство"
- Исправлена ширина полей настройки, не вмещающая текст, отображаемый по умолчанию
- Исправлен поиск драйвера устройства в реестре системы
- Исправлена ошибка, возникающая при закрытии программы
- Исправлена ошибка, не позволяющая повторно подключиться к устройству
- Исправлено повторное включение диагностики удаленного устройства после его пропадания

###3.0.0

- Изменен интерфейс программы
- Изменена 3D-модель устройства
- Добавлен запрос на изменение пароля при регистрации удаленного устройства
- Исправлено чтение авторизированных телефонов из файла для всех устройств
