### 4.25.16 (07.12.22)

**Новые функции:**

- Добавлена прошивка 38.13 для терминалов Galileosky 7X.
- Добавлены прошивки 33.14, 43.3 (бета-версии) для терминалов Galileosky 7X.
- Добавлена возможность обновления специальной сервисной прошивки (Recovery) для приборов Galileosky 7X.
- В EasyLogic добавлена функция TagWriteValue64.

**Исправления:**

- Исправлена загрузка настроек тегов CAN на вкладке "CAN сканер".
- Исправлено неожиданное завершение работы программы при компиляции скрипта Easy Logic.
- Добавлено ограничение на специальные символы в имени алгоритмов на вкладках "Фильтры" и "EasyLogic".

#### Список изменений прошивки 33.14:

**Новые функции:**

- Добавлен загрузчик 2.4.
- Добавлена сервисная прошивка (Recovery) с возможностью ручного (UPGRADERC) и автоматического обновления.
- В сервисную прошивку (Recovery) добавлена поддержка удаления скриптов.

#### Список изменений прошивки 38.13:

**Исправления:**

- Исправлено форматирование SD карт в случае, если журналирование включено.
- Исправлено сканирование BLE устройств.
- Исправлены ошибки в работе WebDAV на терминалах с модемами SIM7500E и SIM7070G.

#### Список изменений прошивки 43.3:

**Исправления:**

- Исправлено форматирование SD карт в случае, если журналирование включено.
- Исправлена запись данных в теги iButton с помощью функции TagWriteValue64 в скриптах EasyLogic.
- Исправлено сканирование BLE устройств.
- Исправлены ошибки в работе WebDAV на терминалах с модемами SIM7500E и SIM7070G.
- В EasyLogic в функциях ROMDelete, ROMRead и ROMWrite изменен диапазон ключей (от 1 до 32).


### 4.25.15 (14.11.22)

**Исправления:**

- Исправлена ошибка при загрузке данных на сервер на вкладке "Данные".
- Добавлены пропущенные параметры в протокол J1979 на вкладке "CAN сканер".
- Исправлена установка приложения по нестандартному пути.
- Обновлена встроенная база данных на вкладке "CAN сканер".
- Исправлена некорректная работа со встроенной базой данных на вкладке "CAN сканер".


### 4.25.14 (31.10.22)

**Новые функции:**

- Добавлены прошивки 32.19, 38.12 для терминалов Galileosky 7X.
- Добавлены прошивки 33.13, 39.10, 40.7, 41.6, 42.3, 43.2 (бета-версии) для терминалов Galileosky 7X.

#### Список изменений прошивок 32.19, 33.13, 38.12, 39.10, 40.7, 41.6, 42.3, 43.2:

**Исправления:**

- Исправлена работа модема на приборах Galileosky V7X.1.81.

### 4.25.13 (25.10.22)

**Новые функции:**

- Добавлены прошивки 32.18, 38.11 для терминалов Galileosky 7X.
- Добавлены прошивки 39.9, 40.6, 41.5, 42.2, 43.1 (бета-версии) для терминалов Galileosky 7X.

**Исправления:**

- Исправлена ошибка при открытии файлов в CAN-логгере.
- Исправлена ошибка при установке Bluetooth-тегов на вкладке "Настройки".

#### Список изменений прошивок 32.18, 38.11, 39.9, 40.6, 41.5, 42.2, 43.1:

**Исправления:**

- Исправлена работа блоков EasyLogic "Получить данные из массива пользователя" и "Скопировать данные в массив пользователя".


### 4.25.12 (19.10.22)

**Новые функции:**

- Добавлены новые переменные в EasyLogic, отражающие стиль вождения.
- Добавлена возможность изменять размер окна редактора скриптов в EasyLogic.
- Добавлена поддержка бинарных операции в формулах на вкладке CAN Сканер.
- Добавлена возможность записывать маски в CAN теги на вкладке CAN Сканер.
- Добавленa прошивкa 25.15 для терминалов Galileosky BaseBlock, 7.0.
- Добавленa прошивкa 27.3 (бета-версия) для терминалов Galileosky BaseBlock, 7.0.
- Добавлены прошивки 32.17, 38.10 для терминалов Galileosky 7X.
- Добавлены прошивки 33.12, 39.8, 40.5, 41.4, 42.1, 43.0 (бета-версии) для терминалов Galileosky 7X.

**Исправления:**

- Исправлена ошибка при сохранении блока Таблица тарировки на вкладке "Фильтры".
- Оптимизирована работа CAN-логгера.

#### Список изменений прошивок 25.15, 27.3 для терминалов Galileosky BaseBlock:

**Новые функции:**

- Добавлена команда ENCALG для изменения режима шифрования GSM и GPRS для модема Telit.

**Исправления:**

- Исправлен разбор алфавитно-цифрового адреса отправителя SMS.
- Исправлен запуск нескольких обработчиков "Сделать фото" в EasyLogic.
- Исправлена циклическая перезагрузка терминала с модемом Iridium при низком напряжении питания.
- Повышена стабильность при чтении повреждённых KML файлов.

#### Список изменений прошивок 25.15, 27.3 для терминалов Galileosky 7.0:

**Исправления:**

- Исправлен запуск нескольких обработчиков "Сделать фото" в EasyLogic.
- Исправлен разбор алфавитно-цифрового адреса отправителя SMS.
- Повышена стабильность при чтении повреждённых KML файлов.

#### Список изменений прошивки 32.17:

**Исправления:**

- Исправлена работа блоков EasyLogic "Получить данные из массива пользователя" и "Скопировать данные в массив пользователя".
- Максимальное время ожидания регистрации в сети GSM увеличено до 2 часов.
- Повышена скорость выгрузки архива из прибора через Конфигуратор.
- Исправлен разбор алфавитно-цифрового адреса отправителя SMS.
- Исправлена загрузка скриптов на устройствах Galileosky 7x С.
- Исправлено чтение данных по протоколу Wiegand26 с устройств подключенных к входам 2 и 3.
- Повышена стабильность при чтении повреждённых KML файлов.

#### Список изменений прошивки 33.12:

**Новые функции:**

- Добавлен загрузчик 2.3.
- Добавлена поддержка приборов Galileosky V7X.1.52 и Galileosky V7X.1.82.

**Исправления:**

- Максимальное время ожидания регистрации в сети GSM увеличено до 2 часов.

#### Список изменений прошивки 38.10:

**Новые функции:**

- Добавлена поддержка приборов Galileosky V7X.1.52 и Galileosky V7X.1.82.
- Добавлена поддержка маски в тегах CAN.

**Исправления:**

- Исправлена работа блоков EasyLogic "Получить данные из массива пользователя" и "Скопировать данные в массив пользователя".
- Максимальное время ожидания регистрации в сети GSM увеличено до 2 часов.
- Повышена скорость выгрузки архива из прибора через Конфигуратор.
- Исправлен запуск нескольких обработчиков "Сделать фото" в EasyLogic.
- Исправлен разбор алфавитно-цифрового адреса отправителя SMS.
- Исправлено чтение данных по протоколу Wiegand26 с устройств подключенных к входам 2 и 3.
- Повышена стабильность при чтении повреждённых KML файлов.

#### Список изменений прошивки 39.08:

**Новые функции:**

- Добавлена поддержка приборов Galileosky V7X.1.52 и Galileosky V7X.1.82.
- Добавлена поддержка маски в тегах CAN.

**Исправления:**

- Исправлена работа блоков EasyLogic "Получить данные из массива пользователя" и "Скопировать данные в массив пользователя".
- Максимальное время ожидания регистрации в сети GSM увеличено до 2 часов.
- Повышена скорость выгрузки архива из прибора через Конфигуратор.
- Исправлен запуск нескольких обработчиков "Сделать фото" в EasyLogic.
- Исправлен разбор алфавитно-цифрового адреса отправителя SMS.
- Исправлено чтение данных по протоколу Wiegand26 с устройств подключенных к входам 2 и 3.
- Повышена стабильность при чтении повреждённых KML файлов.
- Исправлена настройка валидных координат для модуля Allystar.

#### Список изменений прошивки 40.5:

**Новые функции:**

- Добавлена поддержка приборов Galileosky V7X.1.52 и Galileosky V7X.1.82.
- Добавлена поддержка маски в тегах CAN.

**Исправления:**

- Исправлена работа блоков EasyLogic "Получить данные из массива пользователя" и "Скопировать данные в массив пользователя".
- Максимальное время ожидания регистрации в сети GSM увеличено до 2 часов.
- Повышена скорость выгрузки архива из прибора через Конфигуратор.
- Исправлен запуск нескольких обработчиков "Сделать фото" в EasyLogic.
- Исправлен разбор алфавитно-цифрового адреса отправителя SMS.
- Исправлено чтение данных по протоколу Wiegand26 с устройств подключенных к входам 2 и 3.
- Исправлена перезагрузка модема в случае его зависания.
- Повышена стабильность при чтении повреждённых KML файлов.
- Исправлена настройка валидных координат для модуля Allystar.

#### Список изменений прошивки 41.4:

**Новые функции:**

- Добавлена поддержка приборов Galileosky V7X.1.52 и Galileosky V7X.1.82.
- Данные хранимые в ПЗУ изолированы для каждого скрипта EasyLogic.
- Добавлена поддержка маски в тегах CAN.

**Исправления:**

- Исправлена работа блоков EasyLogic "Получить данные из массива пользователя" и "Скопировать данные в массив пользователя".
- Максимальное время ожидания регистрации в сети GSM увеличено до 2 часов.
- Повышена скорость выгрузки архива из прибора через Конфигуратор.
- Исправлен запуск нескольких обработчиков "Сделать фото" в EasyLogic.
- Исправлен разбор алфавитно-цифрового адреса отправителя SMS.
- Исправлено чтение данных по протоколу Wiegand26 с устройств подключенных к входам 2 и 3.
- Исправлена перезагрузка модема в случае его зависания.
- Повышена стабильность при чтении повреждённых KML файлов.
- Исправлена настройка валидных координат для модуля Allystar.

#### Список изменений прошивки 42.1:

**Новые функции:**

- Добавлена поддержка приборов Galileosky V7X.1.52 и Galileosky V7X.1.82.
- Добавлены новые переменные в EasyLogic, отражающие стиль вождения.
- Данные хранимые в ПЗУ изолированы для каждого скрипта EasyLogic.
- Добавлена поддержка маски в тегах CAN.

**Исправления:**

- Исправлена работа блоков EasyLogic "Получить данные из массива пользователя" и "Скопировать данные в массив пользователя".
- Максимальное время ожидания регистрации в сети GSM увеличено до 2 часов.
- Повышена скорость выгрузки архива из прибора через Конфигуратор.
- Исправлен запуск нескольких обработчиков "Сделать фото" в EasyLogic.
- Исправлен разбор алфавитно-цифрового адреса отправителя SMS.
- Исправлено чтение данных по протоколу Wiegand26 с устройств подключенных к входам 2 и 3.
- Исправлена перезагрузка модема в случае его зависания.
- Повышена стабильность при чтении повреждённых KML файлов.
- Исправлена настройка валидных координат для модуля Allystar.

#### Список изменений прошивки 43.0:

**Новые функции:**

- Добавлена поддержка приборов Galileosky V7X.1.52 и Galileosky V7X.1.82.
- Добавлены новые переменные в EasyLogic, отражающие стиль вождения.
- Количество одновременных подключений к WiFi хабу увеличено до 3.
- Данные хранимые в ПЗУ изолированы для каждого скрипта EasyLogic.
- Добавлена поддержка маски в тегах CAN.
- Включение выхода автоинформатора происходит всегда при проигрывании аудиофайла.


### 4.25.11 (06.09.22)

**Новые функции:**

- Добавлена возможность настройки бендов на терминалах с модемом SIM7070G.
- Добавлена возможность изменять bluetooth имя устройства.
- Добавлен доступ к тэгам MODBUS на вкладке "Фильтр".
- Добавленa прошивкa 25.14 для терминалов Galileosky BaseBlock, 7.0.
- Добавленa прошивкa 27.2 (бета-версия) для терминалов Galileosky BaseBlock, 7.0.
- Добавлены прошивки 32.16, 38.9 для терминалов Galileosky 7X.
- Добавлены прошивки 33.11, 39.7, 40.4, 41.3, 42.0 (бета-версии) для терминалов Galileosky 7X.

**Исправления:**

- Исправлен разбор параметров датчика Эскорт TH BLE.

#### Список изменений прошивок 25.14, 27.2 для терминалов Galileosky BaseBlock:

**Новые функции:**

- Добавлена обработка SMS, принятых от алфавитно-цифрового адреса отправителя.

**Исправления:**

- Исправлен запуск цепочек, начинающихся с события "Обработчик RS485" и содержащихся в разных скриптах.

#### Список изменений прошивок 25.14, 27.2 для терминалов Galileosky 7.0:

**Новые функции:**

- Добавлена обработка SMS, принятых от алфавитно-цифрового адреса отправителя.

**Исправления:**

- Исправлено зависание соединения при подключении к серверу при работе с некоторыми операторами мобильной связи на терминалах с модемами SIM800C.
- Исправлен запуск цепочек, начинающихся с события "Обработчик RS485" и содержащихся в разных скриптах.

#### Список изменений прошивок 32.16, 38.9:

**Новые функции:**

- Добавлена возможность настройки бендов на терминалах с модемом SIM7070G.

**Исправления:**

- Исправлен разбор параметров датчика Эскорт TH BLE.
- Исправлен запуск цепочек, начинающихся с события "Обработчик RS485" и содержащихся в разных скриптах.
- Улучшено сканирование BLE устройств.
- Исправлена светодиодная индикация состояния Wi-Fi модуля.

#### Список изменений прошивки 33.11:

**Исправления:**

- Добавлена возможность настройки бендов на терминалах с модемом SIM7070G.

#### Список изменений прошивок 39.7, 40.4, 41.3:

**Новые функции:**

- Добавлена возможность настройки бендов на терминалах с модемом SIM7070G.
- Добавлены новые типы объектов (Автобус, Поезд) в фильтрации координат.

**Исправления:**

- Исправлен разбор параметров датчика Эскорт TH BLE.
- Исправлен запуск цепочек, начинающихся с события "Обработчик RS485" и содержащихся в разных скриптах.
- Улучшено сканирование BLE устройств.
- Исправлена светодиодная индикация состояния Wi-Fi модуля.

#### Список изменений прошивки 42.0:

**Новые функции:**

- Добавлена поддержка приборов Galileosky V7X.1.22 и Galileosky V7X.1.81.
- В формулы для фильтров CAN добавлены операции: логическое И (&), логическое включающее ИЛИ (|), логическое исключающее ИЛИ (^), остаток от деления (%), битовый сдвиг влево (<), битовый сдвиг вправо (>)
- Добавлены диагностические сообщения о причинах выключения модулей GSM, GNSS, WIFI и SD карты.
- Добавлена возможность записи данных в теги iButton и MODBUS в скриптах EasyLogic.
- Добавлен доступ к тегам MODBUS в фильтрах.
- Добавлена возможность изменять bluetooth имя устройства.


### 4.25.10 (23.08.22)

**Новые функции:**

- Добавлена комбинация клавиш Ctrl+Enter(Numpad) для отправки текущей команды на вкладке "Команды".
- Добавлены прошивки 32.15, 38.8 для терминалов Galileosky 7X.
- Добавлены прошивки 33.10, 39.6, 40.3, 41.2 (бета-версии) для терминалов Galileosky 7X.

**Исправления:**

- Исправлена ошибка при отображении информации о спутниках на вкладке "Устройство" для терминалов Galileosky BaseBlock, 7.0 и OBD-II.
- Исправлена ошибка при работе с блоком Таблица тарировки на вкладке "Фильтры".

#### Список изменений прошивки 39.7:

**Новые функции:**

- Добавлена возможность настройки бендов на терминалах с модемом SIM7070G.
- Добавлены новые типы объектов (Автобус, Поезд) в фильтрации координат.

**Исправления:**
- Исправлен разбор параметров датчика Эскорт TH BLE.
- Исправлен запуск цепочек, начинающихся с событий "Сделать снимок" и "Обработчик RS485" и содержащихся в разных скриптах.
- Улучшено сканирование BLE устройств.

#### Список изменений прошивки 40.4:

**Новые функции:**

- Добавлена возможность настройки бендов на терминалах с модемом SIM7070G.
- Добавлены новые типы объектов (Автобус, Поезд) в фильтрации координат.

**Исправления:**
- Исправлен разбор параметров датчика Эскорт TH BLE.
- Исправлен запуск цепочек, начинающихся с событий "Сделать снимок" и "Обработчик RS485" и содержащихся в разных скриптах.
- Улучшено сканирование BLE устройств.

#### Список изменений прошивки 41.3:

**Новые функции:**

- Добавлена поддержка приборов Galileosky V7X.1.22 и Galileosky V7X.1.81.
- В формулы для фильтров CAN добавлены операции: логическое И (&), логическое включающее ИЛИ (|), логическое исключающее ИЛИ (^), остаток от деления (%), битовый сдвиг влево (<), битовый сдвиг вправо (>)
- Добавлены диагностические сообщения о причинах выключения модулей GSM, GNSS, WIFI и SD карты.
- Добавлена возможность записи данных в теги iButton и MODBUS в скриптах EasyLogic.
- Добавлен доступ к тегам MODBUS в фильтрах.
- Добавлена возможность изменять bluetooth имя устройства.

#### Список изменений прошивки 32.15:

**Новые функции:**

- Добавлена поддержка приборов Galileosky V7X.1.22 и Galileosky V7X.1.81.
- Добавлена обработка SMS, принятых от алфавитно-цифрового адреса отправителя.

**Исправления:**

- Исправлена очистка архива на SD карте.
- Исправлена выгрузка данных через WebDAV при подключении по WiFi.
- Исправлен некорректный результат команды WIFIMAC.
- Исправлено удаление директории.
- Исправлено зависание соединения при подключении к серверу при работе с некоторыми операторами мобильной связи на терминалах с модемами SIM800C.
- Исправлена регистрация в сети с некоторыми операторами мобильной связи на приборах Galileosky 7X LTE.

#### Список изменений прошивки 33.10:

**Новые функции:**

- Добавлена поддержка приборов Galileosky V7X.1.22 и Galileosky V7X.1.81.

#### Список изменений прошивки 38.8:

**Новые функции:**

- Добавлена поддержка приборов Galileosky V7X.1.22 и Galileosky V7X.1.81.
- Добавлена обработка SMS, принятых от алфавитно-цифрового адреса отправителя.

**Исправления:**

- Исправлена очистка архива на SD карте.
- Исправлена выгрузка данных через WebDAV при подключении по WiFi.
- Исправлен некорректный результат команды WIFIMAC.
- Исправлено удаление директории.
- Исправлено форматирование SD карты с файловой системой ExFAT.
- Исправлено использование LBS в качестве источника координат.
- Исправлено зависание соединения при подключении к серверу при работе с некоторыми операторами мобильной связи на терминалах с модемами SIM800C.
- Исправлена регистрация в сети с некоторыми операторами мобильной связи на приборах Galileosky 7X LTE.

#### Список изменений прошивки 39.6:

**Новые функции:**

- Добавлена поддержка приборов Galileosky V7X.1.22 и Galileosky V7X.1.81.
- Добавлена обработка SMS, принятых от алфавитно-цифрового адреса отправителя.
- Добавлена усовершенствованная система фильтрации координат.

**Исправления:**

- Исправлена очистка архива на SD карте.
- Исправлена выгрузка данных через WebDAV при подключении по WiFi.
- Исправлен некорректный результат команды WIFIMAC.
- Исправлено удаление директории.
- Исправлено форматирование SD карты с файловой системой ExFAT.
- Исправлено использование LBS в качестве источника координат.
- Исправлено зависание соединения при подключении к серверу при работе с некоторыми операторами мобильной связи на терминалах с модемами SIM800C.
- Исправлена регистрация в сети с некоторыми операторами мобильной связи на приборах Galileosky 7X LTE.

#### Список изменений прошивок 40.3, 41.2:

**Новые функции:**

- Добавлена поддержка приборов Galileosky V7X.1.22 и Galileosky V7X.1.81.
- Добавлена обработка SMS, принятых от алфавитно-цифрового адреса отправителя.
- Добавлена усовершенствованная система фильтрации координат.

**Исправления:**

- Исправлена очистка архива на SD карте.
- Исправлена выгрузка данных через WebDAV при подключении по WiFi.
- Исправлен некорректный результат команды WIFIMAC.
- Исправлено удаление директории.
- Исправлено форматирование SD карты с файловой системой ExFAT.
- Исправлено использование LBS в качестве источника координат.
- Исправлено зависание соединения при подключении к серверу при работе с некоторыми операторами мобильной связи на терминалах с модемами SIM800C.
- Исправлена одновременная работа с несколькими устройствами 1-wire.
- Исправлена регистрация в сети с некоторыми операторами мобильной связи на приборах Galileosky 7X LTE.

### 4.25.09 (18.07.22)

**Новые функции:**

- Добавлены прошивки 32.14, 38.7 для терминалов Galileosky 7X.
- Добавленa прошивкa 27.1 (бета-версия) для терминалов Galileosky BaseBlock, 7.0, OBD-II.
- Добавлены прошивки 33.9, 39.5, 40.2, 41.1 (бета-версии) для терминалов Galileosky 7X.

**Исправления:**

- Исправлена ошибка при отправке сохраненной конфигурации во время удаленного конфигурирования.

#### Список изменений прошивки 27.1:

**Исправления:**

- Исправлены критерии самодиагностики для автоматической перезагрузки.

#### Список изменений прошивок 32.14, 33.9, 38.7, 39.5:

**Новые функции:**

- Добавлена поддержка прибора Galileosky V7X.0.82.

#### Список изменений прошивок 40.2, 41.1:

**Новые функции:**

- Добавлена поддержка прибора Galileosky V7X.0.82.

**Исправления:**

- Исправлены критерии самодиагностики для автоматической перезагрузки.


### 4.25.08 (01.07.22)

**Новые функции:**

- Добавлена возможность настраивать передачу параметров по протоколу J1979 на вкладке CAN сканер.
- Добавлены прошивки 32.13, 38.6 для терминалов Galileosky 7X.
- Добавлены прошивки 33.8, 39.4, 40.1, 41.0 (бета-версии) для терминалов Galileosky 7X.

**Исправления:**

- Исправлено отображение описания переменных на вкладках "Фильтры" и "Easy Logic" на системах, язык которой отличный от русского и английского.
- Обновлена встроенная база данных в CAN-сканере.

#### Список изменений прошивок 32.13:

**Новые функции:**

- Добавлена поддержка приборов Galileosky V7X.1.8, Galileosky V7X.0.83.
- Добавлено автоматическое обновление на 33 прошивку с обновлением загрузчика при использовании команды UPGRADE X, где X=0 или больше 33.

**Исправления:**

- Исправлено значение тега "Стиль вождения" при использовании акселерометра в качестве источника данных.

#### Список изменений прошивок 33.08:

**Новые функции:**

- Добавлено автоматическое обновление загрузчика и обновление на прошивку X, при использовании команды UPGRADE X на прошивке 32 (начиная с 32.13), где X=0 или больше 33.
- Добавлена поддержка приборов Galileosky 7X.0.83.

#### Список изменений прошивок 38.6, 39.4, 40.1:

**Новые функции:**

- Добавлена поддержка приборов Galileosky V7X.1.8, Galileosky V7X.0.83.

**Исправления:**

- Исправлено значение тега "Стиль вождения" при использовании акселерометра в качестве источника данных.
- Исправлена работа MODBUS в режиме ASCII.
- Повышена стабильность значений регистров устройств MODBUS.

#### Список изменений прошивок 41.0:

**Новые функции:**

- В EasyLogic добавлены функции ROMDelete, ROMRead, ROMWrite, ROMErase.
- Добавлена возможность настройки параметров J1979.
- Повышена скорость выгрузки внутреннего архива на хаб.
- Добавлена обработка параметров в блоке "Выполнить команду" EasyLogic.
- Добавлена поддержка приборов Galileosky V7X.1.8, Galileosky V7X.0.83.


### 4.25.07 (14.06.22)

**Новые функции:**

- Добавлена вкладка "Самодиагностика" для настройки критериев срабатывания.
- Добавлена информация о cамодиагностике на вкладке "Устройство".
- Добавлены новые переменные в EasyLogic, отражающие статус загрузки архива клиентом на хаб.
- В EasyLogic добавлены функции RAMErase, RAMRead, RAMWrite.
- Добавленa прошивкa 25.13 для терминалов Galileosky BaseBlock, 7.0.
- Добавленa прошивкa 27.0 (бета-версия) для терминалов Galileosky BaseBlock, 7.0.
- Добавлены прошивки 32.12, 38.5 для терминалов Galileosky 7X.
- Добавлены прошивки 33.7, 39.3, 40.0 (бета-версии) для терминалов Galileosky 7X.
- Добавлена возможность выбора используемой навигационной спутниковой системы на вкладке "Трек" для терминалов Galileosky BaseBlock, 7.0.

**Исправления:**

- Исправлена ошибка отображения контекстного меню в окне информации об устройстве.
- Исправлено аварийное завершение работы при удалении строки Геозоны для приборов GalileoSky 2.3.

#### Список изменений прошивки 25.13:

**Исправления:**

- Исправлено зависание выгрузки внутреннего архива.

#### Список изменений прошивки 27.0:

**Новые функции:**

- Добавлена возможность выбора используемой спутниковой навигационной системы.
- Добавлена информация о спутниках (команда SATINFOEXT).
- Добавлена функция самодиагностики.
- Повышена точность пробега при больших величинах.

#### Список изменений прошивок 32.12, 38.5, 39.3:

**Новые функции:**

- Улучшено сканирование BLE устройств.

**Исправления:**

- Исправлена работа с APN на приборах Galileosky 7X LTE.
- Исправлено зависание выгрузки внутреннего архива.
- Исправлено некорректное значение тега RSSI.
- Скорректирована проверка подключения к хабу.
- Исправлено получение координат с помощью LBS для модема SIMCom 7500E.

#### Список изменений прошивки 33.7:

**Новые функции:**

- Добавлена поддержка приборов Galileosky 7X.1.8.
- В ответ на команду SOFTVERSION добавлена версия загрузчика.

**Исправления:**

- Исправлена работа с APN на приборах Galileosky 7X LTE.

#### Список изменений прошивки 40.0:

**Новые функции:**

- Добавлена самодиагностика терминала.
- Добавлена поддержка сокетов в EasyLogic через соединение WiFi.
- Добавлены новые переменные в EasyLogic, отражающие статус загрузки архива клиентом на хаб.
- Улучшено сканирование BLE устройств.
- В EasyLogic добавлены функции RAMErase, RAMRead, RAMWrite.
- Добавлено автоматическое определение скорости шины для весового индикатора Тензо-М.
- Повышена точность пробега при больших величинах.

**Исправления:**

- Убрано умножение полученного значения на 100 для регистров int32 протокола MODBUS.


### 4.25.06 (08.04.22)

**Новые функции:**

- Добавлена поддержка приборов Galileosky 7X.1.8.
- Добавлена возможность установки произвольной скорости CAN шины на вкладке CAN Сканер.
- Добавлена прошивка 25.12 для терминалов Galileosky BaseBlock, 7.0.
- Добавлена прошивка 32.11, 38.4 для терминалов Galileosky 7X.
- Добавлены прошивка 39.2 (бета-версия) для терминалов Galileosky 7X.

**Исправления:**

- Исправлено масштабирование навигационных данных на вкладке "Устройство".

#### Список изменений прошивки 25.12:

**Исправления:**

- Исправлена ошибка определения чипа флеш-памяти.
- Исправлено зависание вызова с тангентой.

#### Список изменений прошивок 32.11, 38.4:

**Исправления:**

- Исправлена ошибка при поиске сети WiFi.
- Исправлена перезагрузка терминала при выделении большого буфера используя функцию PortInit из скрипта EasyLogic.
- Исправлено ошибочное сохранение данных клиента хаба в каталог другого клиента.
- Исправлено зависание модуля WiFi.
- Исправлено зависание вызова с тангентой.
- Добавлен запрет на подключение к сторонним серверам, если прибор подключен к хабу.
- Исправлено автоматическое переключение на GPRS при отсутствии доступа в интернет по WiFi.

#### Список изменений прошивок 39.2:

**Исправления:**

- Исправлена ошибка при поиске сети WiFi.
- Исправлена перезагрузка терминала при выделении большого буфера используя функцию PortInit из скрипта EasyLogic.
- Исправлено ошибочное сохранение данных клиента хаба в каталог другого клиента.
- Исправлено зависание модуля WiFi.
- Исправлено некорректное сохранение тегов при использовании передачи произвольных данных из рекламного пакета BLE.
- Исправлено зависание вызова с тангентой.
- Добавлен запрет на подключение к сторонним серверам, если прибор подключен к хабу.
- Исправлено автоматическое переключение на GPRS при отсутствии доступа в интернет по WiFi.


### 4.25.05 (18.03.22)

**Новые функции:**

- Добавлена поддержка приборов Galileosky 7X.3.0.
- Добавлена прошивка 25.11 для терминалов Galileosky BaseBlock, 7.0.
- Добавлена прошивка 32.10 для терминалов Galileosky 7X.
- Добавлены прошивки 33.6, 32.10, 37.4, 38.3, 39.1 (бета-версии) для терминалов Galileosky 7X.

**Исправления:**

- Исправлена ошибка при копировании блоков действия "СAN шина" в EasyLogic.
- Исправлена ошибка с пробелом при компиляции скрипта в EasyLogic для функций SetVar/GetVar/GetVarAddr.

#### Список изменений прошивки 25.11:

**Исправления:**

- Улучшена работа со списками кодов сотовых операторов.

#### Список изменений прошивок 33.6:

**Новые функции:**

- Добавлена поддержка приборов Galileosky V7X.3.0.
- Добавлен загрузчик 2.2.

**Исправления:**

- Исправлена проверка напряжения на АКБ при обновлении загрузчика.

#### Список изменений прошивок 32.10, 37.4, 38.3, 39.1:

**Новые функции:**

- Добавлена поддержка приборов Galileosky V7X.3.0.

**Исправления:**

- Улучшена работа со списками кодов сотовых операторов.
- Исправлена работа автоматического определения скорости CAN шины.


### 4.25.04 (28.02.22)

**Новые функции:**

- Добавлена функция GetVarAddr для получения адреса глобальной переменной из скрипта EasyLogic.
- На вкладке "Bluetooth" добавлен сканер исходных данных для терминалов Galileosky 7X.
- Добавлены прошивки 23.25, 25.10 для терминалов Galileosky BaseBlock, 7.0.
- Добавлена прошивка 32.9 для терминалов Galileosky 7X.
- Добавлены прошивки 37.3, 38.2, 39.0 (бета-версии) для терминалов Galileosky 7X.

**Исправления:**

- Улучшен анализ скриптов EasyLogic при компиляции.
- Исправлена ошибка в процессе загрузки алгоритма при сеансе удаленной конфигурации.
- В EasyLogic, при нажатии на свободное поле, реализовано снятие выделения с блоков и на других вкладках.
- Исправлено отображение информации на вкладке "Настройки" для терминалов Galileosky 7X LTE.
- Исправлено масштабирование кнопок на вкладках "Фильтры" и "Easy Logic".
- Исправлена ошибка отсутствия переменных при сохранении скрипта Easylogic.
- Исправлена ошибка при копировании алгоритмов EasyLogic.
- Обновлена встроенная база данных в CAN-сканере.
- Исправлена ошибка при установке тегов в Bluetooth пакете на вкладке "Настройки" для терминалов Galileosky 7X LTE.
- Исправлена работа с bluetooth датчиками Технотон.

#### Список изменений прошивок 23.25, 25.10:

**Новые функции:**

- Добавлен возврат результата функции PortInit из скрипта EasyLogic.

**Исправления:**

- Повышена производительность работы с модулем Iridium.
- Исправлена ошибка загрузки алгоритмов EasyLogic.
- Исправлен некорректный статус отсутствия связи с установкой DataCold 500.

#### Список изменений прошивок 23.25, 25.10:

**Новые функции:**

- Добавлен возврат результата функции PortInit из скрипта EasyLogic.

**Исправления:**

- Исправлена ошибка загрузки алгоритмов EasyLogic.
- Исправлен некорректный статус отсутствия связи с установкой DataCold 500.

#### Список изменений прошивок 32.9, 37.3, 38.2:

**Новые функции:**

- Добавлен возврат результата функции PortInit из скрипта EasyLogic.

**Исправления:**

- Исправлено отсутствие звука при голосовом вызове после перезагрузки модема.
- Исправлено формирование пакета протокола Galileosky со сжатием.
- Исправлена ошибка загрузки алгоритмов EasyLogic.
- Скорректирована работа с Bluetooth датчиками Технотон.
- Исправлен некорректный статус отсутствия связи с установкой DataCold 500.
- Исправлено подключение к AP используя тип аутентификации WEP.
- Исправлен подсчет общего среднего SNR в информации о спутниках.

#### Список изменений прошивок 39.0:

**Новые функции:**

- Добавлена возможность передавать произвольные данные из рекламного пакета BLE.


### 4.25.03 (13.01.22)

**Новые функции:**

- Добавлены прошивки 31.11, 32.8 для терминалов Galileosky 7X.
- Добавлены прошивки 33.5, 37.2, 38.1 (бета-версии) для терминалов Galileosky 7X.

**Исправления:**

- Исправлена некорректная отправка точек с отрицательными координатами через вкладку "Данные".
- Исправлена задержка при отображении данных на вкладке "Устройство".

#### Список изменений прошивок 31.11, 33.5:

**Исправления:**

- Исправлена статистика точек во внутреннем архиве. 

#### Список изменений прошивок 32.8, 37.2, 38.1:

**Исправления:**

- Исправлена синхронизация времени через GSM на приборах Galileosky 7X LTE.
- Исправлена статистика точек во внутреннем архиве. 


### 4.25.02 (28.12.21)

**Новые функции:**

- Добавлена настройка сервера загрузки скриптов.
- Добавлена настройка сервера обновления прошивки.
- Добавлена возможность выбора параметров транспортного средства из встроенной базы данных при работе с CAN.
- Добавлена возможность сохранять и загружать скрипты в бинарном формате.
- Добавлена прошивка 230.2 для терминалов Galileosky 1.9.0, 1.9.5 с загрузчиком версии 0.
- Добавлены прошивки 23.24, 25.9 для терминалов Galileosky BaseBlock, 7.0.
- Добавлены прошивки 31.10, 32.7 для терминалов Galileosky 7X.
- Добавлены прошивки 37.1, 38.0 (бета-версии) для терминалов Galileosky 7X.

**Исправления:**

- Исправлено некорректное отображение года на вкладке "Устройство".
- Исправлено отображение правой панели на вкладке Маршруты при маленьком размере приложения.
- Исправлена некорректная загрузка параметров у форм Таблица тарировки и Фильтр датчика топлива.
- Исправлено некорректное отображение IMEI при неудачной регистрации устройства.
- В блоке "Послать ответ" Easy Logic исправлена подстановка аргументов.

#### Список изменений прошивки 230.2:

**Исправления:**

- Исправлено оповещение через SMS и звонки при срабатывании сигнализации.
- Увеличена максимальная длина ответа на команды сервера удаленного конфигурирования.

#### Список изменений прошивок 23.24, 25.9:

**Исправления:**

- Исправлено автоматическое переключение на внутренний источник координат.

#### Список изменений прошивок 31.10, 32.7:

**Исправления:**

- Исправлено автоматическое переключение на внутренний источник координат.
- Повышена стабильность работы с SD картами.
- Исправлен переход в сон при низком напряжении.

#### Список изменений прошивки 37.1:

**Исправления:**

- Исправлено автоматическое переключение на внутренний источник координат.
- Исправлено обновление статуса WIFI_ПОДКЛЮЧЕН_К_ХАБУ.
- Повышена стабильность работы с SD картами.
- Исправлен переход в сон при низком напряжении.

#### Список изменений прошивки 38.0:

**Новые функции:**

- Добавлена настройка сервера загрузки скриптов.
- Добавлена настройка сервера обновления прошивки.
- Добавлена возможность выбора параметров транспортного средства из встроенной базы данных при работе с CAN.


### 4.25.01 (25.10.21)

**Новые функции:**

- Снято ограничение в 10 регистров на одно modbus устройство.
- Добавлена возможность отправки CCID и индекса текущей SIM-карты.
- Добавлена возможность не учитывать привязку к скорости при обнаружении напряжения по входу зажигания.
- Добавлена прошивка 232.2 для терминалов Galileosky 4.0, 5.0, 5.1 с загрузчиком версии 0.
- Добавлена прошивка 23.23 для терминалов Galileosky BaseBlock, 7.0.
- Добавлена прошивка 25.8 (бета-версия) для терминалов Galileosky BaseBlock, 7.0.
- Добавлена прошивка 31.9 для терминалов Galileosky 7X.
- Добавлена прошивка 32.6 (релиз-кандидат) для терминалов Galileosky 7X.
- Добавлены прошивки 33.4, 36.2, 37.0 (бета-версии) для терминалов Galileosky 7X.

**Исправления:**

- Улучшен поиск удалённого устройства по IMEI.
- Исправлена ошибка при создании имени маршрута не на латинице.
- Скорректировано отображение поля информации о спутниках для старых терминалов.
- Исправлен некорректный CAN запрос для терминалов Base Block.
- При регистрации устройства в поле ввода пароля исключаются непечатные символы.

#### Список изменений прошивки 232.2:

**Исправления:**

- Исправлено оповещение через SMS и звонки при срабатывании сигнализации.
- Увеличена максимальная длина ответа на команды сервера удаленного конфигурирования.

#### Список изменений прошивок 23.23, 25.8:

**Исправления:**

- Исправлен разбор NMEA сообщений.
- Исправлено время записи точек архива.
- В Easy Logic исправлены обработчики  событий "Сделать фото" и "Обработчик RS-485".

#### Список изменений прошивки 31.9:

**Исправления:**

- Исправлена перезагрузка прибора при инициализации последовательного порта с буфером большого размера.
- Исправлена инициализация последовательного порта RS-485.
- Исправлен разбор NMEA сообщений.
- Исправлена передача точек по цепочке "клиент-хаб-хаб" для терминалов с WiFi.
- Исправлено время записи точек архива.
- В Easy Logic исправлены обработчики  событий "Сделать фото" и "Обработчик RS-485".
- Исправлена обработка SMS на приборах с модемами Ublox.

#### Список изменений прошивки 33.4:

**Исправления:**

- Исправлена обработка SMS на приборах с модемами Ublox.

#### Список изменений прошивок 32.6, 36.2:

**Исправления:**

- Исправлена перезагрузка прибора при инициализации последовательного порта с буфером большого размера.
- Исправлена инициализация последовательного порта RS-485.
- Исправлен разбор NMEA сообщений.
- Исправлена передача точек по цепочке "клиент-хаб-хаб" для терминалов с WiFi.
- Исправлено время записи точек архива.
- Исправлен таймер опроса LBS.
- В Easy Logic исправлены обработчики  событий "Сделать фото" и "Обработчик RS-485".
- Исправлена обработка SMS на приборах с модемами Ublox.

#### Список изменений прошивок 37.0:

**Новые функции:**

- Добавлена отправка CCID и индекса активной SIM-карты в протоколе Galileosky.
- Снято ограничение в 10 регистров на одно Modbus устройство.
- Добавлена возможность не учитывать привязку к скорости при обнаружении напряжения по входу.


### 4.25.00 (13.09.21)

**Новые функции:**

- Добавлена информация о CCID на вкладке "Устройство".
- Добавлен конвертер аудио файлов на вкладке "Маршруты".
- Добавлена поддержка навигаторов Garmin.
- Добавлена прошивка 23.22 для терминалов Galileosky BaseBlock, 7.0.
- Добавлена прошивка 25.7 (бета-версия) для терминалов Galileosky BaseBlock, 7.0.
- Добавлена прошивка 31.8 для терминалов Galileosky 7X.
- Добавлена прошивка 32.5 (релиз-кандидат) для терминалов Galileosky 7X.
- Добавлена прошивка 33.3 для терминалов Galileosky 7X. Прошивка предназначена только для обновления загрузчика.
- Добавлена прошивка 36.1 (бета-версия) для терминалов Galileosky 7X.

**Исправления:**

- Улучшен автоматизированный сбор диагностических данных.
- Исправлена работа всплывающих подсказок для команд.
- Улучшена работа с тегами на вкладке Modbus.
- Исправлена установка тегов Modbus на терминалах Galileosky 7xC на вкладке "Протокол".
- Улучшено отображение данных на вкладке "Устройство".

#### Список изменений прошивок 23.22, 25.7:

**Исправления:**

- Снижено потребление оперативной памяти при работе с файловой системой.

#### Список изменений прошивок 31.8, 32.5:

**Новые функции:**

- Добавлены команды перемещения (FSMOVE) и удаления (FSDELETE) файлов и директорий на карте памяти

**Исправления:**

- Снижено потребление оперативной памяти при работе с файловой системой.
- Исправлены переменные WIFI_КЛИЕНТ_ПОДКЛЮЧЕН и УРОВЕНЬ_СИГНАЛА_WIFI в EasyLogic.
- Исправлена работа терминала по команде ACTIVECAN.
- Исправлены проблемы с регистрацией в сети и передачей данных на приборах Galileosky 7X LTE.

#### Список изменений прошивки 33.3:

**Новые функции:**

- Добавлен загрузчик 2.1

**Комментарии:**

Прошивка предназначена только для обновления загрузчика на версию 2.1 и только для перехода с версии 32 и младше на версию 34 и старше.
Перед обновлением загрузчика необходимо убедиться, что терминал подключен к внешнему источнику питания с напряжением не ниже 8В.
- Отправить команду UPGRADEBL. В ответ будет возращен 4-значный код. 
- Повторно отправить команду UPGRADEBL с кодом, полученном на предыдущем шаге. 
- Терминал перезагрузится, и загрузчик будет обновлен.
- Обновиться на прошивку 34 или старше.

#### Список изменений прошивки 36.1:

**Новые функции:**

- Добавлены команды перемещения (FSMOVE) и удаления (FSDELETE) файлов и директорий на карте памяти
- Добавлена поддержка навигатора Garmin.

**Исправления:**

- Снижено потребление оперативной памяти при работе с файловой системой.
- Исправлены переменные WIFI_КЛИЕНТ_ПОДКЛЮЧЕН и УРОВЕНЬ_СИГНАЛА_WIFI в EasyLogic.
- Исправлена работа терминала по команде ACTIVECAN.
- Исправлены проблемы с регистрацией в сети и передачей данных на приборах Galileosky 7X LTE.

**Комментарии:**

ВНИМАНИЕ:

На эту версию прошивки можно обновиться только с версии 33 и выше.
Эта прошивка требует загрузчик версии 2.0 и выше.

### 4.24.04 (09.08.21)

**Новые функции:**

- Добавлена информация о спутниках на вкладке "Устройство".
- Добавлена возможность отправки информации о спутниках.
- Добавлена возможность отправки IMSI.
- Добавлена поддержка новых приборов Galileosky 7X LTE/4G.
- Добавлены прошивки 28.7, 30.7, 31.7 для терминалов Galileosky 7x.
- Добавлена прошивка 32.4 (бета-версия) для терминалов Galileosky 7x.
- Добавлена прошивка 33.2 (бета-версия) для терминалов Galileosky 7x. ***Прошивка предназначена только для обновления загрузчика.***
- Добавлены прошивки 34.3, 35.1, 36.0 для терминалов Galileosky 7x.

**Исправления:**

- Исправлены ошибки, возникающие при отмене/повторе последних действий в EasyLogic.
- Исправлены ошибки использования переменных EasyLogic.
- Исправлена ошибка, приводящая к невозможности установить номер терминала больше 65535 для протокола ЕГТС.

#### Список изменений прошивок 28.7, 30.7:

**Новые функции:**

- Добавлена поддержка новых приборов Galileosky 7X LTE/4G.

#### Список изменений прошивки 31.7:

**Новые функции:**

- Добавлена поддержка новых приборов Galileosky 7X LTE/4G.
- Добавлена поддержка eMMC.

#### Список изменений прошивки 32.4:

**Новые функции:**

- Добавлена поддержка новых приборов Galileosky 7X LTE/4G.
- Добавлена поддержка eMMC.

#### Список изменений прошивки 33.2:

**Новые функции:**

- Добавлена поддержка новых приборов Galileosky 7X LTE/4G.
- Добавлена поддержка eMMC.

**Комментарии:**

Прошивка предназначена только для обновления загрузчика на версию 2.0 и только для перехода с версии 32 и младше на версию 34 и старше.
Перед обновлением загрузчика необходимо убедиться, что терминал подключен к внешнему источнику питания с напряжением не ниже 8В.
- Отправить команду UPGRADEBL. В ответ будет возращен 4-значный код. 
- Повторно отправить команду UPGRADEBL с кодом, полученном на предыдущем шаге. 
- Терминал перезагрузится и загрузчик будет обновлен.
- Обновиться на прошивку 34 или старше.

#### Список изменения прошивок 34.3, 35.1:

**Новые функции:**

- Добавлена поддержка новых приборов Galileosky 7X LTE/4G.
- Добавлена поддержка eMMC.

**Комментарии:**

ВНИМАНИЕ:

На эту версию прошивки можно обновиться только с версии 33 и выше.
Эта прошивка требует загрузчик версии 2.0 и выше.

#### Список изменения прошивки 36.0:

**Новые функции:**

- Добавлена поддержка новых приборов Galileosky 7X LTE/4G.
- Добавлена поддержка eMMC.
- Добавлена информация о спутниках (команда SATINFOEXT).
- Добавлена возможность отправки информации о спутниках.
- Добавлена возможность отправки IMSI.

**Комментарии:**

ВНИМАНИЕ:

На эту версию прошивки можно обновиться только с версии 33 и выше.
Эта прошивка требует загрузчик версии 2.0 и выше.

### 4.24.03 (16.07.21)

**Новые функции:**

- Добавлена настройка перезагрузки терминала по времени.
- Добавлен статус глушения сигнала GNSS.
- Добавлен автоматизированный сбор диагностических данных.
- Добавлена прошивка 25.6 (бета-версия) для терминалов Galileosky 7.0, BaseBlock.
- Добавлены прошивка 35.0 (бета-версия) для терминалов Galileosky 7x.

**Исправления:**

- Исправлено отображение MAC-адреса в статусе устройства для терминалов без WiFi.

#### Список изменений прошивки 25.6:

**Новые функции:**

- Добавлена настройка перезагрузки терминала по времени.

#### Список изменений прошивки 35.0:

**Новые функции:**

- Добавлен CAN Bot.
- Добавлена настройка перезагрузки терминала по времени.
- Определение глушения GNSS.
- Добавлена поддержка A-GNSS.

### 4.24.02 (01.07.21)

**Новые функции:**

- Добавлена возможность отмены/повтора последних действий для режима работы с графическим языком программирования Easy Logic.
- Добавлена возможность отправлять более точные данные с датчиков температуры DS1820.
- Добавлена прошивка 23.21 для терминалов Galileosky 7.0, BaseBlock.
- Добавлена прошивка 25.5 (бета-версия) для терминалов Galileosky 7.0, BaseBlock.
- Добавлена прошивка 28.6 для терминалов Galileosky 7x.
- Добавлена прошивка 30.6 (релиз-кандидат) для терминалов Galileosky 7x.
- Добавлены прошивки 31.6, 32.3, 34.2 (бета-версии) для терминалов Galileosky 7x.

**Исправления:**

- Исправлено отображение описания прошивки на системах, язык которой отличный от русского и английского.

#### Список изменений прошивок 23.21, 25.5, 28.6, 30.6, 31.6:

**Исправления:**

- Исправлено отправка массива пользователя в протоколе ЕГТС.

#### Список изменений прошивок 32.3, 34.2:

**Новые функции:**

- Добавлена возможность отправлять более точные данные с датчиков температуры DS1820.

**Исправления:**

- Исправлено отправка массива пользователя в протоколе ЕГТС.

### 4.24.01 (23.06.21)

**Новые функции:**

- Добавлена прошивка 23.20 для терминалов Galileosky 7.0, BaseBlock.
- Добавлена прошивка 25.4 (бета-версия) для терминалов Galileosky 7.0, BaseBlock.
- Добавлена прошивка 28.5 для терминалов Galileosky 7x.
- Добавлена прошивка 30.5 (релиз-кандидат) для терминалов Galileosky 7x.
- Добавлены прошивки 31.5, 32.2, 34.1 (бета-версии) для терминалов Galileosky 7x.
- Добавлена прошивка 33.1 (бета-версии) для терминалов Galileosky 7x. ***Прошивка предназначена только для обновления загрузчика.***

**Исправления:**

- Исправлена загрузка настроек безопасности из файла конфигурации.
- Исправлена подсказка для команды UMOUNT.

#### Список изменений прошивки 23.20:

**Исправления:**

- Исправлена работа с динамическим архивом.

#### Список изменений прошивки 25.4:

**Новые функции:**

- Добавлена возможность настройки времени ожидания регистрации в сети GSM.

**Исправления:**

- Исправлена работа с динамическим архивом.

#### Список изменений прошивок 28.5, 30.5, 31.5:

**Исправления:**

- Исправлена работа с архивом.
- Исправлена работа с CAN формулами.

#### Список изменений прошивки 32.2:

**Исправления:**

- Исправлена работа с архивом.
- Исправлена работа с CAN формулами.
- Исправлен переход в сон.

#### Список изменений прошивки 33.1:

**Исправления:**

- Исправлен переход в сон.

**Комментарии:**

Прошивка предназначена только для обновления загрузчика на версию 2.0 (команда UPGRADEBL) и только для перехода с версии 32 и младше на версию 34 и старше.

#### Список изменений прошивки 34.1:

**Исправления:**

- Исправлена работа с архивом.
- Исправлена работа с CAN формулами.
- Исправлен переход в сон.

**Комментарии:**

- На эту версию прошивки можно обновиться только с версии 33 и выше.
- Эта прошивка требует загрузчик версии 2.0 и выше.


### 4.24.00 (22.06.21)

**Новые функции:**

- Добавлена возможность получения 64-битного ключа в EasyLogic.
- Добавлена новая переменная в EasyLogic, которая отображает статус подключения к хабу.
- Количество Modbus-тегов расширено до 64.
- Добавлена прошивка 23.19 для терминалов Galileosky 7.0, BaseBlock.
- Добавлена прошивка 25.3 (бета-версия) для терминалов Galileosky 7.0, BaseBlock.
- Добавлена прошивка 26.7 для терминалов Galileosky 7x.
- Добавлена прошивка 28.4 (релиз-кандидат) для терминалов Galileosky 7x.
- Добавлены прошивки 30.4, 31.4, 32.1, 34.0 (бета-версии) для терминалов Galileosky 7x.
- Добавлена прошивка 33.0 для терминалов Galileosky 7x. ***Прошивка предназначена только для обновления загрузчика.***

**Исправления:**

- Исправлено отображение MAC-адреса в статусе устройства для терминалов с WiFi.
- В настройках на вкладке "Безопасность" изменено название поля "PIN-код доступа" на "Код доступа".
- Исправлены ошибки генерации переменных EasyLogic.
- Исправлена выгрузка архива в файл.
- Исправлена конфигурация тегов информации о текущей вышке состовой связи.
- Исправлено отображение общих настроек на вкладке "Сигнализация".

#### Список изменений прошивки 23.19, 25.3:

**Новые функции:**

- Добавлена новая переменная в EasyLogic, которая отображает статус подключения к хабу.

**Исправления:**

- Улучшена стабильность работы архива на SD карте.

#### Список изменений прошивки 26.7:

**Исправления:**

- Повышена стабильность работы архива на SD карте.
- Исправлена работа с мобильным приложением Exigner.
- Исправлена работа с двумя iButton считывателями.
- Исправлен разбор параметров датчика угла наклона Эскорт.
- Исправлена ошибка, приводящая к сбросу тегов CAN при работе CAN в отключенном режиме.

#### Список изменений прошивок 28.4, 30.4, 31.4:

**Исправления:**

- Повышена стабильность работы архива на SD карте.
- Исправлена работа с тангентой.
- Исправлена работа с мобильным приложением Exigner.
- Исправлена работа с двумя iButton считывателями.
- Исправлен разбор параметров датчика угла наклона Эскорт.
- Исправлена ошибка, приводящая к сбросу тегов CAN при работе CAN в отключенном режиме.

#### Список изменений прошивки 32.1:

**Исправления:**

- Исправлена работа с мобильным приложением Exigner.
- Исправлена работа с двумя iButton считывателями.
- Исправлено получение координат по сигналам GSM сети.
- Исправлен разбор параметров датчика угла наклона Эскорт.
- Исправлена ошибка, приводящая к сбросу тегов CAN при работе CAN в отключенном режиме.
- Изменены номера тегов информации о подключенной текущей базовой станции.

#### Список изменений прошивки 33.0:

**Новые функции:**

- Добавлено обновление загрузчика (команда UPGRADEBL).
- Повышена стабильность и производительность.

**Комментарии:**

Прошивка предназначена только для обновления загрузчика на версию 2.0 и только для перехода с версии 32 и младше на версию 34 и старше.

#### Список изменений прошивки 34.0:

**Новые функции:**

- Добавлена новая переменная в EasyLogic, которая отображает статус подключения к хабу.
- Увеличено количество тегов Modbus до 64.

**Комментарии:**

- На эту версию прошивки можно обновиться только с версии 33 и выше.
- Эта прошивка требует загрузчик версии 2.0 и выше.


### 4.23.06 (31.05.21)

**Исправления:**

- Исправлено отображение статуса EasyLogic при сеансе удаленной конфигурации.

### 4.23.05 (28.05.21)

- Добавлена возможность использовать LBS в качестве источника координат.
- Добавлена возможность отправлять информацию о подключенной текущей базовой станции.

### 4.23.04 (26.05.21)

**Новые функции:**

- Добавлены прошивки 26.06(st), 32.00(bt) для терминалов Galileosky 7X.

#### Список изменений прошивки 32.00:

**Новые функции:**

- Добавлена возможность авторизации в ЕГТС по ID терминала.
- Добавлена возможность настройки времени ожидания регистрации в сети GSM.
- Добавлена возможность получения 64-битного ключа в EasyLogic.
- Добавлена возможность использовать LBS в качестве источника координат.
- Добавлена возможность отправлять информацию о подключенной текущей базовой станции.
- Улучшена стабильность работы архива на SD карте.

#### Список изменений прошивки 26.06:

**Новые функции:**

- Улучшена производительность.

**Исправления:**

- Исправлена работа с тангентой.

### 4.23.06 (31.05.21)

**Исправления:**

- Исправлено отображение статуса EasyLogic при сеансе удаленной конфигурации.

### 4.23.05 (28.05.21)

**Новые функции:**

- Добавлена возможность использовать LBS в качестве источника координат.
- Добавлена возможность отправлять информацию о подключенной текущей базовой станции.

### 4.23.04 (26.05.21)

**Новые функции:**

- Добавлены прошивки 26.06(st), 32.00(bt) для терминалов Galileosky 7X.

#### Список изменений прошивки 32.00:

**Новые функции:**

- Добавлена возможность авторизации в ЕГТС по ID терминала.
- Добавлена возможность настройки времени ожидания регистрации в сети GSM.
- Добавлена возможность получения 64-битного ключа в EasyLogic.
- Добавлена возможность использовать LBS в качестве источника координат.
- Добавлена возможность отправлять информацию о подключенной текущей базовой станции.
- Улучшена стабильность работы архива на SD карте.

#### Список изменений прошивки 26.06:

**Новые функции:**

- Улучшена производительность.

**Исправления:**

- Исправлена работа с тангентой.

### 4.23.03 (07.05.21)

**Новые функции:**

- Добавлено предложение сохранить измененный или несохраненный алгоритм EasyLogic при попытке открыть другой скрипт.
- Добавлено предложение сохранить измененный или несохраненный алгоритм EasyLogic перед загрузкой скрипта на устройство.
- Улучшено отображение данных в окне информации об устройстве.
- Добавлены ссылки быстрого доступа для окон сохранения и открытия скриптов EasyLogic.
- "Действия" в EasyLogic разделены на подгруппы для более удобной работы.
- Добавлено предупреждение при вводе неверного PIN-кода.
- Добавлена запись текущей даты в логи конфигуратора.
- Добавлен поиск устройств по части IMEI.
- Добавлена прошивка 31.03(bt) для терминалов Galileosky 7X.

**Исправления:**

- Улучшена отправка файла архива на сервер.
- Исправлено создание шаблона скрипта в EasyLogic, если не введено имя скрипта.
- Исправлены ошибки использования переменных в EasyLogic.
- Исправлено отображение статуса EasyLogic на устройствах, которые его не поддерживают.
- Улучшено окно ввода PIN-кода.
- Исправлено отображение вкладки CAN-сканер на экранах с высоким разрешением.

#### Список изменений прошивки 31.03:

**Исправления:**

- Исправлено переключение SIM-карт из EasyLogic.

### 4.23.02 (30.04.21)

**Новые функции:**

- Добавлены прошивки 23.17(st), 25.01(bt) для терминалов Galileosky 7.0, BaseBlock.
- Добавлены прошивки 26.05(st), 28.03(rc), 30.03(bt), 31.02(bt) для терминалов Galileosky 7X.

#### Список изменений прошивки 23.17, 25.01:

**Исправления:**

- Исправлена проблема с подключением к Exigner.

#### Список изменений прошивки 26.05, 28.03, 30.03, 31.02:

**Исправления:**

- Исправлена работа фильтров CAN.
- Исправлена проблема с подключением к Exigner.

### 4.23.01 (22.04.21)

**Новые функции:**

- Добавлены прошивки 30.02(bt), 31.01(bt) для терминалов Galileosky 7X.

#### Список изменений прошивки 30.02, 31.01:

**Исправления:**

- Исправлен прием сообщений в модуле CAN.

### 4.23.00 (21.04.21)

**Новые функции:**

- Добавлена возможность переключения SIM-карт из EasyLogic.
- Добавлен новый режим работы RS485 "ДУТ и Modbus".
- Добавлена вкладка "Звук" для управления автоответом для терминалов с GSM модулем.
- Добавлена прошивка 232.2 для терминала Galileosky 5.0.
- Добавлены прошивки 23.16(st), 25.00(bt) для терминалов Galileosky 7.0, BaseBlock.
- Добавлены прошивки 24.19(st), 26.04(st), 28.02(rc), 30.01(bt), 31.00(bt) для терминалов Galileosky 7X.

**Исправления:**

- Улучшена выгрузка архива с SD-карты.
- Улучшена работа вкладки "Фильтры".

#### Список изменений прошивки 232.2:

**Исправления:**

- Исправлено оповещение через SMS и звонки при срабатывании сигнализации.
- Увеличена максимальная длина ответа на команды сервера удаленного конфигурирования.

#### Список изменений прошивки 23.16:

**Исправления:**

- Исправлена работа автоинформатора с отрицательными координатами.
- Оптимизирована работа GSM.
- Исправлено подключение хаба к хабу при запрете выгрузки данных через сотовую сеть.
- Исправлена ошибка отправки данных архива на SD карте на дополнительный сервер.
- Исправлена отправка данных СКД.

#### Список изменений прошивки 25.00:

**Новые функции:**

- Улучшена подсистема диагностики.
- Добавлена возможность отключения журналирования файловой системы на SD.
- Добавлен режим только для чтения для SD карты.

**Исправления:**

- Исправлена работа автоинформатора с отрицательными координатами.
- Оптимизирована работа GSM.
- Исправлено подключение хаба к хабу при запрете выгрузки данных через сотовую сеть.
- Исправлена ошибка отправки данных архива на SD карте на дополнительный сервер.
- Исправлена отправка данных СКД.

#### Список изменений прошивок 24.19:

**Исправления:**

- Исправлена работа автоинформатора с отрицательными координатами.
- Оптимизирована работа GSM.
- Исправлена ошибка отправки данных архива на SD карте на дополнительный сервер.
- Исправлена отправка данных СКД.

#### Список изменений прошивок 26.04:

**Исправления:**

- Исправлена работа автоинформатора с отрицательными координатами.
- Оптимизирована работа GSM.
- Исправлена ошибка отправки данных архива на SD карте на дополнительный сервер.
- Улучшена работа с SD картами.
- Исправлена отправка данных СКД.

#### Список изменений прошивок 28.02, 30.01:

**Исправления:**

- Исправлена работа автоинформатора с отрицательными координатами.
- Оптимизирована работа GSM.
- Исправлена ошибка отправки данных архива на SD карте на дополнительный сервер.
- Исправлено подключение хаба к хабу при запрете выгрузки данных через сотовую сеть.
- Улучшена работа с SD картами.
- Исправлена отправка данных СКД.

#### Список изменений прошивки 31.00:

**Новые функции:**

- Добавлена возможность переключения между SIM-картами из EasyLogic.
- Улучшена подсистема диагностики.

**Исправления:**

- Оптимизирована работа GSM.
- Оптимизирована работа последовательных интерфейсов.
- Исправлена работа автоинформатора с отрицательными координатами.
- Исправлена ошибка отправки данных архива на SD карте на дополнительный сервер.
- Исправлено подключение хаба к хабу при запрете выгрузки данных через сотовую сеть.
- Улучшена работа с SD картами.
- Исправлена отправка данных СКД.

### 4.22.01 (26.03.21)

**Исправления:**

- Исправлено создание копии действия "Разбор CAN сообщения".
- Исправлены некорректные надписи  в разделе Easy Logic.
- Улучшена работа с тегами на вкладке Bluetooth.

### 4.22.00 (19.03.21)

**Новые функции:**

- Добавлена возможность принудительной инвалидации координат из EasyLogic.
- Добавлена возможность приема Bluetooth-сообщений из EasyLogic.
- Количество Bluetooth-тегов расширено до 64.
- Добавлены прошивки 24.18, 26.03 (релиз-кандидат), 28.01 (бета-версия), 30.00 (бета-версия) для терминалов Galileosky 7X.
- Добавлены прошивки 23.15 для терминалов Galileosky 7.0, BaseBlock.

**Исправления:**

- Исправлено масштабирование окна алгоритма в режиме редактирования скрипта.
- Исправлено отображение кнопки "Обновление конфигуратора".
- Исправлено отображение возможности выбора внешнего источника GNSS.
- Исправлена выгрузка архива в файл.
- Исправлена отправка файла архива на сервер.
- Исправлено сохранение конфигурации для терминалов Galileosky 7.0 Lite.

#### Список изменений прошивки 30.00:

**Новые функции:**

- Добавлена возможность приема Bluetooth-сообщений в EasyLogic.
- Добавлена возможность принудительной инвалидации координат из EasyLogic.

**Исправления:**

- Исправлена выгрузка архива в файл.
- Исправлена работа линейных геозон.

#### Список изменений прошивок 28.01, 26.03, 24.18, 23.15:

**Исправления:**

- Исправлена ошибка переполнения входного буфера модуля GNSS.
- Исправлена отправка параметра PDOP в протоколе ЕГТС.
- Исправлена выгрузка архива в файл.
- Исправлена работа линейных геозон.

### 4.21.00 (26.02.21)

**Новые функции:**

- Добавлена возможность выбора портов CAN для записи в CAN-теги.
- Добавлено автодополнение вводимых команд во вкладке "Команды".
- Добавлена цветовая индикация для разных типов прошивок.
- Добавлены прошивки 28.00 (бета версия) для терминалов Galileosky 7X.

**Исправления:**

- Исправлено отображение статуса sim карты для OBD-II.
- Исправлено отображение настроек сигнализации для GalileoSky 7х С ext.

#### Список изменений прошивки 28.00:

**Новые функции:**

- Добавлена поддержка WiFi.
- Добавлена возможность выбора портов CAN для записи в CAN-теги.
- Добавлена возможность выбора используемой спутниковой навигационной системы.

**Исправления:**

- Скорректирована работа архива.
- Улучшена работа с CAN.
- Оптимизирована работа сигнализации.

### 4.20.18 (18.02.21)

**Новые функции:**

- Добавлена поддержка ключей iButton размером 8 байт.
- Добавлены прошивки 24.17 для терминалов Galileosky 7X.
- Добавлены прошивки 26.02 (бета-версия) для терминалов Galileosky 7X.

**Исправления:**

- Исправлено некорректное отображение имени скрипта (фильтра) кириллицей.
- Исправлено описание переменных EasyLogic для широты и долготы.
- Исправлено отображение окон в режиме "Поверх всех окон".

#### Список изменений прошивки 24.17:

**Новые функции:**

- Добавлена поддержка приборов Galileosky V7X.0.8.

**Исправления:**

- Повышена стабильность работы GSM.
- Повышена стабильность работы последовательных интерфейсов.

#### Список изменений прошивки 26.02:

**Новые функции:**

- Добавлена поддержка приборов Galileosky V7X.0.8.

**Исправления:**

- Повышена стабильность работы GSM.
- Повышена стабильность работы последовательных интерфейсов.

### 4.20.17 (10.02.21)

**Новые функции:**

- Добавлены прошивки 24.16 для терминалов Galileosky 7X.
- Добавлены прошивки 26.01 для терминалов Galileosky 7X (бета версия).

#### Список изменений прошивки 24.16:

- Исправлено определение качества GSM сигнала.

#### Список изменений прошивки 26.01:

- Исправлено определение качества GSM сигнала.

### 4.20.16 (10.02.21)

**Исправления:**

- Исправлена загрузка маршрута, в котором есть остановки с отрицательными координатами.

### 4.20.15 (09.02.21)

**Новые функции:**

- Добавлены прошивки 23.14 для терминалов Galileosky 7, Galileosky Base Block, Galileosky OBD-II.
- Добавлены прошивки 24.15 для терминалов Galileosky 7X.
- Добавлены прошивки 26.00 для терминалов Galileosky 7X (бета версия).

**Исправления:**

- Исправлено поведение элементов на вкладке "Протокол".
- Исправлено отображение настроек автоинформатора при отсутствии настроек голосовой связи.
- Исправлено отображение настроек для BaseBlock.

#### Список изменений прошивки 23.14:

**Исправления:**

- Улучшен поиск неотправленных точек статического архива в хронологическом порядке.
- Исправлена работа акселерометра.
- Исправлена отправка архива Collector через GSM сеть.
- Скорректирована работа архива.

#### Список изменений прошивки 24.15:

**Исправления:**

- Исправлена регистрация в сети для терминалов с поддержкой LTE.

#### Список изменений прошивки 26.00:

**Новые функции:**

- Добавлена поддержка ключей iButton на внутренней памяти.
- Добавлена поддержка ключей iButton размером 8 байт.


### 4.20.14 (02.02.21)

**Новые функции:**

- Добавлена новая версия CardApp.
- Добавлены прошивки 23.13 для терминалов Galileosky 7, Galileosky Base Block, Galileosky OBD-II.
- Добавлены прошивки 24.14 для терминалов Galileosky 7X.

#### Список изменений прошивки 23.13:

**Исправления:**

- Исправлена выгрузка данных с SD карты за указанный период по команде.

#### Список изменений прошивки 24.14:

**Исправления:**

- Исправлена перезагрузка прибора.
- Исправлена работа голосовой связи на приборах с модемами Ublox.
- Исправлена работа с глубоко разряженными АКБ.
- Исправлена выгрузка данных с SD карты за указанный период по команде.
- Исправлен режим сканирования CAN шины.

### 4.20.13 (27.01.21)

**Новые функции:**

- В настройки трека добавлена возможность выбора источника данных при определении параметров поведения водителя.
- Добавлена возможность выгрузки архива с SD-карты.
- Добавлена группировка тегов на вкладке "Протокол".
- Добавлена математика "на лету" в CAN сканере.
- Добавлены прошивки 23.12 для терминалов Galileosky 7, Galileosky Base Block, Galileosky OBD-II.
- Добавлены прошивки 24.13 для терминалов Galileosky 7X.

**Исправления:**

- Исправлена ошибка с некорректными подстановками в поле "Длина фильтра для цифровых ДУТ".
- Поправлена работа с префиксами CANLOG (запрет записи цифровых префиксов).
- Исправлено открытие диалогового окна сохранениия настроек за главным окном программы.
- Скорректирована работа с Bluetooth датчиками Технотон.

#### Список изменений прошивки 23.12:

**Новые функции:**

- Добавлена возможность выгрузки архива с SD-карты.

**Исправления:**

- Исправлено использование тега PressurePro.
- Исправлено достоверное определение подключения к хабу.
- Исправлена одновременная работа чтения и записи архива Collector.
- Исправлена остановка алгоритма EasyLogic после блока "Включить навигационный модуль".
- Исправлена загрузка алгоритмов через WiFi.
- Увеличена скорость выгрузки динамического архива на хаб.

#### Список изменений прошивки 24.13:

**Новые функции:**

- Добавлено автоматическое определение скорости CAN.
- Добавлен комбинированный механизм определения стиля вождения - по координатам или акселерометру.
- Добавлена возможность выгрузки архива с SD-карты.
- Добавлена математика "на лету" для тегов CAN.
- Добавлена настройка включения синхронизации времени по GSM.

**Исправления:**

- Исправлено использование тега PressurePro.
- Исправлена остановка алгоритма EasyLogic после блока "Включить навигационный модуль".
- Исправлена отправка данных через TCP сокет в EasyLogic.
- Исправлена настройка DNS серверов для терминалов с поддержкой 3G.
- Скорректирована работа с bluetooth датчиками Технотон.
- Исправлена работа с WebDAV для терминалов с поддержкой 3G и LTE.

**Уведомления:**

- Внимание! Конфигурация прибора будет потеряна в случае возврата на более раннюю верию прошивки!

### 4.20.12 (04.12.20)

**Новые функции:**

- Увеличено количество тегов Bluetooth до 30.
- Добавлена поддержка bluetooth датчиков Технотон.
- Добавлена поддержка ДУТ Eurosens Dominator BT от Mechatronics.
- Добавлены прошивки 23.11 для терминалов Galileosky 7, Galileosky Base Block, Galileosky OBD-II.
- Добавлены прошивки 24.12 для терминалов Galileosky 7X.

#### Список изменений прошивки 23.11:

**Исправления:**

- Исправлена работа с SD картами памяти, размер сектора которых отличается от 512 байт.

#### Список изменений прошивки 24.12:

**Новые функции:**

- Добавлен доступ к тэгам MODBUS и BLUETOOTH из EasyLogic.
- Увеличено количество тегов Bluetooth до 30.
- Добавлена поддержка bluetooth датчиков Технотон.
- Добавлена поддержка ДУТ Eurosens Dominator BT от Mechatronics.

**Исправления:**

- Исправлено сохранение конфигурации.

### 4.20.11 (22.11.20)

**Новые функции:**

- Добавлены прошивки 24.11 для терминалов Galileosky 7X.

#### Список изменений прошивки 24.11:

**Исправления:**

- Скорректирован переход в сон при низком заряде аккумулятора.
- Исправлена ошибка приводящая к сбросу конфигурации.

### 4.20.10 (18.11.20)

**Новые функции:**

- Добавлены прошивки 23.10 для терминалов Galileosky 7, Galileosky Base Block, Galileosky OBD-II.
- Добавлены прошивки 24.10 для терминалов Galileosky 7X.

#### Список изменений прошивки 23.10:

**Исправления:**

- Исправлена выгрузка архива из внутренней памяти.

#### Список изменений прошивки 24.10:

**Исправления:**

- Исправлена выгрузка архива из внутренней памяти.
- Исправлена работа интерфейса RS485.

### 4.20.9 (29.10.20)

**Новые функции:**

- Добавлены прошивки 23.9 для терминалов Galileosky 7, Galileosky Base Block, Galileosky OBD-II.
- Добавлены прошивки 24.9 для терминалов Galileosky 7X.

#### Список изменений прошивки 23.9:

**Исправления:**

- Исправлено автоматическое переключение на внутренний источник координат.

#### Список изменений прошивки 24.9:

**Исправления:**

- Исправлено автоматическое переключение на внутренний источник координат.

### 4.20.8 (28.10.20)

**Исправления:**

- Исправлено сохранение блока EasyLogic "Установить геоданные".
- Исправлено отображение столбцов на вкладке "Протокол" для прошивки 22.10.
- Исправлено аварийное завершение работы при сохранении настроек при недозагруженнных вкладках.

### 4.20.7 (26.10.20)

**Новые функции:**

- Для устройств с одной CAN шиной отключено отображение столбца "CAN#" на вкладке CAN Scanner.
- При сохранении лога диагностики в качестве имени файла предлагается комбинация из IMEI и текущей даты.
- На вкладку "Устройство" добавлено отображение количества неотправленных точек.
- Добавлены прошивки 23.8 для терминалов Galileosky 7, Galileosky Base Block, Galileosky OBD-II.
- Добавлены прошивки 24.8 для терминалов Galileosky 7X.

**Исправления:**

- Добавлено изменение размера мини калькулятора на вкладке "CAN Сканер".
- Исправлено падение приложения при удалении последней строки на вкладке iButton.
- Исправлена работа с ключами iButton (запрет записи нулевых ключей).

#### Список изменений прошивки 23.8:

**Новые функции:**

- Добавлен подсчет общего количества записей в архиве и количества отправленных записей.
- Добавлена автоматическая очистка папки коллектора от старых файлов.
- Добавлена перезагрузка терминала при критических ошибках настройки Wi-Fi модуля.
- Улучшен механизм переключения между соединениями Wi-Fi и GPRS.
- Добавлена возможность монтирования/размонтирования SD-карты.
- Добавлено восстановление пользовательских тэгов и массива из последней записи архива.
- Добавлена возможность логирования во внутреннюю память.
- Добавлена возможность выполнения команд запроса параметров из EasyLogic.
- Добавлена поддержка SD карт без секции Master Boot Record.
- Добавлено автоматическое переключение на внутренний источник координат при отсутствии данных с внешнего.

**Исправления:**

- Исправлена работа команды CLEANPHOTOQUEUE
- Повышена стабильность работы динамического архива на внутренней памяти.
- Поправлена настройка входа внешнего питания при старте устройства.
- Исправлена проблема обнаружения WiFi сетей при их долгом отсутствии.

#### Список изменений прошивки 24.8:

**Новые функции:**

- Добавлено автоматическое переключение на внутренний источник координат при отсутствии данных с внешнего.
- Добавлена возможность настройки бендов для терминала с LTE.
- Обновление заканчивается после успешного обновления либо после команды.
- Добавлена возможность монтирования/размонтирования SD-карты.
- Добавлен подсчет общего количества записей в архиве и количества отправленных записей.
- Добавлено восстановление пользовательских тэгов и массива из последней записи архива.
- Добавлена возможность логирования во внутреннюю память.
- Добавлена возможность настройки приоритета сетей для терминалов с поддержкой LTE.
- Добавлена возможность выполнения команд запроса параметров из EasyLogic.
- Добавлена поддержка SSL соединений для терминалов с поддержкой 3G и LTE.

**Исправления:**

- Поправлена работа сигнализации.
- Повышена стабильность работы с LTE сетями.
- Исправлена работа команды CLEANPHOTOQUEUE.
- Исправлена отправка ответа через сервер удаленного конфигурирования.
- Повышена стабильность работы архива на внутренней памяти.
- Поправлена настройка входа внешнего питания при старте устройства.

### 4.20.6 (14.09.20)

**Исправления:**

- Исправлено некорректное отображение пользовательских тегов на вкладке 'Протокол'.
- Исправлено обновление конфигуратора.

### 4.20.5 (01.09.20)

**Исправления:**

- Исправлена настройка расширенных тегов.

### 4.20.4 (24.08.20)

**Новые функции:**

- Добавлена поддержка Modbus для устройств Galileosky 7x.
- Добавлена возможность установки координат и настройки модуля GNSS из скриптов EasyLogic.
- Добавлена поддержка Bluetooth для устройств Galileosky 7x.
- На вкладку "Устройство" добавлена группа "Статус" для отображения статуса устройства в удобном виде.
- Добавлены прошивки 23.7 для терминалов Galileosky 7, Galileosky Base Block, Galileosky OBD-II.
- Добавлены прошивки 24.7 для терминалов Galileosky 7X.

**Исправления:**

#### Список изменений прошивки 23.7:

**Новые функции:**

- Добавлена возможность обработки свойств геозоны в EasyLogic
- Добавлена локальная переменная НОМЕР_ТЕЛЕФОНА_ЧИСЛО (последние 9 цифр номера телефона в числовом формате, с которого совершён звонок или послано СМС).
- Добавлена возможность использования TCP сокетов в скриптах EasyLogic.
- В статус устройства добавлен признак подключения по USB (бит 5 расширенного статуса).
- В статус устройства добавлен признак наличия карты памяти (бит 6 расширенного статуса).
- Поддержка следующей периферии перенесена в алгоритмы Easy Logic: индикатор CUB5, весовые индикаторы AWT640 и WinScale, СКД PressurePro, 125 кГц RFID-считыватели и Matrix V, навигатор Garmin и электросчётчик REP500.
- Добавлена возможность установить координаты из EasyLogic.

**Исправления:**

- После отключения USB кабеля или перезагрузки прибор возращается в штатный режим работы CAN.
- Повышена стабильность и скорость подключения модемов к GSM сети.
- Исправлена ошибка при работе с нулевым ключом iButton.

#### Список изменений прошивки 24.7:

**Новые функции:**

- Добавлена возможность обработки свойств геозоны в EasyLogic
- Расширен разбор параметров, получаемых от DataCold 600
- Добавлена переменная НОМЕР_ТЕЛЕФОНА_ЧИСЛО, содержащая последние 9 цифр телефона
- В статус устройства добавлен признак подключения по USB (бит 5 расширенного статуса).
- В статус устройства добавлен признак наличия карты памяти (бит 6 расширенного статуса).
- Поддержка следующей периферии перенесена в алгоритмы Easy Logic: индикатор CUB5, весовые индикаторы AWT640 и WinScale, СКД PressurePro, 125 кГц RFID-считыватели и Matrix V, навигатор Garmin и электросчётчик REP500.
- Добавлена поддержка работы с устройствами по протоколу Modbus RTU.
- Добавлены расширенные теги в протокол Galileosky.
- Добавлена поддержка работы с bluetooth датчиками.
- Добавлена возможность установить координаты из EasyLogic.

**Исправления:**

- Увеличен таймаут инициализации GSM модема
- Исправлена ошибка при работе с нулевым ключом iButton.
- Повышена стабильность и скорость подключения модемов 2G и 4G к сети.

### 4.20.3 (05.07.20)

**Новые функции:**

- Добавлены прошивки 23.5 для терминалов Galileosky 7, Galileosky Base Block, Galileosky OBD-II.
- Добавлена прошивка 24.5 для терминала Galileosky 7x.

#### Список изменений прошивки 23.5:

**Исправления:**

- Исправлена работа с переменными координат и управлением GNSS модулем в Easy Logic

#### Список изменений прошивки 24.5:

**Исправления:**

- Исправлена работа с переменными координат и управлением GNSS модулем в Easy Logic

### 4.20.2 (30.06.20)

**Новые функции:**

- Добавлена возможность обработки свойств геозоны в EasyLogic.
- Добавлена локальная переменная НОМЕР_ТЕЛЕФОНА_ЧИСЛО (последние 9 цифр номера телефона в числовом формате, с которого совершён звонок или послано СМС).
- Добавлена прошивка 24.4 для терминала Galileosky 7x.

**Исправления:**

- Исправлено представление данных в формате big-endian в блоке EasyLogic "Разбор CAN сообщения".

#### Список изменений прошивки 24.4:

**Новые возможности:**

- Добавлена поддержка приборов с нетиповой конфигурацией.

**Исправления:**

- Исправлена ошибка настройки внешнего источника координат, если присутствует только один порт RS232.
- Исправлена ошибка смены источника координат.

### 4.20.1 (19.06.20)

**Новые функции:**

- Добавлена поддержка внешних источников координат.
- Добавлены прошивки 23.4 для терминалов Galileosky 7, Galileosky Base Block, Galileosky OBD-II.
- Добавлена прошивка 24.3 для терминала Galileosky 7x.

#### Список изменений прошивки 23.4:

**Новые возможности:**

- Добавлена поддержка внешних источников координат.
- Добавлена возможность выбора уровня диагностических сообщений.
- Добавлена возможность передачи архива между хабами.
- Добавлена возможность получения уровня принимаемого сигнала WiFi в EasyLogic (WIFI_RSSI).
- Добавлена возможность получения в EasyLogic признака того, что к хабу подключен клиент (WIFI_CLIENT_CONNECTED).
- Расширен разбор параметров, получаемых от DataCold 600.

**Исправления:**

- Исправлен период переподключения к серверам.
- Улучшен алгоритм переключения между GPRS и WIFI.
- Исправлена запись точек в момент остановки.
- Улучшена стабильность работы с SD картами.

#### Список изменений прошивки 24.3:

**Новые возможности:**

- Добавлена поддержка сериализации настроек для передачи в бинарном виде
- Добавлена возможность использования TCP сокетов в скриптах EasyLogic
- Добавлена поддержка внешних источников координат
- Добавлена возможность выбора уровня диагностических сообщений

### 4.20.0 (15.05.20)

**Новые функции:**

- Добавлена возможность работы с сокетом в скриптах EasyLogic (функции SocketOpen, SocketSend, SocketRecv, SocketClose)
- Добавлена прошивка 24.2 для терминала Galileosky 7x.

**Исправления:**

- Исправлено неожиданное завершение работы программы при компиляции скрипта Easy Logic.

#### Список изменений прошивки 24.2:

**Новые возможности:**

- Добавлена команда для архивирования файлов (ZIP <filename>,<zipname>,<compressionLevel>)
- Добавлена поддержка архивирования файлов из EasyLogic
- Добавлена поддержка приборов Galileosky V7X.1.1
- Добавлена поддержка сетей NB IoT для терминалов Galileosky V7X.1.0

**Исправления:**

- Улучшен алгоритм использования списка кодов запрещенных сотовых операторов.
- Исправлена синхронизация измененных на SD карте файлов.
- Исправлен период переподключения к серверам.

### 4.19.19 (23.04.20)

**Новые функции:**

- Добавлены прошивки 24.1 для терминалов Galileosky 7x.

#### Список изменений прошивки 24.1:

**Исправления:**

- Исправлена работа заряда АКБ при глубоком разряде.

### 4.19.18 (10.04.20)

**Новые функции:**

- На вкладку Устройство добавлено поле "WiFi MAC", отображающее MAC адрес WiFi (при наличии).
- Добавлена функция добавления файла в ZIP архив (ZipFile).
- Добавлены прошивки 21.21, 23.1 для терминалов Galileosky 7, Galileosky Base Block, Galileosky OBD-II.

#### Список изменений прошивки 21.21:

**Исправления:**

- Оптимизирована работа с протоколом J1979.
- Исправлена очистка данных CAN шины по протоколу J1979.
- Улучшен алгоритм использования списка кодов запрещенных сотовых операторов.

#### Список изменений прошивки 23.1:

**Новые возможности:**

- Добавлена команда WIFIMAC, возвращающая MAC адрес WiFi.

**Исправления:**

- Исправлен таймер при работе с протоколом J1979.
- Исправлена синхронизация измененных на SD карте файлов.

### 4.19.17 (26.03.20)

**Исправления:**

-Исправлено некорректное отображение выбранных тегов в основном пакете.

### 4.19.16 (23.03.20)

**Новые функции:**

- Добавлена возможность изменять период отправки пакетов в хаб.
- Добавлена функция чтения списка файлов в директории (NextFile).
- Добавлена возможность установки 8-значного PIN для доступа по USB.
- Добавлена новая версия CardApp.
- Добавлена прошивка 23.0 для терминалов Galileosky 7, Galileosky Base Block, Galileosky OBD-II.
- Добавлена прошивка 24.0 для терминалов Galileosky 7x.

#### Список изменений прошивки 23.0:

**Новые возможности:**

1) Добавлена возможность изменять период отправки пакетов в хаб.
2) Добавлена возможность установки 8-значного PIN для доступа по USB.
3) При приеме данных от DataCold600 в 9й бит ошибок запросов добавлен признак, что установка выключена.
4) Оптимизирована работа архива на SD карте.

**Исправления:**

1) Оптимизирована работа с протоколом J1979.
2) Улучшен алгоритм использования списка кодов запрещенных сотовых операторов.
3) IMEI отображается независимо от наличия сим-карты или сим-чипа.
4) Исправлена очистка данных CAN шины по протоколу J1979.
5) Исправлена работа с CAN из Easy Logic.

#### Список изменений прошивки 24.0:

**Новые возможности:**

1) Добавлена поддержка команды nextFile в Easy Logic
2) В Easy Logic добавлены глобальные переменные состояния, значения счетчика, разрешения обработки для входов 9-13
3) Добавлена возможность установки 8-значного PIN для доступа по USB.
4) Добавлена поддержка голосовой связи для u-blox.
5) При приеме данных от DataCold600 в 9й бит ошибок запросов добавлен признак, что установка выключена.
6) Расширена поддержка протокола J1979.

**Исправления:**

1) Исправлены ошибки работы файловой системы.
2) Исправлена очистка данных CAN шины по протоколу J1979.
3) Исправлена работа команды EFS.
4) Исправлена ошибка с обработкой коротких CAN сообщений.
5) Исправлена работа с CAN из Easy Logic.
6) Исправлена ошибка подсчёта импульсов и частоты.

### 4.19.15 (06.03.20)

**Новые функции:**

- Добавлена прошивка 22.10 для терминалов Galileosky 7x.

#### Список изменений прошивки 22.10:

**Исправления:**

1) Исправлено обновление прошивки через интернет.

### 4.19.14 (03.03.20)

**Исправления:**

- Исправлено некорректное получение значение параметра RSSI для группы Wi-Fi из терминала

### 4.19.13 (27.02.20)

**Новые функции:**

- Добавлено приложение CardApp
- Разрешена отправка CAN сообщений с идентификатором 0.
- Добавлена прошивка 21.19 для терминалов Galileosky 7, Galileosky Base Block, Galileosky OBD-II.

#### Список изменений прошивки 21.19:

**Новые возможности:**

1) При приеме данных от DataCold600 в 9й бит ошибок запросов добавлен признак, что установка выключена.

**Исправления:**

1) Исправлена некорректная обработка статуса терминала.

### 4.19.12 (25.02.20)

**Новые функции:**

- В Easy Logic добавлены глобальные переменные состояния, значения счетчика, разрешения обработки для входов 9-13.

**Исправления:**

- Исправлено отображение подписи группы "Основные настройки" во вкладке "Сигнализация" для всех устройств BaseBlock.
- Исправлено ошибка в процессе загрузки алгоритмов Easy Logic с блоками обработки CAN сообщений.
- Исправлена всплывающая подсказка к спецификации Galileosky 7х.

### 4.19.11 (11.02.20)

**Новые функции:**

- Для терминалов Galileosky 7.0, BaseBlock с прошивками старше 21.11 и терминалов Galileosky 7х на вкладке "Устройство" добавлен вывод некоторых текущих данных, полученных из CAN-шины.
- Добавлена поддержка двух CAN интерфейсов в Easy Logic
- Добавлены поля для комментариев в CAN Сканер.
- Добавлен перевод на Русский и Испанский в диалоговых окнах добавления сообщения и добавления фильтра.
- Добавлена прошивка 21.18 для терминалов Galileosky 7, Galileosky Base Block, Galileosky OBD-II.
- Добавлена прошивка 22.9 для терминалов Galileosky 7x.

**Исправления:**

- Исправлено отображение выпадающего списка номера CAN интерфейса в диалоговых окнах добавления сообщения и добавления фильтра.
- Удален дубликат поля "Общие настройки" во вкладке "Сигнализация"

#### Список изменений прошивки 22.9:

**Новые возможности:**

1) Добавлен модуль по работе с лицензиями для exigner.

**Исправления:**

1) Путь для фотографий приведен к формату ГГММДД
2) Исправлена проверка превышения значения HDOP
3) Увеличена точность соблюдения периода сохранения точек на SD карту
4) Исправлена некорректная работа с некоторыми устройствами 1-wire
5) Повышена стабильность воспроизведения звукового файла в модуле автоинформатора

#### Список изменений прошивки 21.18:

**Новые возможности:**

1) Добавлен контроль количества попыток сконфигурировать wifi модуль

**Исправления:**

1) Исправлено некорректное конфигурирование wifi модуля из скриптов EasyLogic
2) Путь для фотографий приведен к формату ГГММДД
3) Скорректирована запись точек в момент остановки транспортного средства.
4) Доработан алгоритм переключения между SIM картами.
5) Увеличена точность соблюдения периода сохранения точек на SD карту

### 4.19.10 (27.12.19)

**Новые функции:**

- Добавлена прошивка 22.7 для терминалов Galileosky 7x.
- Добавлена прошивка 232.1 для терминалов GALILEOSKY ГЛОНАСС/GPS.

#### Список изменений прошивки 22.7:

**Новые возможности:**

1) Добавлен параметр "Port" при установке CAN тегов.
2) Добавлена индикация запуска прибора (двойное мигание белым цветом)
3) Количество поддерживаемых полигональных геозон увеличено до 3500.

**Исправления:**

1) Частота передачи данных в фильтры ограничена 200 Гц.
2) Исправлена выгрузка архива через конфигуратор.
3) Улучшения работы динамического архива.
4) Увеличена точность соблюдения периода сохранения точек.

#### Список изменений прошивки 232.1:

**Исправления:**

1) Исправлена ошибка обнуления ключей iButton с кодом ниже 100000.

### 4.19.9 (21.12.19)

**Новые функции:**

- Улучшена поддержка новых приборов.

### 4.19.8 (20.12.19)

**Исправления:**

- Исправления в работе с удаленным конфигурированием.

### 4.19.7 (13.12.19)

**Новые функции:**

- Добавлена прошивка 21.16 для терминалов Galileosky 7 и Galileosky Base Block.

#### Список изменений прошивки 21.16:

**Исправления:**

1) Улучшен алгоритм переключения между симкартами по коду оператора.
2) Увеличена точность соблюдения периода сохранения точек.

### 4.19.6 (06.12.19)

**Новые функции:**

- Добавлена прошивка 21.15 для терминалов Galileosky 7 и Galileosky Base Block.
- Добавлена прошивка 230.1 для терминалов GALILEOSKY ГЛОНАСС/GPS.

**Исправления:**

- Для приборов Galileo 5.0 в список периферии добавлен Carrier DataCOLD600.
- Исправлено падение приложения при создании пользовательского фильтра в сканере CAN.
- Исправлена ошибка в процессе загрузки архива из прибора

#### Список изменений прошивки 21.15:

**Новые возможности:**

1) Добавлена поддержка сервиса exigner.com.
2) Расширена поддержка протокола J1979.

**Исправления:**

1) Частота передачи данных в фильтры ограничена 200 Гц.
2) Количество поддерживаемых полигональных геозон увеличено до 3500.
3) Исправлена отправка данных рефрижератора, если регистратор DataCold 600 в режиме "Idle".
4) Исправлена выгрузка архива через конфигуратор.
5) Исправлена ошибка в процессе воспроизведения WAV файлов.

#### Список изменений прошивки 230.1:

**Исправления:**

1) Исправлена ошибка обнуления ключей iButton с кодом ниже 100000.

### 4.19.5 (28.11.19)

**Новые функции:**

- Добавлена сортировка входящих сообщений в CAN сканере по номеру CAN модуля
- Добавлен параметр начального значения для расчета CRC16 в Easy Logic

**Исправления:**

- Исправлена автоматическая остановка CAN сканера.
- Исправлено восстановление значения при смене типа входа
- Исправлено количество выходов в разделе «Автоинформатор» для Базового Блока
- Исправлена работа соглашения об отправке сообщений в CAN шину для платы с двумя CAN портами
- Исправлено выравнивание списка с типом "Endian" для принятых CAN сообщений

#### Список изменений прошивки 21.14:

**Новые возможности:**

1) Добавлена возможность предустановки кода подтверждения форматирования карты памяти командой FORMATSDKEY

**Исправления:**

1) Исправлена ошибка изменения состояния выхода во время проигрывания сообщения автоинформатора.
2) Исправлена ошибка выбора входов для фильтрации координат по зажиганию.
3) Исправлены настройки дополнительного сервера для протокола ЕГТС
4) Исправлена верхняя граница диапазона выходов в настройках автоинформатора
5) Восстановлена ретрансляция данных в режиме точки доступа.

### 4.19.4 (31.10.19)

**Новые функции:**

- Добавлен множественный выбор устройств в окне удалённого управления.
- Прошивки 199 заменены на 201 для удобства контроля обновления.
- Добавлена поддержка протокола ЕГТС ГОСТ 33472-2015.
- Добавлена поддержка выгрузки данных через Bluetooth соединение.
- Добавлена прошивка 21.12 для терминалов Galileosky 7 и Galileosky Base Block.
- Добавлена прошивка 22.6 для терминалов Galileosky 7x.
- Упрощен список обработчиков CAN.
- Добавлено окно подтвержения выхода из конфигуратора.

**Исправления:**

- Исправлена команда очистка скриптов
- Исправлен отображаемый вид элемента для настройки входов Wiegand

#### Список изменений прошивки 21.12:

**Новые возможности:**

- Поддержка WiFi соединения для выгрузки оперативных данных.
- Добавлен вывод версии коммита по команде status.

**Исправления:**

Исправлена работа с оператором сотовой связи ГудЛайн

#### Список изменений прошивки 22.6:

**Новые возможности:**

1) Добавлена индикация работы модуля Bluetooth.
2) Добавлена фильтрация шума на входах менее 40 мв.
3) Добавлен тест Bluetooth.
4) Добавлен тест PullUp для входов

**Исправления:**

1) Исправлена верхняя граница выходов автоинформатора.
2) Исправлен ошибочный прием сообщений, которые мы отправили.
3) Запуск прерваного процесса обновления при старте.
4) Отредактирована взаимная зависимость портов интерфейса RS232.
5) Исправлен прием по UART.
6) Обновлена прошивка bluetooth модуля.
7) Изменен расчет смещения для восстановления процесса обновления.
8) Исправлено изменение состояния выхода во время проигрывания сообщения автоинформатора.
9) Исправлена ошибка выбора входов для фильтрации координат по зажиганию.

### 4.19.3 (23.08.19)

**Новые функции:**

- Добавлена прошивка 21.10 для терминалов Galileosky 7 и Galileosky Base Block.

#### Список изменений прошивки 21.10:

**Новые возможности:**

1) Добавлена возможность настройки допустимой продолжительности удара для регистрации факта. Добавлен пятый параметр команде SHOCK, измеряется в условных единицах.
2) Добавлена возможность настройки порогового значения сработки аналоговых входов по Wiegand26 до 2350 мВ.

**Исправления:**

1) Исправлена ошибка редкой записи точек в архив на SD карте.

### 4.19.2 (21.08.19)

**Новые функции:**

- Окно обновления прошивок адаптировано для экранов с низким разрешением.

### 4.19.1 (17.08.19)

**Новые функции:**

- Добавлены стабильные прошивки 232.0, 230.0 и 199 для терминалов GALILEOSKY ГЛОНАСС/GPS.

#### Список изменений прошивок 232.0, 230.0, 199:

**Исправления:**

1) Исправлена ошибка определения даты на терминалах с модулями MGGS2217.

### 4.19.0 (14.08.19)

**Новые функции:**

- Добавлена прошивка 21.9 для терминалов Galileosky 7 и Galileosky Base Block.
- В фильтры добавлены блоки суммирования и вычисления разницы с последним полученным значением.
- Добавлены настройки яркости светодиода для терминалов Galileosky 7.
- Добавлена возможность записи и воспроизведения лога сообщений, полученных из CAN - шины.

#### Список изменений прошивки 21.9:

**Новые возможности:**

1) Добавлена команда FIXTERM для привязки конкретных термометров на шине 1-Wire к полям в протоколе передачи.

**Исправления:**

1) Исправлена ошибка отправки моточасов в DataCold600.

### 4.18.17 (17.07.19)

**Новые функции:**

- Добавлены стабильные прошивки 231.41, 229.29 и 199 для терминалов GALILEOSKY ГЛОНАСС/GPS.

#### Список изменений прошивок 231.41, 229.29, 199:

**Исправления:**

1) Исправлена ошибка определения даты на терминалах с модулями MGGS2217.

### 4.18.16 (05.07.19)

**Новые функции:**

- Добавлена стабильная прошивка 231.40 для терминалов GALILEOSKY ГЛОНАСС/GPS.
- Добавлена прошивка 21.7 для терминалов Galileosky 7 и Galileosky Base Block.

#### Список изменений прошивки 231.40:

**Исправления:**

1) Исправлена ошибка отправки ответов на команды из EasyLogic.

#### Список изменений прошивки 21.7:

**Новые возможности:**

1) Вывод доменного имени серевера, на который отправляются данные, в логе диагностики.

### 4.18.15 (14.06.19)

**Новые функции:**

- Добавлена прошивка 21.3 для терминалов Galileosky 7 и Galileosky Base Block.

#### Список изменений прошивки 21.3:

**Новые возможности:**

1) Добавлен оптимизированный динамический архив.

### 4.18.14 (06.06.19)

**Новые функции:**

- Добавлена прошивка 20.10 для терминалов Galileosky 7 и Galileosky Base Block.

#### Список изменений прошивки 20.10:

**Исправления:**

1) Исправлен расчёт показаний с учётом тарировочной таблицы в фильтрах.
2) Корректная обработка сброса исходящего голосового вызова.

### 4.18.13 (23.05.19)

**Исправления:**

- Добавлена корректная версия прошивки 20.9 для терминалов Galileosky 7 и Galileosky Base Block.

### 4.18.12 (22.05.19)

**Новые функции:**

- Добавлена прошивка 20.9 для терминалов Galileosky 7 и Galileosky Base Block.

**Исправления:**

- Корректное отображение настроек передаваемых данных для старых терминалов.

#### Список изменений прошивки 20.9:

**Исправления:**

1) Повышена стабильность работы с картой памяти.
2) Увеличен размер буфера для чтения WAV файла.

### 4.18.11 (18.04.19)

**Новые функции:**

- Добавлена прошивка 20.8 для терминалов Galileosky 7 и Galileosky Base Block.

#### Список изменений прошивки 20.8:

**Исправления:**

1) Исправлена ошибка в работе фильтра скользящего среднего.
2) Улучшен алгоритм заряда аккумулятора.

### 4.18.10 (10.04.19)

**Новые функции:**

- Добавлена прошивка 21.0 для терминалов Galileosky 7 и Galileosky Base Block.

#### Список изменений прошивки 21.0:

**Новые возможности:**

1) Добавлена настройка переключения между GSM и Wi-Fi по уровню сигнала Wi-Fi.
2) Поддержка скоростей 1200 и 2400 бод для интерфейсов RS232/RS485 в EasyLogic.
3) Возможность подключения двух устройств с интерфейсом Wiegand26.

**Исправления:**

1) Корректное восстановление режима сигнализации после перезагрузки.

### 4.18.9 (09.04.19)

**Новые функции:**

- Добавлены стабильные прошивки 231.34 и 229.24 для терминалов GALILEOSKY ГЛОНАСС/GPS.

#### Список изменений прошивок 231.34 и 229.24:

**Новые возможности:**

1) Модернизирована процедура холодного старта для MGGS2217.

### 4.18.8 (08.04.19)

**Новые функции:**

- Добавлены стабильные прошивки 231.33 и 229.23 для терминалов GALILEOSKY ГЛОНАСС/GPS.

#### Список изменений прошивок 231.33 и 229.23:

**Исправления:**

1) Исправлена ошибка в процессе подключения к серверу удалённого управления.
2) Исправлена ошибка определения времени из-за обнуления счётчика недель GPS.

### 4.18.7 (14.03.19)

**Новые функции:**

- Добавлена прошивка 20.7 для терминалов Galileosky 7 и Galileosky Base Block.

#### Список изменений прошивки 20.7:

**Исправления:**

1) Исправлена ошибка в процессе подключения к серверу удалённого управления.

### 4.18.6 (13.02.19)

**Новые функции:**

- Добавлена прошивка 20.6 для терминалов Galileosky 7 и Galileosky Base Block.

#### Список изменений прошивки 20.6:

**Исправления:**

1) Исправлена ошибка работы с геозонами.

### 4.18.5 (12.02.19)

**Новые функции:**

- Добавлена стабильная прошивки 231.30 для терминалов GALILEOSKY ГЛОНАСС/GPS.

#### Список изменений прошивок 231.30:

**Исправления:**

1) Исправлена ошибка обработки команд в Easy Logic.

### 4.18.4 (11.01.19)

**Новые функции:**

- Добавлена стабильная прошивки 231.29 для терминалов GALILEOSKY ГЛОНАСС/GPS.
- Добавлена прошивка 20.5 для терминалов Galileosky 7 и Galileosky Base Block.

#### Список изменений прошивок 231.29:

**Исправления:**

1) Исправлена ошибка во время загрузки алгоритмов Easy Logic через USB.

#### Список изменений прошивки 20.5:

**Новые возможности:**

1) Поддержка геозон.
2) Функции работы с шиной CAN в скриптовом языке Easy Logic.

**Исправления:**

1) Исправлена ошибка записи на SD карту.

### 4.18.3 (24.12.18)

**Исправления:**

- Исправлена ошибка вставки чисел из буфера обмена в редакторе EasyLogic на ОС Windows 10.
- Скорректирован цвет шрифтов в списке терминалов, доступных для удалённого управления.

### 4.18.2 (12.12.18)

**Новые функции:**

- В CAN сканере добавлена фильтрация по частоте обновления данных.
- Добавлена прошивка 20.4 для терминалов Galileosky Base Block.
- Добавлена прошивка 19.10 для терминалов Galileosky Base Block.

#### Список изменений прошивки 20.4:

**Новые возможности:**

1) Исправлена ошибка отправки архива, собранного с других терминалов посредством Wi-Fi.
2) Исправлена ошибка работы CAN сканера.

#### Список изменений прошивки 19.10:

**Исправления:**

1)Исправлена ошибка отправки архива, собранного с других терминалов посредством Wi-Fi.

### 4.18.1 (04.12.18)

**Новые функции:**

- Добавлена прошивка 20.3 для терминалов Galileosky 7 и Galileosky Base Block.
- Добавлена прошивка 19.9 для терминалов Galileosky 7 и Galileosky Base Block.
- Возможность удалять принятые сообщения в CAN сканере.
- Возможность выделять произвольные биты в сообшении в CAN сканере.
- Увеличена скорость отрисовки интерфейса CAN сканера.
- Добавлены колонки "Количество принятых сообщений" и "Период получения сообщений" в CAN сканере.

#### Список изменений прошивки 19.9:

**Исправления:**

1) Исправлена ошибка запуска фильтров после их загрузки через GPRS.
2) Исправлена ошибка формирования пакетов протокола Galileosky со сжатием.

#### Список изменений прошивки 20.3:

**Новые возможности:**

1) Возможность отключания функции определения координат по вышкам GSM сети.

### 4.18.0 (28.11.18)

**Новые функции:**

-  Открыт доступ к редактору Easy Logic для всех пользователей.

### 4.17.4 (26.11.18)

**Новые функции:**

- Добавлена стабильная прошивки 231.28 для терминалов GALILEOSKY ГЛОНАСС/GPS.

**Исправления:**

- Исправлена ошибка выгрузки данных с SD карты.

#### Список изменений прошивок 231.28:

**Исправления:**

1) Исправлен приём сообщений из CAN-шины.

### 4.17.3 (23.11.18)

**Новые функции:**

- Возможность групповой установки пароля регистрации устройств в сервисе удалённого конфигурирования.

### 4.17.2 (22.11.18)

**Новые функции:**

- Добавлена прошивка 19.8 для терминалов Galileosky 7 и Galileosky Base Block.
- Добавлена прошивка 20.2 для терминалов Galileosky 7 и Galileosky Base Block.

#### Список изменений прошивки 19.8:

**Исправления:**

1) Исправлена ошибка передачи расширенного статуса терминала.
2) Исправлена ошибка переключения между SIM-картами.

#### Список изменений прошивки 20.2:

**Новые возможности:**

1) Исправлена ошибка в процессе сохранения настроек.
2) Исправлена ошибка переключения между SIM-картами.

### 4.17.1 (14.11.18)

**Новые функции:**

- Добавлена прошивка 19.7 для терминалов Galileosky 7 и Galileosky Base Block.
- Добавлена прошивка 20.1 для терминалов Galileosky 7 и Galileosky Base Block.

#### Список изменений прошивки 19.7:

**Новые возможности:**

1) Поддержка протокола Galileosky со сжатием.

**Исправления:**

1) Исправлена ошибка при выводе диагностики в Easy Logic.
2) Исправлена ошибка в процессе определения координат по базовым станциям сотовой сети.
3) Исправлена ошибка в обработки длительных задержек в Easy Logic.
4) Исправлена ошибка восстановления подключения к серверу.

#### Список изменений прошивки 20.1:

**Новые возможности:**

1) Исправлены ошибки в работе CAN cканера.

### 4.17.0 (25.10.18)

**Новые функции:**

- CAN cканер.
- Добавлена прошивка 20.0 для терминалов Galileosky 7 и Galileosky Base Block.

#### Список изменений прошивки 20.0:

**Новые возможности:**

1) CAN cканер.

### 4.16.22 (03.10.18)

**Новые функции:**

- Добавлена прошивка 19.5 для терминалов Galileosky 7 и Galileosky Base Block.

#### Список изменений прошивки 19.5:

**Исправления:**

1) Исправлена ошибка в процессе загрузки алгоритмов.

### 4.16.21 (24.09.18)

**Новые функции:**

- Добавлена прошивка 19.4 для терминалов Galileosky 7 и Galileosky Base Block.

#### Список изменений прошивки 19.4:

**Новые возможности:**

1) Определение глушения GSM.

### 4.16.20 (28.08.18)

**Новые функции:**

- Добавлены стабильные прошивки 231.27 и 229.22 для терминалов GALILEOSKY ГЛОНАСС/GPS.
- Добавлена бета-прошивка 19.3 для терминалов Galileosky 7 и Galileosky Base Block.

#### Список изменений прошивок 231.27 и 229.22:

**Исправления:**

1) Исправлена ошибка разбора сообщений от CAN-LOG.

#### Список изменений прошивки 19.3:

**Исправления:**

1) Исправлена ошибка разбора сообщений от CAN-LOG.
2) Исправлена ошибка передачи данных после потери GSM связи.

### 4.16.19 (09.08.18)

**Новые функции:**

- Добавлена стабильная прошивка 231.26 для терминалов GALILEOSKY ГЛОНАСС/GPS.
- Добавлена бета-прошивка 19.2 для терминалов Galileosky 7 и Galileosky Base Block.

#### Список изменений прошивки 231.26:

**Исправления:**

1) Исправлена ошибка приёма СМС.

#### Список изменений прошивки 19.2:

**Исправления:**

1) Исправлена ошибка передачи данных.

### 4.16.18 (07.08.18)

**Новые функции:**

- Добавлена переменная состояния нажатия кнопки тангенты в EasyLogic. Для корректной работы необходима прошивка 19.1.
- Добавлена бета-прошивка 19.1 для терминалов Galileosky 7 и Galileosky Base Block.

#### Список изменений прошивки 19.1:

**Новые возможности:**

1) Определение координат по вышкам GSM сети (LBS) для Galileosky 7.
2) Уменьшено время переключения между SIM-картами.

**Исправления:**

1) Оптимизирована работа фильтров.

### 4.16.17 (16.07.18)

**Новые функции:**

- Добавлена стабильная прошивка 18.9 для терминалов Galileosky 7 и Galileosky Base Block.
- Добавлена стабильная прошивка 231.25 для терминалов GALILEOSKY ГЛОНАСС/GPS.

#### Список изменений прошивки 231.25:

**Исправления:**

1) Исправлена ошибка разбора данных навигационного модуля.
2) Исправлена ошибка переключения между SIM-картами согласно списку колов операторов.

#### Список изменений прошивки 18.9:

**Исправления:**

1) Исправлена ошибка сохранения параметров команды FRIDGE.
2) Исправлена ошибка в процессе выгрузки архива с посекундной детализацией.

### 4.16.16 (26.06.18)

**Новые функции:**

- Добавлена стабильная прошивка 18.8 для терминалов Galileosky 7 и Galileosky Base Block.
- Добавлена стабильная прошивка 231.23 для терминалов GALILEOSKY ГЛОНАСС/GPS.

#### Список изменений прошивки 18.8:

**Исправления:**

1) Исправлена ошибка в процессе синхронизации файлов с WebDAV.
2) Исправлена ошибка разбора параметров команд в Easy Logic.
3) Исправлена ошибка переключения между SIM-картами согласно заданных кодов операторов.

#### Список изменений прошивки 231.23:

**Исправления:**

1) Исправлена ошибка разбора данных навигационного модуля.

### 4.16.13 (14.06.18)

**Новые функции:**

- Добавлена стабильная прошивка 18.7 для терминалов Galileosky Base Block.

#### Список изменений прошивки 18.7:

**Исправления:**

1) Исправлена ошибка отправки данных на сервер.

### 4.16.12 (13.06.18)

**Новые функции:**

- Добавлена стабильная прошивка 18.6 для терминалов Galileosky 7 и Galileosky Base Block.

#### Список изменений прошивки 18.6:

**Новые возможности:**

1) Настройка GSM сетей, в которых запрещено регистрироваться и передавать данные.

**Исправления:**

1) Исправлена ошибка создания каталогов при синхронизации с WebDAV.

### 4.16.11 (16.03.18)

**Новые функции:**

- Добавлена стабильная прошивка 231.22 для терминалов GALILEOSKY ГЛОНАСС/GPS.
- Добавлена бета-прошивка 18.4 для терминалов Galileosky 7 и Galileosky Base Block.

#### Список изменений прошивки 18.4:

**Новые возможности:**

1) Ретрансляция архива, полученного от других приборов, через GSM.
2) Улучшена поддержка WebDAV.

**Исправления:**

1) Исправлена ошибка разбора входящих СМС.
2) Исправлена ошибка шифрования пакетов протокола Galileosky.

#### Список изменений прошивки 231.22:

**Исправления:**

1) Исправлена ошибка разбора входящих SMS.

### 4.16.10 (20.02.18)

**Новые функции:**

- Добавлена бета-прошивка 18.3 для терминалов Galileosky 7 и Galileosky Base Block.

#### Список изменений прошивки 18.3:

**Исправления:**

1) Исправлена ошибка обнуления импульсов через Easy Logic.

### 4.16.9 (07.02.18)

**Новые функции:**

- Добавлена бета-прошивка 18.2 для терминалов Galileosky 7 и Galileosky Base Block.

**Исправления:**

- Исправлена ошибка загрузки алгоритмов, содержащих точку в своём имени.

#### Список изменений прошивки 18.2:

**Новые возможности:**

1) Возможность переключать режим работы Wi-Fi модуля через Easy Logic.

### 4.16.8 (02.02.18)

**Новые функции:**

- Добавлена бета-прошивка 18.1 для терминалов Galileosky 7.

#### Список изменений прошивки 18.1:

**Исправления:**

1) Исправлена ошибка отправки на сервер данных ДУТ.

### 4.16.7 (11.10.18)

**Новые функции:**

- Добавлена стабильная прошивка 231.21 для терминалов GALILEOSKY ГЛОНАСС/GPS.
- Добавлена бета-прошивка 17.5 для терминалов Galileosky 7 и Galileosky Base Block.
- Добавлена бета-прошивка 18.0 для терминалов Galileosky 7 и Galileosky Base Block.

#### Список изменений прошивки 231.21:

**Исправления:**

1) Исправлена ошибка разбора файлов описания маршрутов автоинформатора.

#### Список изменений прошивки 17.5:

**Новые возможности:**

1) Добавлена команда GSMINFO.

**Исправления:**

1) Обнуление показаний ДУТ после отключения.
2) Исправлена загрузка нескольких алгоритмов Easy Logic через GRPS.

#### Список изменений прошивки 18.0:

**Новые возможности:**

1) Изменён алгоритм определения продольных и боковых ускорений автомобиля по данным акселерометра. При использовании функций определения удара и наклона требуется повторная калибровка.
2) Поддержка сбора архива через Wi-Fi c других терминалов. (Для терминалов Galileosky Base Block)

### 4.16.6 (21.11.17)

**Новые функции:**

- Добавлена бета-прошивка 17.4 для терминалов Galileosky 7 и Galileosky Base Block.
- Добавлена стабильная прошивка 231.20 для терминалов GALILEOSKY ГЛОНАСС/GPS.

#### Список изменений прошивки 17.4:

**Исправления:**

1) Исправлена ошибка запуска алгоритмов Easy Logic.

#### Список изменений прошивки 231.20:

**Исправления:**

1) Исправлена ошибка определения режима разморозки для терморегистраторов EuroScan.

### 4.16.5 (14.11.17)

**Новые функции:**

- Добавлена бета-прошивка 17.3 для терминалов Galileosky 7 и Galileosky Base Block.

#### Список изменений прошивки 17.3:

**Исправления:**

1) Исправлена ошибка инициализиции CAN.

### 4.16.4 (03.11.17)

**Новые функции:**

- Добавлена бета-прошивка 17.2 для терминалов Galileosky 7 и Galileosky Base Block.

**Исправления:**

- Исправлена ошибка, приводившая к аварийному завершению работы программы на некоторых компьютерах. Временно отключено окно отображения ориентации терминала в пространстве.

#### Список изменений прошивки 17.2:

**Новые возможности:**

1) Возможность посылать команды терминалу из Easy Logic. Поддерживаются только команды, не модифицирующие настройки терминала.

**Исправления:**

1) Исправлена ошибка инициализиции SD карты.
2) Более полная поддержка WebDAV.
3) Исправлена ошибка определения удара и переворота.

### 4.16.3 (30.10.17)

**Новые функции:**

- Добавлена бета-прошивка 17.1 для терминалов Galileosky 7 и Galileosky Base Block.

#### Список изменений прошивки 17.1:

**Новые возможности:**

1) Выбор приоритета SIM-карт при включении.
2) Получение состояния входов в Easy Logic.
3) Передача данных ДУТ в протоколе ЕГТС. Структура архива изменена, все сохранённые данные будут удалены.

**Исправления:**

1) Исправлена ошибка инициализиции CAN из Easy Logic.
2) Улучшена совместимость с некоторыми WebDAV серверами.

### 4.16.2 (30.10.17)

**Новые функции:**

- Добавлена стабильная прошивка 16.7 для терминалов Galileosky 7.
- Отправка на сервер данных ДУТ с адресами 3-15 из файла архива внутренней памяти.
- Одновременное редактирование нескольких тарировочных таблиц в фильтрах.

#### Список изменений прошивки 16.7:

**Исправления:**

1) Исправлена ошибка при включении GSM модуля.

### 4.16.1 (24.10.17)

**Исправления:**

- Исправлена ошибка в применении настроек основного пакета для терминалов Galileosky 7.

### 4.16.0 (25.09.17)

**Новые функции:**

- Добавлена стабильная прошивка 16.6 для терминалов Galileosky 7 и Galileosky Base Block.
- Добавлена бета-прошивка 17.0 для терминалов Galileosky 7 и Galileosky Base Block.
- Добавлена стабильная прошивка 231.18 для терминалов GALILEOSKY ГЛОНАСС/GPS.
- Отображение списка загруженных алгоритомв EasyLogic на вкладке "Устройство".

#### Список изменений прошивки 16.6:

**Новые возможности:**

1) Индикация отсутствия данных от навигационного модуля.

**Исправления:**

1) Исправлена ошибка регистрации в GSM сети при переключении между SIM-картами по коду оператора.
2) Исправлена ошибка разбора Wiegand26.
3) Реализована подстановка параметров в ответе на команду из EasyLogic.

#### Список изменений прошивки 17.0:

**Новые возможности:**

1) Синхронизация данных на SD карте с WebDAV сервером.
2) Механизм фильтрации и преобразования измеренных данных. 
3) Команда установки пробега.
4) Работа нескольких алгоритмов EasyLogic одновременно.

#### Список изменений прошивки 231.18:

**Новые возможности:**

1) Отправка PDOP в протоколе EGTS.

**Исправления:**

1) Исправлена ошибка внеочередного вызова обработчика CAN-LOG, подключенного к RS485.

### 4.15.3 (13.09.17)

**Новые функции:**

- Добавлена бета-прошивка 16.4 для терминалов Galileosky 7 и Galileosky Base Block.

#### Список изменений прошивки 16.4:

**Исправления:**

1) Восстановлена работа функции отключения GSM модуля в EasyLogic.

### 4.15.2 (31.08.17)

**Новые функции:**

- Добавлена стабильная прошивка 231.17 для терминалов GALILEOSKY ГЛОНАСС/GPS.
- Добавлена бета-прошивка 16.3 для терминалов Galileosky 7 и Galileosky Base Block.

#### Список изменений прошивки 231.17:

**Исправления:**

1) Исправлена ошибка в ответах на команды настройки фильтров CAN сообщений.

#### Список изменений прошивки 16.3:

**Исправления:**

1) Исправлена ошибка отсылки первого пакета после разрыва соединения с сервером.
2) Увеличена громкость звонка при входящем вызове.

### 4.15.1 (26.08.17)

**Новые функции:**

- Добавлены стабильные прошивки 229.18 и 231.16 для терминалов GALILEOSKY ГЛОНАСС/GPS.
- Добавлена бета-прошивка 16.2 для терминалов Galileosky 7 и Galileosky Base Block.

#### Список изменений прошивки 229.18:

**Исправления:**

1) Установка внутреннего времени после разряда аккумулятора в 01.01.2000.

#### Список изменений прошивки 231.16:

**Исправления:**

1) Исправлена ошибка сохранения через EasyLogic температуры ДУТ RS485.
2) Исправлена ошибка определения включения зоны по данным DataCOLD600.

#### Список изменений прошивки 16.2:

**Исправления:**

1) Исправлена ошибка обнуления данных CAN.

### 4.15.0 (25.08.17)

**Новые функции:**

- Перевод на португальский язык.

### 4.14.8 (24.08.17)

**Новые функции:**

- Добавлена бета-прошивка 16.1 для терминалов Galileosky 7

#### Список изменений прошивки 16.1:

**Исправления:**

1) Исправлена ошибка, приводившая к частым разрывам соединения с сервером при подключении через Wi-Fi.

### 4.14.7 (18.08.17)

**Новые функции:**

- Перевод на испанский язык.
- Добавлена бета-прошивка 16.0 для терминалов Galileosky 7

#### Список изменений прошивки 16.0:

**Исправления:**

1) Исправлена ошибка отправки данных рефрижераторных установок.

### 4.14.6 (09.08.17)

**Новые функции:**

- Добавлена бета-прошивка 15.7 для терминалов Galileosky Base Block.

#### Список изменений прошивки 15.7:

**Исправления:**

1) Улучшена обработка ошибок чтения фотоснимков.

### 4.14.4 (03.08.17)

**Новые функции:**

- Добавлена стабильная прошивка 231.15 для терминалов GALILEOSKY ГЛОНАСС/GPS.

#### Список изменений прошивки 231.15:

**Новые возможности:**

1) Ответ на некорректно сформированные СМС, начинающиеся с русских символов, не отсылается.

**Исправления:**

1) Исправлена ошибка записи геозон.

### 4.14.3 (31.07.17)

**Новые функции:**

- Добавлена бета-прошивка 15.6 для терминалов Galileosky Base Block.

#### Список изменений прошивки 15.6:

**Новые возможности:**

1) Добавлена настройка фильтрации по максимальной скорости аналогично терминалам Galileosky ГЛОНАСС/GPS 5.0. Команда gps.correct не совместима с ранее выпущенными прошивками.

**Исправления:**

1) Корректное отображение статуса внешнего питания.
2) Исправлена ошибка очистки SD карты от старых фотоснимков.

### 4.14.2 (31.07.17)

**Новые функции:**

- Добавлена бета-прошивка 2.0 для терминалов Galileosky 7.

#### Список изменений прошивки 2.0 для терминалов Galileosky 7:

**Новые возможности:**

1) Режим сигнализации.
2) Анализ произвольных сообщений CAN в EasyLogic.
3) Отправка сообщений CAN из EasyLogic.
4) Управление доверенными ключами, сохранёнными на SD карте.
5) Функция удалённого управления включена по умолчанию.
6) Добавлена настройка фильтрации по максимальной скорости аналогично терминалам Galileosky ГЛОНАСС/GPS 5.0. Команда gps.correct не совместима с прошивками 1.x.

**Исправления:**

1) Увеличена точность измерения частоты.

### 4.14.1 (26.07.17)

**Новые функции:**

- Добавлена бета-прошивка 15.5 для терминалов Galileosky Base Block.
- Добавлены стабильные прошивки 229.17 и  231.14 для терминалов GALILEOSKY ГЛОНАСС/GPS.

#### Список изменений прошивки 15.5:

**Новые возможности:**

1) Поддержка DataCOLD600 и Carrier Gateway.
2) Передача оборотов двигателя от DataCOLD500. Структура архива изменена, все сохранённые данные будут удалены.

#### Список изменений прошивок 229.17 и 231.14:

**Исправления:**

1) Исправлено обнуление данных CAN при работе с OBDII.

### 4.14.0 (24.07.17)

**Новые функции:**

- Добавлена бета-прошивка 15.4 для терминалов Galileosky Base Block.

#### Список изменений прошивки 15.4 для терминалов Galileosky Base Block:

**Исправления:**

1) Исправлена ошибка передачи данных PressurePro.
2) Исправлена ошибка передачи данных рефрижераторных установок.
3) Исправлена ошибка передачи фотоснимков.
4) Получение данных пробега в EasyLogic.

### 4.13.10 (17.07.17)

**Новые функции:**

- Добавлена бета-прошивка 1.6 для терминалов Galileosky 7.

#### Список изменений прошивки 1.6 для терминалов Galileosky 7:

**Исправления:**

1) Исправлена ошибка во время включения GSM модуля.

### 4.13.9 (14.07.17)

**Новые функции:**

- Добавлена бета-прошивка 1.5 для терминалов Galileosky 7.
- Настройка входов IN4 и IN5 как датчиков зажигания для терминалов Galileosky 7.

#### Список изменений прошивки 1.5 для терминалов Galileosky 7:

**Исправления:**

1) Исправлена ошибка в передачи данных от входов IN4 и IN5.
2) Команды настройки передачи данных через вторую симкарту.

### 4.13.8 (29.06.17)

**Новые функции:**

- Отображение показаний 16 ДУТ, подключенных к RS485.

### 4.13.6 (19.06.17)

**Новые функции:**

- Добавлена бета-прошивка 15.1 для терминалов Galileosky Base Block.

#### Список изменений прошивки 15.1 для терминалов Galileosky Base Block:

**Новые возможности:**

1) Режим сигнализации.
2) Управление доверенными ключами, сохранёнными на SD карте.

**Исправления:**

1) Уменьшено время переключения на SIM-чип при настроенных предпочитаемых GSM-сетях.

### 4.13.5 (16.06.17)

**Новые функции:**

- Добавлена стабильная прошивка 231.13 для терминалов GALILEOSKY ГЛОНАСС/GPS v5.1, v5.0, v4.0, v2.5, v2.5 lite.

#### Список изменений прошивки 231.13:

**Исправления:**

1) Исправлена ошибка настройки усиления микрофона на терминалах с модулями SIM900.
2) Исправлена ошибка, приводившая в некоторых случаях к перезагрузке терминала во время изменения настроек.
3) Для терминалов GalileoSky ГЛОНАСС/GPS v4.0 внеочередное сообщение по тревожной кнопке отправляется через модем Iridium в случае отсутствия соединения с сервером. В предыдущих версиях прошивок сообщение отправлялось, если не был отправлен основной пакет.

### 4.13.3 (23.05.17)

**Новые функции:**

- Добавлена бета-прошивка 14.5 для терминалов Galileosky Base Block.

#### Список изменений прошивки 14.5 для терминалов Galileosky Base Block:

**Исправления:**

1) Исправлена ошибка работы с архивом при настройке хронологического порядка отсылки точек.
2) Исправлена ошибка настройки параметров соединения для SIM-чипа.

### 4.13.2 (22.05.17)

**Новые функции:**

- Добавлена стабильная прошивка 10 для терминалов Galileosky Boxfinder.

#### Список изменений прошивки 10 для терминалов Galileosky Boxfinder:

**Исправления:**

1)  Исправлена ошибка при работе с архивом.

### 4.13.0 (05.05.17)

**Новые функции:**

- Изменён логотип и цветовая схема приложения.
- Добавлена бета-прошивка 1.1 для терминалов Galileosky 7.
- Добавлена стабильная прошивка 9 для терминалов Galileosky Boxfinder.
- Добавлена стабильная прошивка 231.9 для терминалов GALILEOSKY ГЛОНАСС/GPS v5.1, v5.0, v4.0, v2.5, v2.5 lite.

#### Список изменений прошивки 1.1 для терминалов Galileosky 7:

**Исправления:**

1) Исправлена ошибка отправки данных ДУТ, подключенных к RS485.

#### Список изменений прошивки 9 для терминалов Galileosky Boxfinder:

**Новые возможности:**

1)  Установка статуса тревоги при пробуждении по срабатыванию тревожной кнопки.

#### Список изменений прошивки 231.9 для терминалов GALILEOSKY ГЛОНАСС/GPS v5.1, v5.0, v4.0, v2.5, v2.5 lite:

**Исправления:**

1) Исправлена ошибка вывода диагностки для DataCOLD600, подключенного к порту RS232[0].
2) Исправлена ошибка во время регистрации в GSM сети в роуминге с симкартами с установленным PIN-кодом для терминалов с модемами SIM800.

### 4.12.33 (07.04.17)

**Новые функции:**

- Добавлена стабильная прошивка 12.10 для терминалова GALILEOSKY Base Block.
- Добавлена бета-прошивка 14.1 для терминалова GALILEOSKY Base Block.

#### Список изменений прошивки 12.10:

**Исправления:**

1) Исправлена ошибка определения подключения ГЛОНАСС антенны.

#### Список изменений прошивки 14.1:

**Новые возможности:**

1) Синхронизация времени через GSM сеть.
2) Реализованы блоки установки значений входов и отключения подсчёта импульсов в EasyLogic.

**Исправления:**

1) Исправлена ошибка передачи фотоснимков.
2) Исправлена ошибка записи точек при поднесении iButton.
3) Исправлена ошибка фильтрации координат по напряжению питания.

### 4.12.32 (03.04.17)

**Новые функции:**

- Добавлена бета-прошивка 231.8 для терминалова GALILEOSKY ГЛОНАСС/GPS v5.1, v5.0, v4.0, v2.5, v2.5 lite. 

#### Список изменений прошивки:

**Новые возможности:**

1) Поддержка терморегистраторов DataCOLD600.

**Исправления:**

1) Установка внутреннего времени после разряда аккумулятора в 01.01.2000.

### 4.12.31 (10.03.17)

**Новые функции:**

- Добавлена бета-прошивка 231.7 для терминалова GALILEOSKY ГЛОНАСС/GPS v5.1, v5.0, v4.0, v2.5, v2.5 lite. 

#### Список изменений прошивки:

**Исправления:**

1) Исправлена ошибка при подключении к GSM-сети в роуминге для терминалов с модемами SIM800.
2) Исправлена ошибка получения моточасов от терморегистратора EuroScan.

### 4.12.30 (03.03.17)

**Новые функции:**

- Добавлена стабильная прошивка 229.15 и бета-прошивка 231.6 для терминалова GALILEOSKY ГЛОНАСС/GPS v5.1, v5.0, v4.0, v2.5, v2.5 lite. 

#### Список изменений прошивок:

**Исправления:**

1) Исправлена ошибка фильтрации координат.

### 4.12.29 (02.03.17)

**Новые функции:**

- Добавлены функции управления Wi-Fi в EasyLogic.

### 4.12.28 (16.02.17)

**Новые функции:**

- Добавлена бета-прошивка 14 для терминалова GALILEOSKY Base Block.
- Добавлена бета-прошивка 231.5 для терминалова GALILEOSKY ГЛОНАСС/GPS v5.1, v5.0, v4.0, v2.5, v2.5 lite. 

#### Список изменений прошивки 231.5:

**Исправления:**

1) Исправлен разбор кодов ошибок OBD.
2) Исправлена ошибка обработки алгоритмов с неподдерживаемыми функциями.

#### Список изменений прошивки 14:

**Новые возможности:**

1) Архив на SD карте.
2) Выгрузка архива с SD карты по запросу с ежесекундной детализацией.
3) Возможность управлять настройками WiFi модуля из EasyLogic.
4) Настройка выгрузки архива из внутренней памяти в хронологическом порядке.
5) Поддержка Wiegand26.

**Исправления:**

1) Исправлена ошибка, приводившая к перезагрузкам терминалов с модулем WiFi.

### 4.12.26 (19.01.17)

**Новые функции:**

- Добавлена стабильная прошивка 229.14
- Добавлена бета-прошивка 230.14

#### Список изменений прошивок 229.14 и 230.14 терминалов GALILEOSKY:

**Исправления:**

1) Исправлен разбор кодов ошибок OBD.
2) Исправлена ошибка обработки алгоритмов с неподдерживаемыми функциями.

### 4.12.25 (17.01.17)

**Исправления:**

- Исправлено удалённое подключение к устройствам GALILEOSKY

### 4.12.24 (29.12.16)

**Новые функции:**

- Добавлена стабильная прошивка 12.7 для устройств GALILEOSKY Base Block

#### Список изменений прошивки 12.7 терминалов GALILEOSKY Base Block:

**Исправления:**

1) Исправлена ошибка, приводившая в некоторых случаях к перезагрузкам терминалов.

### 4.12.23 (27.12.16)

**Исправления:**

- Исправлено удалённое подключение к устройствам GALILEOSKY v2.5

### 4.12.22 (26.12.16)

**Новые функции:**

- Добавлена стабильная прошивка 12.6 для устройств GALILEOSKY Base Block

#### Список изменений прошивки 12.6 терминалов GALILEOSKY Base Block:

**Исправления:**

1) Исправлена ошибка передачи данных в местах плохого покрытия GSM.

### 4.12.21 (20.12.16)

**Новые функции:**

- Добавлена возможность активировать пользовательский фильтр OBD2 CAN для прошивки 13 устройств GALILEOSKY Base Block.
- Добавлены значения ускорений встроенного акселерометра в алгоритмы.

### 4.12.20 (15.12.16) - Installer

**Исправления:**

- Оптимизирована скорость выгрузки внутреннего архива.
- Исправлено отображение состояния для устройства GALILEOSKY Base Block.

### 4.12.19 (08.12.16)

**Исправления:**

- Для терминалов Galileosky Base Block исправлено отображение значений аналоговых входов.

### 4.12.18 (06.12.16)

**Новые функции:**

- Добавлена стабильная прошивка 229.13
- Добавлена бета-прошивка 13 для устройств GALILEOSKY Base Block

#### Список изменений прошивки 229.13 терминалов GALILEOSKY:

**Новые возможности:**

1) Добавилена команда DELALLKEYS для удаления всех доверенных ключей с SD карты.

#### Список изменений бета-прошивки 13 GALILEOSKY Base Block:

**Новые возможности:**

1) Поддержка фотокамер GalileoSky.

### 4.12.17 (28.11.16)

**Новые функции:**

- Добавлена прошивка 1 для устройств GALILEOSKY BOXFINDER GSM с Iridium модулем

### 4.12.16 (25.11.16)

**Новые функции:**

- Добавлена бета-прошивка 12.4 для устройств GALILEOSKY Base Block

#### Список изменений бета-прошивки 12.4 GALILEOSKY Base Block:

**Исправления:**

1) Исправлена ошибка передачи типа прибора при работе с сервером удалённого управления.

### 4.12.15 (21.11.16)

**Исправления:**

- Для терминалов Galileosky v 4.0 и Base Block исправлено отображение вкладки "настройка протокола".

### 4.12.14 (17.11.16)

**Исправления:**

- Для терминала Galileosky v 4.0 исправлено отображение параметров, полученных по RS485.
- Исправлена ошибка отображения настроек для прошивок с ревизией больше 9.
- Добавлены недостающие режимы настройки работы порта RS485 для терминалов Galileosky v 4.0 и Base Block.

### 4.12.13 (08.11.16)

**Новые функции:**

- Добавлена стабильная прошивка 229.12
- Добавлена бета-прошивка 230.13

#### Список изменений прошивки 229.12 терминалов GALILEOSKY:

**Исправления:**

1) Исправлено получение данных от внешних термометров на DataCOLD500.

#### Список изменений прошивки 230.13 терминалов GALILEOSKY:

**Исправления:**

1) Исправлена ошибка при подключении к GSM-сети в роуминге для терминалов с модемами SIM800.
2) Исправлено получение данных от внешних термометров на DataCOLD500.

### 4.12.12 (28.10.16)

**Исправления:**

- Исправлены проблемы с настройкой протокола для устройства GALILEOSKY Base Block lite

### 4.12.11 (25.10.16)

**Новые функции:**

- Добавлена поддержка устройств GALILEOSKY Base Block 1.0.50
- Добавлена бета-прошивка 12 для устройств GALILEOSKY Base Block

**Изменения:**

- Easy Logic: удалены неактуальные действия и события, связанные с GALILEOSKY Button

**Исправления:**

- Для устройства GALILEOSKY Base Block lite в протокол добавлены теги, связанные с iButton(RS485)

#### Список изменений бета-прошивки 12 GALILEOSKY Base Block:

**Новые возможности:**

1) Поддержка терминалов BaseBlock v1.0.5
2) Поддержка длинных имён в названиях файлов для автоинформатора.

**Исправления:**

1) Исправлена некорректная фильтрация координат при подключении входа зажигания.
2) Исправлена ошибка передачи данных по протоколу ЕГТС.

### 4.12.10 (19.09.16)

**Новые функции:**

- Расширена поддержка устройств GALILEOSKY BOXFINDER GSM
- Easy Logic: добавлена возможность удаления и перезаписи алгоритмов с сервера
- Добавлена стабильная прошивка 299.11
- Добавлена бета-прошивка 230.11

#### Список изменений прошивок 229.11 и 230.11 терминалов GALILEOSKY:

**Исправления:**

1) Исправлена ошибка получения данных от CAN-LOG.
2) Исправлено получение температуры возвратного воздуха на DataCOLD500.

### 4.12.8 (08.09.16)

**Исправления:**

- Убрана бета-прошивка 7, приводящая в исключительных случаях к нарушению работы терминала

### 4.12.7 (18.08.16)

**Новые функции:**

- Добавлена бета-прошивка 10 для устройств GALILEOSKY Base Block

#### Список изменений бета-прошивки 10 GALILEOSKY Base Block:

**Новые возможности:**

1) Поддержка терминалов BaseBlock Optimum, BaseBlock Hard, BaseBlock WiFi.
2) Возможность запрашивать произвольные PID по протоколу J1979.
3) Поддержка CAN-LOG, подключенного к RS485.

**Исправления:**

1) Исправлена ошибка обработчика входящего SMS для алгоритмов

**Исправления:**

- Исправлена выгрузка внутренней памяти за определённый период
- Исправлена ошибка невозможности принять SMS, отправленного с любого номера, для блока "Входящее SMS" в алгоритмах

### 4.12.6 (29.07.16)

**Исправления:**

- Исправлена работа через прокси-сервер

### 4.12.5 (11.07.16)

**Новые функции:**

- Добавлена загрузка данных из внутренного архива за указываемый период

### 4.12.4 (07.07.16)

**Исправления:**

- Исправлена поддержка устройств GALILEOSKY BOXFINDER SAT

### 4.12.3 (06.07.16)

**Новые функции:**

- Добавлена бета-прошивка 230.9
- Добавлена бета-прошивка 7 для устройств GALILEOSKY Base Block

#### Список изменений бета-прошивки 230.9 терминалов GALILEOSKY:

**Исправления:**

1) Исправлена ошибка получения координат от Trimble EzGuide.
2) Исправлена ошибка в последовательности отправки фотоснимков.

#### Список изменений бета-прошивки 7 GALILEOSKY Base Block:

**Исправления:**

1) Исправлена ошибка, приводившая к некорректной фильтрации координат.

### 4.12.2 (24.06.16)

**Новые функции:**

- Добавлена бета-прошивка 6 для устройств GALILEOSKY Base Block

#### Список изменений бета-прошивки 6 GALILEOSKY Base Block:

**Исправления:**

1) Исправлена ошибка, приводившая к некорректной фильтрации координат.

### 4.12.1 (16.06.16)

**Новые функции:**

- Добавлена поддержка устройств GALILEOSKY BOXFINDER SAT

**Исправления:**

- Исправлены файлы настроек для GALILEOSKY Base Block HARD WI-FI, HARD 3G и OPTIMUM

### 4.12.0 (10.06.16)

**Новые функции:**

- Добавлена бета-прошивка 5 для устройств GALILEOSKY Base Block

#### Список изменений бета-прошивки 5 GALILEOSKY Base Block:

**Исправления:**

1) Исправлена ошибка, приводившая к некорректному измерению напряжения на входах (появилась в прошивке 4).
2) СМС с русскими символами отправляются в корректной кодировке.

### 4.11.1 (09.06.16)

**Новые функции:**

- Незначительные изменения GUI для Windows 10 Touch Screen

### 4.11.0 (08.06.16)

**Новые функции:**

- Добавлена поддержка терминалов GALILEOSKY GPS v2.5
- Добавлена стабильная прошивка 299.9
- Добавлена бета-прошивка 230.7
- Добавлена бета-прошивка 4 для устройств GALILEOSKY Base Block
- Добавлено отображение размера пакета Iridium для GALILEOSKY GPS/ГЛОНАСС Satellite v4.0

**Улучшения:**

- Установка настроек по умолчанию производится постранично. Для сброса всех настроек нужно нажать и удерживать кнопку _Сбросить страницу_
- Увеличена скорость загрузки приложения

**Исправления:**

- Исправлено подключение к удалённому серверу
- Исправлено восстановление онлайн статуса удалённого устройства

#### Список изменений стабильной прошивки 229.9 терминалов GALILEOSKY:

**Новые возможности:**

1) Поддержка GALILEOSKY ГЛОНАСС/GPS v2.5.

#### Список изменений бета-прошивки 230.7 терминалов GALILEOSKY:

**Новые возможности:**

1) Поддержка GALILEOSKY ГЛОНАСС/GPS v2.5.
2) Поддержка подключения CAN-LOG по интерфейсу RS485.

#### Список изменений бета-прошивки 4 GALILEOSKY Base Block:

**Исправления:**

1) Исправлена ошибка, приводившая к обнулению насчитанных импульсов после разряда внутреннего аккумулятора.

### 4.10.0 (25.05.16)

**Новые функции:**

- Добавлена бета-прошивка 3 для устройств GALILEOSKY Base Block

**Исправления:**

- Исправлена выгрузка внутреннего архива вместо внешнего после переподключения устройства

### 4.9.4 (06.05.16)

**Новые функции:**

- Добавлены всплывающие подсказки для параметров на странице Настройки

**Исправления:**

- Исправлено отображение флажков на вкладке Протокол для Base Block LITE

### 4.9.3 (27.04.16)

**Исправления:**

- Отображение команды GPS.CORRECT - фильтрация координат

### 4.9.2 (19.04.16)

**Исправления:**

- Добавлен выбор прошивки устройства, если не найден файл прошивки, которую запрашивает устройство

### 4.9.1 (08.04.16)

**Исправления:**

- Незначительные улучшения

### 4.9.0 (01.04.16)

**Новые функции:**

- Добавлена поддержка терминалов GALILEOSKY GPS v2.4 lite
- Добавлена стабильная прошивка 229.8
- Добавлена бета-прошивка 230.6

**Новые функции прошивок 229.8 и 230.6:**

- Добавлена поддержка терминалов GALILEOSKY GPS v2.4 lite

### 4.8.1 (01.03.16)

**Исправления:**

- Добавлена возможность использовать несколько запущенных Конфигураторов на одном ПК

### 4.8.0 (17.02.16)

**Новые функции:**

- Добавлена бета-прошивка 230.5

### 4.7.0 (25.01.16)

**Новые функции:**

- Добавлена поддержка устройств GALILEOSKY BOXFINDER
- Добавлена бета-прошивка 4 для устройств GALILEOSKY BOXFINDER

**Исправления:**

- Обновлён журнал изменения прошивок до версии 230.4

#### Список изменений прошивок устройств GALILEOSKY BOXFINDER:

[4_T_0000][22.01.2016]

**Исправления:**

1) Исправлена ошибка некорректного определения напряжения на батарее в терминалах GALILEOSKY BOXFINDER GSM v1.0 без разъёма.
2) Исправлена ошибка установки статуса датчика вскрытия.

[3_T_0000][26.10.2015]

**Новые возможности:**

1) Поддержка терминалов GALILEOSKY BOXFINDER GSM v1.0 без разъёма.

[1_T_0000][24.06.2015]

**Новые возможности:**

1) Первый выпуск.

### 4.6.1 (21.01.16)

**Исправления:**

- Обновлена стабильная прошивка 229.7

### 4.6.0 (19.01.16)

**Новые функции:**

- Добавлена стабильная прошивка 229.7

### 4.5.0 (25.12.15)

**Исправления:**

- Исправлена установка тегов на вкладке CAN страницы Настройки

**Новые функции:**

- В диалог О программе добавлен список изменений прошивок

### 4.4.4 (19.12.15)

- Исправлено минимальное значение по умолчанию команды DFILTER

### 4.4.3 (15.12.15)

- Исправлена бета-прошивка 230.4

### 4.4.2 (14.12.15)

**Исправления:**

- Исправлено значение максимальной скорости по умолчанию в команде GPS.CORRECT
- Исправлена загрузка новостей и документации с официального сайта
- Исправлено отображение 3D-модели устройства, когда устройство перевёрнуто
- Исправлено название пунктов на вкладке Настройки

**Новые функции:**

- Добавлена иконка выбора языка

### 4.4.1 (03.12.15)

**Исправления:**

- Исправление отображения настроек устройств

### 4.4.0 (26.11.15)

**Новые функции:**

- Добавлена поддержка устройства GALILEOSKY GPS/ГЛОНАСС v2.4

**Изменения:**

- Конфигуратор содержит следующие прошивки:
- 230.4 - бета версия;
- 229.6 - стабильная;
- 199 - стабильная;
- 30 - стабильная (для старых устройств).

**Исправления:**

- Исправлена перепрошивка старых устройств на прошивку 30

**Новые функции прошивки 229.6:**

- Поддержка терминалов GALILEOSKY ГЛОНАСС/GPS v2.4

**Исправления прошивки 229.6:**

- Восстановлена работа команды CleanPhotoQueue
- Исправлена ошибка, приводившая к формированию некорректных точек в 00:00 при использовании архива на SD карте
- Исправлена ошибка, приводившая к разрыву GPRS сессии при разрыве соединения с сервером на терминалах GALILEOSKY ГЛОНАСС/GPS v5.1

### 4.3.0 (20.11.15)

**Новые функции:**

- Добавлена поддержка прошивки 230

**Исправления:**

- исправлена обработка команды STATUS
- исправлена обработка команды DFILTER для устройства GALILEOSKY GPS/ГЛОНАСС v5.1 (3G)

**Новые функции прошивки 230:**

- В протоколе EGTS реализована передача следующих параметров:
- внешнего питания;
- внутреннего аккумулятора;
- входов;
- выходов;
- на аналоговых входах;
- цифровых ДУТ.
- Команда получения CCID активной SIM-карты
- Подключение курсоуказателей Trimble на всех терминалах, оснащённых портом RS232
- Настройка максимальной длительности голосового вызова
- Команда установки показаний пробега
- Настройка параметров фильтрации показаний ДУТ, подключенных по интерфейсу RS485
- Максимальное число геозон увеличено до 300
- Команда для получения индекса активной SIM-карты и кодов MCC,MNC сети, в которой зарегистрирован терминал
- Настройка таймаута перезагрузки терминала из-за отсутствия связи с сервером мониторинга

### 4.2.5 (15.10.15) - Installer

- Исправлено перепрошивка устройств GALILEOSKY GPS/ГЛОНАСС v2.2.x на прошивку 199 (сломано в версии 4.2.1)

### 4.2.4 (28.09.15)

- Обновлён файл прошивки 229.4

### 4.2.3 (09.09.15)

- Исправлены интервалы по умолчанию для команды powincfg для устройств GALILEOSKY GPS/ГЛОНАСС v5.0

### 4.2.2 (02.09.15)

- Исправлены интервалы по умолчанию для команды powincfg

### 4.2.1 (31.08.15)

- Обновлена прошивка 229

### 4.2.0 (21.08.15)

- Исправлена настройка параметров на вкладке Протокол для прошивок 192-204
- Исправлен выбор файла при сохранении архива

### 4.1.1 (31.07.15)

- Исправлены настройки устройства GALILEOSKY GPS/ГЛОНАСС Satellite v4.0

### 4.1.0 (16.07.15)

- Улучшена работа с сервером удалённого мониторинга
- Обновление прошивки для всех приборов производится единообразно

### 4.0.5 (03.07.15)

Изменена работа с настройками:

- добавлена цветовая индикация параметров:

Список в порядке приоритета:
1) _красный_ - незагруженный параметр. Неизвестно значение параметра, которое хранится в устройстве;
2) _жёлтый_ - изменённый параметр. Значение было изменено пользователем;
3) _зелёный_ - загруженный параметр. Значение параметра загружено из устройства;

> Цвет вкладки соответствует наиболее приоритетному цвету

- загрузка настроек удалённого устройства производится постранично:

- при переключении на вкладку настройки этой вкладки начинают загружаются
автоматически, если они ещё не загружены;
- для загрузки всех настроек, необходимо долгим нажатием на кнопке
`Загрузить вкладку` открыть всплывающее меню и выбрать `Загрузить всё`;

- применяются только изменённые параметры:

- при нажатии кнопки `Применить` в устройство загружаются только параметры
_желтого_ цвета

### 4.0.4 (23.06.15)

- Изменён e-mail-адрес для регистрации пользователей (support@7gis.ru)

### 4.0.3 (01.06.15)

- Обновлён файл прошивки 229-beta

### 4.0.2 (29.05.15)

- Добавлен файл прошивки 229-beta
- Исправлено обновление прошивки устройства

### 4.0.1 (25.05.15) - Installer

- Исправлено обновление прошивки устройства

### 4.0.0 (12.05.15) - Installer

Новые функции:

- Возможность работы программы без драйверов OpenGL

Изменения:

- Драйвер устанавливается отдельным инсталлятором с правами администратора
- Запуск установки драйвера производится из обычного инсталлятора;
- Конфигуратор версии 4 устанавливается параллельно Конфигуратору версии 3

----------------------------------------------------------------------

### 3.5.5 (27.04.15)

- Добавлена возможность выбора протокола передачи данных "GALILEOSKY со сжатием" начиная с прошивки 229
- Исправлено отображение таблицы на вкладке Протокол страницы Настроек для устройства GPS/ГЛОНАСС Satellite v4.0
- Исправлена посылка множественных сетевых запросов при неудачной авторизации на прокси-сервере

### 3.5.4 (14.04.15)

- Добавлена возможность поиска удалённого устройства по IMEI
- Добавлена поддержка прошивки 229

### 3.5.3 (01.04.15)

- Исправлено отсутствие опции "использовать только SIM 1" команды "SIMSwitch" для устройств GALILEOSKY GPS/ГЛОНАСС v5.0
- Исправлено отображение состояния выходов на вкладке Входы/Выходы
- Убрано ограничение максимальной скорости, выше которой координаты будут отфильтрованы, начиная с прошивки 228

### 3.5.2 (18.03.15)

- Добавлен запрос подтверждения теста OBD-II
- Исправлено скачивание внутреннего архива (пропуск точки и дублирование следующей)
- Увеличено максимально возможное значение параметра команды SPUTNIK до 2147483647
- Увеличено значение первого параметра команды GPS.CORRECT2 до 3600

### 3.5.1 (13.02.15)

- Добавлена поддержка прошивки 228

### 3.5.0 (29.12.14) - Installer

- Обновлен драйвер для устройств GALILEOSKY

### 3.4.12 (11.12.14)

- Добавлена поддержка прошивки 227
- Исправлены файлы настроек прошивок
- Исправлена установка Конфигуратора, если в Windows используется контроль учетных записей

### 3.4.11 (01.12.14)

- Исправлено подключение к устройству
- Исправлено отображение долготы на странице Маршруты

### 3.4.10 (14.11.14)

- Добавлена поддержка исправлений прошивки 226
- Исправлена возможность выбора всех регистров на вкладке CAN страницы Настройки
- Исправлено сканирование CAN для удалённого устройствами
- Исправлено сохранение геозон в локальное устройство
- Исправлена регистрация устройства на удалённом сервере, если в начале номера IMEI содержатся нули

### 3.4.9 (03.10.14)

- Исправлена поддержка устройства GALILEOSKY GPS/ГЛОНАСС v5.1 (3G, SIM-chip)

### 3.4.8 (09.09.14)

- Добавлена поддержка устройства GALILEOSKY GPS/ГЛОНАСС v5.1 (3G, SIM-chip)
- Добавлена поддержка прошивки 226

### 3.4.7 (01.09.14)

- Исправлена установка геозон при конфигурировании удалённого устройства
- Исправлено настройка цифровых входов для устройства GALILEOSKY v2.3 lite
- Исправлено отображение данных CAN на вкладке Устройство для устройства GALILEOSKY v2.3 lite

### 3.4.6 (01.08.14) - Installer

- Исправлено загрузка Геозон из прибора и из файла настроек
- Исправление описания параметров протокола Галилео
- Переименование пунктов диагностики

### 3.4.5 (21.07.14)

- Добавлена диагностика для акселерометра в устройства GALILEOSKY v1.8.5 lite и GALILEOSKY v2.3 lite
- Исправлено подключение к приборам через USB

### 3.4.4 (02.07.14)

- Добавлена поддержка прошивки 224
- Исправлена отправка данных на сервер из CSV-файла
- Исправлено формирование команд списка кодов сотовых операторов и тарировочных таблиц ДУТ

### 3.4.3 (25.06.14)

- Исправлено скачивание архива для устройств GALILEOSKY v1.8.5 lite
- Исправлено обновление прошивки для устаревших устройств

### 3.4.2 (18.06.14) - Installer

- Добавлена возможность обновления прошивки устройства GALILEOSKY GPS/ГЛОНАСС Satellite v4.0

- Исправлено сохранение директории, из которой открывается файл настроек прибора
- Исправлено сохранение журналов и настроек программы при обновлении Конфигуратора

### 3.4.1 (06.06.14)

- Добавлена функция порта RS-232 "Весовой индикатор AWT640"
- Добавлена функция порта RS-232 "Тест RS232"
- Добавлено поле Высота на вкладку Устройство
- Добавлена прошивка 223 для устройства GALILEOSKY GPS v2.3 lite

- Исправлено скачивание внутреннего архива для прошивок 205 и новее

### 3.4.0 (19.05.14) - Installer

- Добавлена поддержка прошивки 223 (Протокол EGTS)
- Добавлены опции структурой архива для устройств GALILEOSKY GPS vX.X lite

- Исправлен загрузчик. Производилось обновление Конфигуратора даже если установлена последняя версия
- Исправлена отправка данных на сервер
- Исправлен размер структуры холодильника при вычислении размера точки, отправляемой на сервер
- Исправлен размер структуры холодильника при выгрузке из внутреннего архива

### 3.3.2 (13.03.14)

- Поддержка обновления прошивки для устройств "GPS/ГЛОНАСС v5.1 (3G)" и "GPS/ГЛОНАСС Satellite v4.0"

### 3.3.1 (19.02.14) - Installer

- Добавлено уточнение для некоторых параметров на вкладке "Протокол", что они могут храниться только в динамическом архиве
- Добавлен параметр "Рефрижератор" на вкладку "Протокол"
- Кнопка "Обновить прошивку" не отображается для устройства "GPS/ГЛОНАСС Satellite v4.0"

### 3.3.0 (05.02.14) - Installer

- Реализовано автоматическое обновление Конфигуратора
- Добавлена поддержка устройства 21 (v5.1), начиная с прошивки 207
- Добавлено отображение размера точки, отправляемой на сервер, при выборе расположения архива на microSD
- Добавлена поддержка команды REMOTECONFIG для устройств lite
- Добавлено поле "Движение" в группе "Навигационные данные" на вкладке "Устройство". Удалены поля "Ускорение по ..." из группы "Аналоговые входы"
- Добавлена опция "Спутниковый модем" на вкладку "Диагностика"
- Исправлена обработка отрицательной температуры в ответе команды RS485
- Исправлено вычисление количества точек в статическом архиве
- Исправлено вычисление размера точек. Размер точки рассчитывается для передачи данных через спутник
- Исправлена работа с прокси-сервером

### 3.2.10

- Исправлено отображение трека из CSV-файла
- Исправлено сохранение данных из внутренней памяти устройства

### 3.2.9

- Улучшено редактирование списка кодов для сотовых операторов
- Добавлена поддержка прошивки 221

### 3.2.8

- Исправлена поддержка устройств 1.9-lite

### 3.2.7

- Добавлено отображения типа устройства на вкладке "Устройство"
- Улучшена работа с секцией диагностики CAN
- Поддержка прошивки 206: дозиметр ДБГ-С11Д, опция "не стирать данные после отключения от CAN-шины"
- Поддержка прошивки 199: опция "не стирать данные после отключения от CAN-шины"

### 3.2.6

- Максимальная длина номер авторизированного телефона 14 символов
- Исправлено отображение новостей с сайта
- Добавлена поддержка прошивки 220
- Исправлена поддержка технологической прошивки устройствами 1.9, 1.9-lite, 2.3

### 3.2.5

- Существенно увеличена скорость загрузки списка устройств при удалённом конфигурировании

### 3.2.4

- Добавлена поддержка прошивки 204

### 3.2.3

- Исправлено определение таймаута из команды CANREGIME
- Исправлен подсчет размера записей, хранящейся в архиве и отсылаемых на сервера
- Исправлено: в устройстве 16 нет RS232, только RS485

### 3.2.2

- Добавлено отображение размера записи одной точки, отправляемой на сервер
- Исправлена потеря некоторых диагностических сообщений
- Исправлена поддержка прошивки 199

### 3.2.1

- Добавлена поддержка прошивки 210

### 3.2.0

- Добавлена поддержка устройств 2.3, 1.9, 1.9 lite
- Добавлена поддержка прошивок 201, 202

### 3.1.9

- Исправлена выгрузка архива с SD-карты
- Вкладка Маршруты по умолчанию центрируется на координатах подключенного устройства

### 3.1.8

- Исправление прошивки 200
- Исправлено подключение через прокси-сервер

### 3.1.7

- Добавлена поддержка прошивки 200
- Исправлена ошибка обновления прошивки из zip-файла с диска
- Исправление подключения к прокси-серверу
- Уменьшена загрузка интернет канала при подключении к удаленному серверу

### 3.1.5

- Добавлена возможность указать прокси-сервер через параметр командной строки:

-proxy <host>:<port>:<user>:<password>

- Исправлена поддержка старых устройств

### 3.1.4

- Добавлена возможность регистрировать список устройств
- Добавлен индикатор обработки команд удалённым сервером в диалог выбора устройства
- Исправлена обработка команд, посылаемых удаленному серверу
- Уменьшена загрузка интернет канала в момент подключения к удаленному серверу

### 3.1.3

- Исправлена поддержка старых устройств

### 3.1.2

- Исправлено отключение Конфигуратора от сервера при большом количестве устройств пользователя
- Удаление группы устройств производится после подтверждения действия
- Увеличена скорость загрузки списка команд
- Уточнены описания действий iButton: доверенный ключ или любой ключ

### 3.1.1

- Исправлена ошибка чтения настроек конфигурации архива

### 3.1.0

- ...
- Добавлена поддержка отправки параметров RS485[0..2] на сервер из CSV-файла
- Усовершенствован диалог регистрации пользователя

### 3.0.7

- Добавлена поддержка прошивки 193
- Добавлена поддержка команд headpack2, mainpack2 в прошивку 186
- Добавлено скачивание английской документации с сайта

### 3.0.6

- Обновлено руководство пользователя терминалов GalileoSky GPS/ГЛОНАСС v5.0 (прошивка 0192)
- Добавлена возможность скачивания недостающей документации с сайта (GalileoSky GPS/ГЛОНАСС, GalileoSky GPS Lite)
- Добавлена поддержка прошивок 191 и 192
- Добавлена возможность в командном режиме посылать команды для удаленного устройства в очередь
- Добавлена поддержка команд headpack2, mainpack2 (начиная с прошивки 190)
- Добавлена поддержка команды remoteconfig (начиная с прошивки 186)
- Исправлено сканирование CAN для удаленного устройства
- Исправлено использование системного прокси

### 3.0.5

- Добавлена возможность сохранения результатов прослушивания CAN в файл и чтение их из файла
- Добавлены команды управления структурой внутреннего архива
- Добавлено отображение количества точек при динамической структуре внутреннего архива

### 3.0.4

- Исправлена выгрузка архива из устройств с бета-прошивками
- Исправлена диагностика для всех прошивок всех устройств

### 3.0.3

- Поддержка прошивки 184

### 3.0.2

- Исправлена ошибка отображения 3D-модели устройства

### 3.0.1

- Добавлены в журнал отладочные сообщения работы с удаленным устройством
- Добавлено отображение процесса опроса состояния удаленного устройства
- Исправлено отображение удаленных устройств в списке неактивными при выборе переключателя "удаленное устройство"
- Исправлена ширина полей настройки, не вмещающая текст, отображаемый по умолчанию
- Исправлен поиск драйвера устройства в реестре системы
- Исправлена ошибка, возникающая при закрытии программы
- Исправлена ошибка, не позволяющая повторно подключиться к устройству
- Исправлено повторное включение диагностики удаленного устройства после его пропадания

### 3.0.0

- Изменен интерфейс программы
- Изменена 3D-модель устройства
- Добавлен запрос на изменение пароля при регистрации удаленного устройства
- Исправлено чтение авторизированных телефонов из файла для всех устройств
